Мостовой кран - балка опорная 2т 18м – это оборудование предназначено для грузоподъемных работ разных видов сложности, с различной подъемной силой. Используется в промышленности разного рода: на предприятиях которые занимаются обслуживанием и ремонтом, перевалочных пунктах железных дорог, морских торговых портах, складах, фабриках.
Конструкция крана позволяет перемещать, поднимать и опускать материалы разной тяжести и формы.
Комплектация крана
Кран мостовой однобалочный состоит из:
· пролетной балки;
· электротали;
· пульта управления;
· захватов разного рода для подъема грузов;
· грузоподъемного ограничителя.
Пролетная балка работает способом передвижения по ней грузоподъемной конструкции, которая управляется с кабины, в качестве такого механизма используется лебедка или электрическая таль. Для запуска такого крана используется электрический, а в некоторых ручной привод. 
С помощью станции работающей на кнопках кран - балка опорная 2т 18м может управляться не только с кабины, но и из вне.
Общие характеристики 
Кран - балка опорная 2т 18м – его работа заключается во взятии груза, поднятии на определенную высоту, его перемещения, выгрузки и возврата к начальному месту положения. Одной из главных характеристик кран – балки является уровень грузоподъема. Оборудование данного рода способно поднимать груз весом до двадцати тонн.
Основные характеристики:
· высота подъема до 18 метров;
· длинна пролета;
· тельфер с большой скоростью передвижения;
· количество рабочей энергии.
Данное оборудование способно передвигаться по рабочей площадке достаточно быстро и при этом может также работать в сложных температурных и климатических условиях.
Кран - балка опорная 2т 18м бывает таких видов:
· однобалочные
· двухбалочные.
Однобалочные имеют электрическую талью и способны работать с поднятием груза лишь на складах или на площадках с накрытием.
Двухбалочные краны имеют большой вес, сложную конструкцию, тележку, которая двигается по направлению параллельных балок.
Также как и однобалочные опорные краны, двухбалочные имеют канаты нижней или верхней конструкции.
Преимущества опорной кран - балки
Главными преимуществами данного оборудования является возможность использования его в разных производственных помещениях, как открытых, так и закрытых, способность поднимать грузы большой массы, перемещать их в пределах выделенной рабочей площадки.
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