


Проект ХОЯТ-2 предусматривает обеспечение годовой производительности по обработке и помещению на хранение 2500 ОТВС или ОДП. Отработавшие тепловыделяющие сборки и дополнительные поглотители доставляются на УПОТХ в вагон-контейнере (транспортном упаковочном комплекте на транспортном средстве, предназначенном для перевозки ОТВС/ОДП реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС).
ХОЯТ-2 предназначено для приема и подготовки к хранению, а также хранения:
21297* ОТВС;
1704 ОДП;
22921 УС, отделенных от ОТВС и ОДП в процессе их подготовки к хранению.
*Примечание: Данное значение получено из расчета полной загрузки 229 ДСЭП, размещаемых на хранение. Таким образом, требование Технической спецификации (Дополнение №2) об обеспечении безопасного хранения 21 217 ОТВС соблюдено. Согласно проекту предусматривается поставка 231 ДСЭП, при этом 2 ДСЭП остаются в резерве. 
Система обращения с ОДП предназначена для подготовки к хранению и длительного хранения (100 лет) полученных в результате эксплуатации энергоблоков ЧАЭС отработавших дополнительных поглотителей, которые использовались для снижения парового коэффициента реактивности. 
Дополнительные поглотители не содержат делящихся изотопов. При нахождении в активной зоне реактора они активируются за счет облучения и осаждения на их поверхности радиоактивных продуктов коррозии. В ХОЯТ-2 направляются на хранение ОДП двух типов:
штатные ОДП в количестве 1610 шт.;
ОДП кластерного типа в количестве 94 шт.
Доставка ОДП на ХОЯТ-2 осуществляется с помощью вагон-контейнера. В УПОТХ производится прием вагон-контейнера и выгрузка ЧТП в «горячую» камеру (пом. 501). ОДП при помощи крана размещается на поворотном столе, закрепляется и переводится в горизонтальное положение, после чего от него отделяется удлиняющий стержень. Далее ОДП загружается в горизонтально расположенную гильзу, установленную в северо-восточной части помещения 501. Гильза закрывается фильтрующими вентилируемыми крышками, что обеспечит возможность выхода водяных паров. После этого гильза отсоединяется, кантуется в вертикальное положение и опускается на специальную стойку в экранированном помещении ХОЯТ‑2. Затем гильзу с загруженным ОДП снимают со стойки и по экранированному коридору перемещают в помещение со стеллажами для 




хранения, где она хранится в вертикальном положении на стеллаже вместе с другими гильзами с ОДП в течение 100 лет. 
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[bookmark: _Toc3964188]Целью модификации является повышение уровня безопасности ХОЯТ-2 и надежности его систем вследствие упрощения технологического процесса в УПОТХ. ХОЯТ-2 будет использовано только для обращения с отработавшим ядерным топливом Чернобыльской АЭС. 
Реализация модификации и, соответственно, исключение обращения с ОДП приведет к снижению рисков при эксплуатации ХОЯТ-2, вследствие:
снижения дозовых нагрузок на персонал за счет уменьшения объемов выполняемых радиационно-опасных работ: основных технологических операций, ТО и Р, дезактивации оборудования (согласно п.15.3.4.3 ПОАБ ХОЯТ-2 ред.5 коллективная годовая доза облучения на рабочем месте оператора при обращении с ОДП составит 9,84 чел.‑мЗв);
сокращения перечня исходных событий проектных аварий;
повышения надежности установки за счет упрощения технологического процесса вследствие уменьшения выполняемых операций и возможности оптимального размещения оборудования по обращению с ОЯТ в помещении 501 УПОТХ за счет исключения оборудования по обращению с ОДП;
повышения степени управляемости и контролируемости технологического процесса;
уменьшения объема работ по выводу из эксплуатации ХОЯТ-2 по истечении срока эксплуатации.
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1.1   The facility is designed to ensure the annual rate of processing and placing for storage of 2,500 SFA or SAR. Spent fuel assemblies and absorber rods are transported to SFPF in a railway wagon (a transport cask on a transport vehicle, which serves for transportation of SFA/SAR generated at the Chornobyl NPP RBMK-100 type reactors).
The ISF-2 is designed for acceptance for storage and storage of:
21,297* SFA;
1,704 SAR;
22,921 ER separated from SFA and SAR during processing.  
*Note: This value was obtained on the basis of full filling of 229 DWC placed for storage.  Therefore, the Technical Specification (Addendum #2) requirement to ensure safe storage of 21,217 SFA is fulfilled. The design envisages supply of 231 DWC, 2 DWC as back-up. 
The SAR handling system is designed for processing and long-term storage (100 years) of ChNPP spent absorber rods, which were used to reduce the void coefficient of reactivity. 
Absorber rods do not contain fissile isotopes. When placed in the reactor core they are activated by irradiation and settlement of corrosion radioactive products on their surface. Two types of SAR are sent to ISF-2 for storage: 
Standard SAR - 1,610 pcs;
Cluster-type SAR – 94 pcs. 
SAR are delivered to ISF-2 in the railway wagon. At SFPF the railway wagon is received and transfer basket is loaded into the hot cell (Room 501). SAR by the crane is positioned on the tilting table, fixed and placed horizontally, after that the extension rod is separated.  Then SAR is loaded into the horizontal tube in the north-eastern part of Room 501. The tube is covered by the filtering ventilating lid to provide for the water vapour escape. After that the tube is disconnected, tilted vertically and lowered onto a special stand in the ISF-2 shielded room. Then the tube with SAR is removed from the stand and along the shielded corridor transported into the room that accommodates storage racks for the tube storage for another 100 years with other tubes with SAR.  
[bookmark: _Toc294016248]       2           Objective and justification of the modification 
2.1     The modification objective is to enhance the ISF-2 safety level and reliability of its              systems due to the simplification of the SFPF process. ISF-2 will be used for handling of the       Chornobyl NPP spent nuclear fuel only. 
2.2     Once implemented, the modification, as well as the subsequent exclusion of SAR processing, will reduce the ISF-2 operational risks by means of:
Reducing the personnel dosage due to reduction of scope of radiation hazardous activities: key process operations, maintenance and repairs, equipment decontamination (pursuant to Section 15.3.4.3, ISF-2 PSAR rev. 5, the collective annual exposure dose at the operator workplace during SAR handling will be 9.84 man‑mSv);
reducing the list of initial events of design-basis accidents;
enhancement of the facility reliability through simplification of the process due to minimisation of operations and optimum accommodation of SNF processing equipment in SFPF Room 501 due to cancelling of SAR processing equipment;
improving controllability and manageability of the process;
reducing the scope of ISF-2 decommissioning activities upon expiry of operational lifetime.
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