СТРІЧКОВИЙ ЖИВИЛЬНИК PBRK 16/80 D3 РОЛИКОВИЙ ГРОХОТ RR 0.90X15X42 E ДВОХВАЛЬНА ДРОБАРКА WB 1216
ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ HS

СТРІЧКОВИЙ ЖИВИЛЬНИК PBRK 20/60 D4







ПРОЕКТНІ ДАНІ
[bookmark: bookmark3]ВАЛКОВИЙ ГРОХОТ RR 0.90X15X42 E
	Матеріал
	
	вапняк великої
фракції

	Об’ємна маса
	т/м3
	1.5

	Вміст вологи
	%
	<10

	Вміст Si02
	%
	невідома

	Міцність на стискування
	Н/мм2
	50

	Об’єм подачі
	т/год.
	1,250

	Розмір гранули
	мм
	0-300

	Розмір комірки сита
	мм
	0-100

	Прогнозована виробнича потужність
	т/год.
	750



[bookmark: bookmark4]ДВОХВАЛЬНА ДРОБАРКА WB 1216 HS
	Матеріал
	
	вапняк великої
фракції

	Об’ємна маса
	т/м3
	1.5

	Вміст вологи
	%
	<10

	Вміст Si02
	%
	невідомо

	Міцність на стискування
	Н/мм2
	50

	Пропускна здатність
	т/год.
	500

	Розмір гранули
	мм
	100-300

	Розмір готової продукції
	мм
	98% <100



	Тем-ра зовнішнього середовища
	°C
	-20 до +35

	Рівень встановлення (над рівнем моря)
	м
	<1,000

	Електропостачання
	В
	400 AC ±5 %

	Частота мережі
	Гц
	50 ±3 %

	Місце встановлення
	
	в приміщенні / на відкритому повітрі

	Напруга мережі керування
	В
	24 DC

	Мова виконання креслень
	
	англійська

	Технічні стандарти та акти
	
	EN ISO, EN, DIN, VDE, VDI, 2006/42/EC «Директива про машинне обладнання»



ПРИМІТКА
Вартість сертифікатів, наданих за вимогою, не враховано.




1) «Хаземаг» пластинчатий живильник PBRK16/80-D3
Електромеханічний двигун
· Опорну раму виконано з конструкційної сталі, щоб забезпечити стабільність та міцність конструкції за будь-яких експлуатаційних умов. Відбійники кріпляться до основної рами.
· Пластини пластинчатого конвеєра кріпляться болтами до двох тяг підсилених ланцюга тракторного типу. Спеціально спроектовані піддони пластинчатого конвеєра перекриваються, щоб уникнути просипів у середині живильника.
· Тракторний ланцюг рухається по опорних катках, що встановлено на основній рамі. У бункері опорні катки встановлено на гумових підкладках для амортизації ударного навантаження. На зворотному боці пластинчатого живильника піддони підтримуються допоміжними валками.
· Між двома тягами в бункері розташовано середню секцію направляючі, виконані з поліетилену.
· Вал двигуна та кінець вала оснащено змінними сегментами зубчатого вінця.
· Передача потужності регулюється планетарним редуктором, муфтою, двигуном і вихідним валом, розташованими з одного боку валу двигуна.
· Обидва комплекти тракторного ланцюга заздалегідь натягнуто за допомогою гідравлічних циліндрів і тарельних пружин. Гідравлічні циліндри активуються ручним насосом.
· З’єднання роликів і ланцюга оснащені змазкою на весь термін служби. Підшипники приводу та натяжний вал змащуються вручну.
· Привод і головний та кінцевий вали закрито захисними кожухами та огородженням.
· Кінцевий вал обладнано датчиком руху для підтвердження спрацювання.

Технічні характеристики
	Розмір ланцюга
	
	D3

	Ширина конвеєра
	мм
	1,600

	Довжина конвеєра A-A
	м
	8.0

	Товщина піддонів
	мм
	20

	Кут нахилу
	0С
	0

	Робоча швидкість
	м/сек.
	0.1-0.2

	Встановлена потужність
	кВт
	37

	Рекомендований частотний перетворювач
	кВт
	45 (включено в поставку)

	Вага
	кг
	25,000




2) «Хаземаг» конвеєр просипів RKF 16/80
Для пластинчатого живильника
Конвеєр просипів встановлюється під пластинчатим живильником з фланцями з болтовим кріпленням. Механізм складається з наступних компонентів:
· Вал двигуна в зборі з 2-ма литими цепними зірочками та корінними підшипниками.
· Передачею потужності за допомогою двигуна з редуктором.
· 2 набори сталевих ланцюгів з круглими ланками та скребками, що кріпляться болтами з заданим кроком.
· Натяжний вал у зборі з 2-ма литими цепними зірочками та корінними підшипниками.
· Попередня натяжка ланцюгів за допомогою натяжних шпинделів з пружинами.
· Кювета між двигуном і натяжним валом у зборі, що кріпляться фланцями з болтовим кріпленням.
	Технічні характеристики
	
	

	Встановлена потужність
	кВт
	3,0

	Вага
	кг
	3,300



