Горячая вода. Электрический нагреватель или газовый?

Постоянное наличие горячей воды является одним из основных условий нормального функционирования дома. Чтобы это было возможно, необходимо подобрать соответствующий нагреватель. Для выбора доступны нагреватели емкостные или проточные, электрические или газовые. 

Существует несколько способов получения горячей воды, выбор соответствующего зависит от нагревательного устройства и типа используемого топлива. Одно из решений, используемых для подогрева воды – это нагреватель, который может работать от газа или электрической энергии. На рынке есть также нагреватели, работающие на твердом топливе или мазуте, однако они не пользуются большой популярностью, поскольку их использование создаёт немало трудностей. Когда выбран соответствующий вид топлива, необходимо решить, какую купить модель нагревателя в зависимости от расхода топлива и объема.
Электрические проточные нагреватели 

Электрические проточные нагреватели – это устройства, которые нагревают воду в процессе ее потребления, то есть включаются в момент открывания крана. Могут быть использованы как в системе, связанной с водопроводом, так и в частном доме, например. Что важно, они имеют небольшие размеры и массу, которая не превышает несколько килограммов, благодаря чему их можно легко подключить близко к местам забора воды. Проточные нагреватели могут быть одно- или многоточечные.

Проточные одноточечные нагреватели обслуживают один кран, так что устанавливаются возле него. Многоточечные обеспечивают централизованное питание горячей водой всех точек потребления воды в доме. Однако устройство должно иметь мощность по крайней мере несколько десятков киловатт. Они используют столько же электроэнергии или газа, сколько необходимо для обогрева потребляемой воды. 

Стимулом для запуска электрического нагревателя является откручивание крана с горячей водой. Если кран будет закрыт в течение длительного времени, вода, находящаяся в установке между подогревателем и смесителем, успеет остыть. Когда кран откроется, сначала потечет холодная вода – ее будет тем больше, чем дальше находится электрический нагреватель. Поэтому лучше всего, когда расстояние между нагревателем и краном не более 6 метров. Для дома, где живет несколько человек, не подойдет один проточный нагреватель, так как он не обеспечит достаточное количество горячей воды. Поэтому вместо того, чтобы устанавливать несколько отдельных электрических нагревателей, более экономически эффективным вариантом будет инвестиция в емкостный водонагреватель. 

Электрические подогреватели емкостные 

Электрические подогреватели емкостные – это резервуары, в которых вода нагревается до определенной температуры. Они отличаются емкостью от 5 до 300 литров, могут быть изготовлены из нержавеющей стали, как правило, покрытой эмалью, емкости этого типа нагревателей могут находиться в вертикальном и горизонтальном положении. Когда вода остывает, нагреватель включается и при этом температура воды поддерживается на одном уровне. Это происходит благодаря термостату, который запускает нагреватель в ситуации, когда температура воды опускается ниже величины, на которую настроен термостат. Это позволяет использовать горячую воду нужной температуры при соответствующем давлении потока. Мощность емкостных нагревателей обеспечивает их подключение к обычным электрическим розеткам. 

Если установить один емкостный подогреватель, из которого горячая вода будет подаваться ко всем точкам ее потребления, стоит подключить дополнительный циркуляционный шланг, который предотвращает застой воды в трубах, а значит сокращает время ожидания после откручивания крана. Стоит его использовать, если различные точки потребления воды (ванная, туалет, кухня) находятся не близко от нагревателя, а удаленно от него. 

Нагреватели газовые 

Отопление газом дешевле, чем электричеством, так что если есть возможность, стоит использовать газовое устройство. Выбирая газовый водонагреватель, вы можете только колебаться между использованием модели расхода и емкостного, которые работают, так же, как электрические. Нагреватель газовый должен иметь отдельный провод для отвода выхлопных газов и подключенную сверху трубу с газом. Ее можно спрятать его в негерметичном корпусе или в борозде. Монтаж труб не должен быть герметичным, чтобы в случае разгерметизации установки газ мог из нее выйти и через вентиляцию развеяться на открытом воздухе.
Помещения, в которых будет установлено устройство, должны соответствовать строительным нормам и правилам, не предназначаться для постоянного проживания людей, и быть оъемом не менее 8 м3. Кроме того, эти помещения должны быть оснащены хорошей вентиляцией, обеспечивающей достаточную циркуляцию воздуха. Нагреватели должны иметь отдельную трубу для отвода выхлопных газов за пределы здания.

