[bookmark: _GoBack]Пиломатериалы – это различные продукты под распил. Обычно их получают в результате распила на части целого бревна.  Существует несколько видов класификации пиломатериалов взависимости от определенного признака или действия.

Какие бывают пиломатериалы?

Виды пиломатериалов по размеру и поперечному сечению

Если говорить о поперечном сечении, то стоит обратить внимание на размеры бруска и соотношение его сторон. Вот по этим характеристикам можно выделить следующие виды деревянных изделий:

· Брус. Это деревянное изделие квадратного или прямоугольного сечения размером от 10см и больше. Соотношение сторон должно быть не больше, чем 1:2.
· Брусок. Это уменьшена версия бруса. Пропорции у бруска все те же -1:2. Толщина и ширина должна быть не более чем в два раза и толщиной не больше 10см.
· Доска. Это пиломатериал прямоугольного сечения. Толщина доски должна быть от полутора сантиметров до 10см. и шириной, которая превышает толщину более чем в два раза.
· Обапол. Чтобы понять что же такое обапол, то нужно представить бревно, у которого обычно круглое сечение. У досок с брусьями – прямоугольное сечение. Если заняться распилкой по краям, то остаются сегменты с прямой и округлой стороной. Именно эти фрагменты называют обапол.

Классификация по типу и качеству обработки

Цены на пиломатериал весьма демократичные и зависят от качества обработки древесины.

Виды пиломатериалов можно классифицировать следующим образом:
1. Необрезанные. Это когда вместо боковых обрезанных граней мы видим необработанную часть дерева. Все края остаются в первозданном виде.
2. Обрезные. В этом случае все 4 грани бруска пропилены и обработаны подчистую, а обзол не превышает допустимой нормы.

По степени обработки пиломатериалы делиться на:
1. Не строганые. Древесина не поддается дополнительной обработке, а все грани остаются в естественном виде.
2. Строганые. Все грани шлифуются при помощи фрезеровочного инструмента. 

Подвиды строганых пиломатериалов:
3. Шпунтированые. Такие пиломатериалы имеют с одной стороны бруска выемку, а с другой – паз.
4. Плоско строганые. Это брусья или доски, у которых все стороны гладко обработаны.
5. Фигурно строганые. Главной особенностью этого типа пиломатериалов являются гладкие дорожки на плоской стороне. Как пример фигурно строганых изделий можно привести вагонку, которая используется для отделки стен. Также примером может быть перила, плинтуса и т. п.

Виды пиломатериалов по сортам древесины

Как видим, виды пиломатериалов и древесных материалов довольно разнообразные. Сорт древесины тоже играет определенную роль.

1. Отборный сорт – это самый элитный из всех сортов. Здесь нет сучков, гнилых участков и трещин. Отборный сорт применяют в судо и автомобильном строительстве.
2. 1 сорт – это очень популярный товар. Минимальное количество сучков и трещин. Здесь отсутствуют гнилые поражения и сквозные отверстия. Их используют при изготовлении окон и дверей.
3. 2 сорт. Сюда входит древесина с небольшими изъянами, которые никак не влияют на внешний вид. Тут нет сгнивших сучков и трухлявости. Из 2 сорта делают деревянные щиты.
4. 3 сорт – это пиломатериалы с низким качеством. Тут отсутствуют сучки и глубокие трещины. Его применяют при изготовлении транспортных упаковочных коробок.
5. 4 сорт – это самый дешевый класс древесинны с большим количеством изъянов. 4 сорт используют для изготовлений заборов и других ограждений. Неприятные особенности: шероховатости, гниль, и наличие обзола.

Любой материал найдет себе применение независимо от цены и качества.
