Сэндвич-панели станут настоящей волшебной палочкой для противников дорогого, долгого ремонта или строительства зданий. Так как за все время существования строительного материала его приятная для кармана цена и легкость эксплуатации оттеснили на второй план кирпичи, дерево и бетон.
Что такое сэндвич-панели простыми словами
В переводе с английского языка сэндвич-панель = “многослойный бутерброд”. Такое название прямо иллюстрирует трехслойную структуру модульной системы. В нее входят:
· Листы из металла, прозрачная прочная пластмасса (ПВХ), древневолокнистая или магнезитовая плита.
· 5 вариантов утеплителя. Стойкая к температурным скачкам и влияниям агрессивных веществ минеральная вата, трудносгораемый пенополиуретан, подходящий для цехов, складов, торговых павильонов, дачных и жилых домов, холодильных камер пенополистирол, звукопоглощающее стекловолокно, проникший во все отрасли экономики полипропилен.
Какие виды сэндвич-панелей существуют
История сэндвич-панелей началась в 1930 году. Американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт решил использовать материал для проектирования одноэтажного коттеджа “Unsonian”. Ближе к 1960-ым годам умельцы из США нашли способ сократить время для создания сэндвич-панели с нескольких часов до 20 минут. Сейчас современные технологии также сделали свое дело.
При выборе стройматериала стоит учитывать назначение, состав наполнителя, обкладки, особенности монтажа и принцип производства.
Кровельный тип выдерживает массивные снежные покровы и избавляет поверхность от влаги. Его толщину подбирают после анализа текущего климата и итоговой цели строящегося объекта. Стеновой - считается облицовочным элементом. Производители предлагают оба варианта в полноте 50-250 мм.
Сердечник в утеплителе сэндвич-панелей ответственен за теплоизоляцию и шумопоглощение. В металлическом типе - обкладки чаще всего из высокопрочной танкокатной стали. Он служат намного дольше и используется в большинстве объектов промышленности и коммерции. Ориентированно-стружечная плита популярна для обычного жилья.
Двухслойные и кассетные сэндвич-панели такое название носят условно. На стройплощадке их считают конструктором, так как им нужна дополнительная сборка. Двухслойные элементы состоят из изоляции, утеплителя и профнастила. В кассетных идет профнастил, а в середине плита с утеплителем. Еще выделяют трехслойные сэндвич-панели. Продукт сразу готов к монтажу из-за применения полимерного клея и прессования. Каждая из его обкладок имеет замковое соединение.
Заводские сэндвич-панели – самые первоклассные. Этапы их создания тщательно контролируются и воплощаются на автоматизированных линиях.
Сэндвич-панели люди создают и самостоятельно. Они намного дешевле моделей профильных предприятий. В них, зачастую, страдает качество из-за несоблюдения способа производства и подобранных компонентов. 
Достоинства сэндвич-панелей
Цена сэндвич-панелей моментально решает три головные боли любого человека:
· В максимально нужные сроки можно возвести дом любой площади и этажности. При этом, скорость работы сыграет на руку, так как не придется месяцами тратиться на зарплату работников всех уровней на строительной площадке.
· Бюджет строительства сократится. Таким конструкциям не нужен мощный фундамент. Им хватит облегченного основания с висячими буро-набивными или винтовыми сваями.
· Идеальная защита от утечек тепла и сквозняков дает ощутимый экономический эффект.
Работать с системами можно в любое время года. Панели экологичны, гигиеничны, безопасны и легки в транспортировке. Они не реагируют на плесень или грибок. Из-за преимуществ сэндвич-панели активно задействуются для сферы пищевой промышленности и для лечебных учреждений.
Главное, что цвета сэндвич-панелей никого не оставят равнодушным. Колористику их защитно-декоративной оболочки подбирают в RAL-каталоге. Это универсальная система выбора, состоящая из четырехзначного числа. Первая цифра такой комбинации – код оттенка:
1.	Желтые
2.	Оранжевые
3.	Красные
4.	Фиолетовые
5.	Синие
6.	Зеленые
7.	Серые
8.	Коричневые
9.	Белые/черные
Благодаря сэндвич-панелям строения всегда выходят стильными. Будь-то единая тональность, или эффектный геометрический рисунок. 

Несмотря на солидный список плюсов, следует учитывать несколько моментов: 

· Соединение плит нельзя нарушать. Это залог того, что здание не промерзнет в будущем. 
· Для избежания парникового эффекта под крышей нужна естественная или принудительная вентиляция. 
· Стройматериал подходит для объектов с простой конструкцией. От витиеватых архитектурных креативов лучше отказаться.   
Сэндвичи применяются для разной этажности. Материал замечательно впишется в домик, хозсооружение, летнюю кухню, офис, складские помещения, ангары и спорткомплексы. В любом случае, не нужно боятся сэндвич-панелей. Их сильные стороны отшлифовало время и специалисты. 
[bookmark: _d8f270gmn50x]Лайфхак напоследок: хранение сэндвич-панелей в упаковках под открытым небом допускается, если их пачки защищены от влаги и имеют нормальную вентиляцию. При длительном хранении – их лучше переместить под навес или на склад. Транспортная пленка не должна находится на материалах больше трех недель. Иначе – она въестся в полимерное покрытие.





