При обслуживании автомобильных кондиционеров в первую очередь специалисты нашего сервисного центра ТермоКар.ру в городе Воронеж совершают диагностическое тестирование системы кондиционирования.  

Данной диагностикой проверяются компоненты кондиционирования на наличие повреждений или утечек, качественная работа компрессора и его составляющих, состояние приводного ремня компрессора. По результатам проверки систему заправляют охлаждающим агентом и, если необходимо, предоставляется соответствующий ремонт.

Диагностика автомобильного кондиционера

При диагностике автокондиционеров совершаются:

· тест эффективности компрессора;

· проверка элементов системы;
· контроль температуры воздуха из кондиционнера;

· проверка герметичности системы кондиционнирования;

·  анализ эффективности системы кондиционнирования;

· тестирование давления;

· разбор данных давления;

· проверка фильтра;

· контроль эффективности воздушного потока;
· тестирование исправности вентилятора и испарителя;

· выявление источника неприятного запаха.
 Диагностика автокондиционера на наличие неприятного запаха

Часто причиной неприятного запаха в автомобиле могут быть микробы и бактерий в системе кондиционирования. Ликвидируется данная проблема с помощью использования специального антибактериального средства. 
Также источником постореннего запаха могут стать грязные воздушные фильтры. Пылевые клещи, влажная поверхность, пыль, грязь, и другие загрязнители, которые могут быть на фильтре приводят к неприятному запаху при каждом включении кондиционера. Решением в данной ситуации является замена фильтра на новый. 

Диагностика уровня шума кондиционера авто

По тому, как звучит работающий автокондиционер специалисты автосервиса могут обнаружить присутствующие неполадки и определить качество работы климатизера.

Если при эксплуатации автомобильного кондиционера присутствует посторонний шум, то причиной неисправности может быть утечка охлаждающего вещества, либо проблемы в работе компрессора. И один, и второй дефекты могут нанести еще больших повреждений в работе автомобиля.

Например, вытекание хладагента влечет за собою уменьшение давления в системе кондиционирования, из-за чего может повредиться компрессор.

Также в компрессоре может быть слишком высокое внутреннее давление и это может влиять на работу автокондиционера.

Если, используя автомобильный климатизер, плавное шипения прибора переходит в свистящий, визгливый шум, то желательно его выключить обратится к мастерам сервисного центра.

 Диагностика герметичности системы кондиционирования 
Проверка герметичности системы кондиционирования в автомобиле является одной из главных задач при проведении диагностики. Протекание охлаждающего вещества приводит к уменьшению продуктивности или к сбою всей системы.

Для того, чтобы выявить повреждения в климатизере автомобиля, осмотру и проверке поддаются:

· компрессор;

· измеритель давления;

· теплообменник;

· расширительный клапан;

· соединения и линии;

· осушитель.
Для обнаружения неполадок герметичности системы кондиционирования специалистами сервисного центра могут использоваться следующие методы:
· применение азота;
· использование контрастной массы;

· применение смеси газов: азота и водорода;

· применение индикатора протечки.

Из – за отсутствия в системе кондиционирования автомобиля охлаждающего агента могут снижаться не только охлаждающие качества механизма терморегулирования, но и могут повредиться его составляющие. 

Для того, чтобы избежать подобных проблем, следует своевременно обращаться к квалифицированным мастерам.

Если у вашего автомобиля возникли неисправности в системе кондиционирования, специалисты сервисного центра ТермоКар.ру в Воронеже помогут их исправить. После диагностики и ремонта уничтожатся все загрязнения, исчезнут неприятные запахи и автокондиционер снова заработает на полную мощность.
https://text.ru/antiplagiat/5e44369ad739b
