Что такое стальной лист просечно-вытяжной
Стальной лист просечно-вытяжной https://ukrstarline.ua/ru/chernyj-metalloprokat/stalnoj-list/stalnoj-list-prosechno-vytyazhnoj – это лист из металла, для изготовления которого использовался метод просечки отверстий заданных форм и последующей вытяжки. За счет этого создается прочная сетчатая структура (подходит для различных отраслей). Материал практичный, надежный, небольшого веса, пропускает воздух. Предлагаем более подробно ознакомиться с преимуществами, факторами выбора и разновидностями такого листа.
Виды просечно-вытяжных стальных листов
Стальные просечно-вытяжные листы представлены в широком разнообразии:
· Форма: Наиболее распространенным типом являются рубиковые ячейки, отличающиеся превосходным соотношением прочности и веса. Квадратные формы более эстетичные, равномерно распределяют нагрузки. Круглые разновидности предназначены для декора и вентиляционных систем.
· Толщина: Просечно-вытяжные листы в 3 мм используются в декорировании, изготовлении мебельных гарнитуров и в отделке фасадов зданий. Средняя толщина 3-5 мм применяются в строительных работах и для производства ограждений. Материал более 5 мм используются в отраслях, требующих высокой прочности и стойкости к механическим повреждениям.
· Тип обработки: Данные листы покрыты цинком, благодаря чему устойчивы к повышенной влажности и агрессивным веществам (щелочи, кислоты, химические растворы). Могут эксплуатироваться на улице, в помещениях с повышенной влажностью, дезинфицироваться.
Листы просечно-вытяжные из стали применяются в различных сферах, требующих долговечность и четкость. Полученные из них изделия отличаются стойкостью к износу и коррозии, привлекательным внешним видом, прочностью, надежностью, впишутся в ландшафтный дизайн.
Преимущества применения стальных листов просечно-вытяжных сегодня
К достоинствам просечно-вытяжных стальных листов относится следующее:
· Практичность: Данные листы оптимальны для экстремальных условий за счет специального защитного покрытия.
· Предотвращение скольжения: Листы просечно-вытяжные из стали за счет рифленой поверхности могут использоваться в общественных местах (рабочие площадки, настилы, лестницы и пр.), обладают антискользящим эффектом. 
· Отличные пропускные свойства: Листы оптимальны для производства вентиляционных и дренажных систем благодаря ячеистой структуре.
· Небольшой вес: Материал существенно легче металлических листов, за счет чего его транспортировка и монтаж не вызывают каких-либо сложностей.
· Надежность: Листы стойкие к механическому воздействию и деформациям. Это обусловлено использованием высококачественной стали при изготовлении.
Просечно-вытяжные листы из стали станут правильным решением касательно эффективного применения в различных областях. Они имеют отличные технические характеристики и эксплуатационные свойства.
Как выбрать подходящий стальной лист просечно-вытяжной
Перед покупкой просечно-вытяжных стальных листов необходимо учитывать определенные критерии:
· Толщина: Данный показатель играет не последнюю роль, отвечает за выносливость к нагрузкам. Тонкие просечно-вытяжне листы предназначены для легких конструкций, толстые – для выполнения задач различной сложности.
· Размер ячеек: Данный критерий отвечает за область использования. Чем больше количество ячеек, тем легче лист стальной, правда, менее прочный.
· Структурное покрытие: Для защиты от влаги и ржавчины используется оцинкованный слой или окрашивание. В таком случае просечно-вытяжные листы могут использоваться на открытом воздухе, не боятся атмосферных осадков.
· Эксплуатация: Стальные листы просечно-вытяжные оптимальны для машиностроения, строительной отрасли, изготовления ограждений и решеток. Также активно эксплуатируются в архитектуре (добавляют современным фасадам технологичности и минимализма). За счет сочетания прочности и легкости оптимальны для мебельной индустрии. При выборе учитывайте цели применения данного материала.
За счет перечисленных вышеописанных факторов, вы без труда подберете наиболее подходящий для себя вариант, отвечающий всем пожеланиям и требованиям. Учитывайте данные критерии, чтобы не ошибиться с выбором. 
Вывод
Литы просечно-вытяжные стальные универсальны и практичны, подходят для разнообразных отраслей промышленности. Они гарантируют безопасность конструкций, сочетают легкость, прочность, долговечность, надежность. Отвечает стандартам качества и санитарным нормам. Такой материал стойкий к негативному воздействию окружающих факторов, преждевременному износу, механическим повреждениям.
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