**Лапка для пэчворка #37D**

Благодаря специальной конструкции, **лапка для пэчворка #37D** позволяет с легкостью стачивать лоскутки. Особенно удобна для соединения длинных кусочков разноцветной ткани. Благодаря небольшому отверстию для иглы давление на ткань распределяется более равномерно. **Лапка для пэчворка** предназначена для работы с ткаными деталями с припуском от 3 до 6 мм.

**Лапка Brother с открытым мыском металлическая F026N**

В случае если нужно обеспечить наибольший обзор во время швейных работ, без лапки **Brother с открытым мыском** не обойтись. Благодаря широко распложенным краям лапки легко управлять направлением строчки. **Лапка Brother с открытым мыском** **металлическая F026N** – незаменимый помощник во время работы с аппликациями, косыми срезами, а также для пролаживания отделочных строчек.

**Лапка Brother для шитья по краю и встык F056**

Когда речь идет о шитье встык, точность играет первостепенную роль. С этой задачей будет легче справиться, используя **лапку Brother для шитья встык**. Однако это еще и универсальный аксессуар, позволяющий с максимальной точностью прокладывать любую строчку, в том числе и по краю. **Лапка Brother для шитья по краю и встык F056** незаменима при обработке прозрачных материалов, а также при настрачивании кружевных элементов.

**Лапка Brother для настрачивания бисера и блесток (для оверлока)**

С **лапкой** **Brother для настрачивания бисера и блесток** самые смелые идеи будут воплощены с легкостью. Механизм используется для пристрачивания жемчужных нитей или нитей с бисером на край изделия. **Лапка Brother для настрачивания бисера и блесток** **(для оверлока)** имеет удобный желобок, в который необходимо поместить жемчуг диаметром не более 4 мм. Отключив нож и подогнув край, можно начинать отделку.