Теплица по Митлайдеру
Митлайдеровские теплицы в Москве и Московской области.
Простота и функциональность конструкции. Недорогое и практичное решение организации пространства под теплицу.  Изготовление теплицы Митлайдера по вашим размерам. Доставка по всей России.
Теплица по Митлайдеру, по-другому ее еще называют «американка», – изобретение американского овощевода Джекоба Митлайдера, позволяющее получать высокие урожаи овощей в любое время года. Аскетичная конструкция и доказанная эффективность позволили новинке завоевать широкую популярность среди огородников всех континентов. Спрос на готовые митлайдеровские теплицы постоянно растет. Принимая за основу оригинальную задумку известного конструктора, компания «ТехИнновации» производит широкий ассортимент теплиц различных размеров и конфигураций.  
Особенности теплицы Митлайдера
Узнать «американку» среди других тепличных сооружений несложно. Ее отличительной особенностью является двухскатная кровля с несмыкающимися скатами разного наклона. При этом более высокий из них располагается на северной стороне. А получившийся зазор используется для установки открывающихся окошек по всей длине теплицы. Такие особенности в организации воздухообмена позволяют отказаться от использования специального оборудования принудительной вентиляции и, в то же время избежать сквозняков внутри помещения.
 Жесткий каркас обеспечивает теплице прочность и устойчивость при любых погодных условиях, а стенки обладают отличной светопропускающей способностью, что дает возможность выращивать даже самые чувствительные к свету овощные и цветочные культуры. При необходимости, любая теплица по Митлайдеру, купить или заказать изготовление которой можно на нашем заводе, легко разбирается, переносится и собирается на новом месте.
Виды конструкций митлайдеровской теплицы
На сегодняшний день существует несколько вариантов устройства тепличных сооружений, проектируемых на платформе идеи американского овощевода. Завод компании «ТехИнновации» предлагает своим покупателям такие виды теплиц:
· Классическая. Теплица по Митлайдеру в этом исполнений имеет самую простую конструкцию из четырех стен, двускатной кровли и ряда вентиляционных отверстий.
· Усовершенствованная. Отличается наличием дополнительных окошек для проветривания, расположенных под скатом кровли с южной стороны. Такое инженерное решение значительно улучшает циркуляцию воздуха в помещении теплицы.
· Арочная. Округлый свод сооружения способствует максимальному сохранению теплого воздуха, который даже при открытых дверях собирается и задерживается под потолком и не вытесняется холодными потоками. К тому же эта конструкция отличается простотой сборки и установки.
Если вам нужно устроить на приусадебном участке помещение для выращивания овощей в осенне-весенний период, ваш лучший выбор – теплица по Митлайдеру. Цена и качество наших изделий, а также своевременная доставка вашего заказа в любой регион России, несомненно, порадуют вас и сделают нашими постоянными покупателями.
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