6



РЕФЕРАТ 
на тему: 
«Типи штрихового кодування EAN»






Виконала студентка 
групи ФБСС_21_стн:
Труфан Яна



Полтава 2017
ЗМІСТ

ПОНЯТТЯ КОДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ EAN	3
ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.	4
СПОСІБ КОДУВАННЯ EAN	7



[bookmark: _Toc492310992]

ПОНЯТТЯ КОДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ EAN

Однією з найважливіших складових інформаційних технологій є збір первинної інформації про об'єкти, явища, властивості і т.д. При цьому чим вона оперативніше і точніше, тим більше достовірна і ефективна аналітична інформація, яка видається комп'ютером для прийняття управлінських рішень.
[bookmark: _GoBack]Сучасні комп'ютери обробляють дані зі швидкістю, що становить мільйони операцій в секунду, і здатні накопичувати і зберігати величезні масиви даних. Разом з тим ручне введення первинної інформації через клавіатуру кричуще непорівнянний по швидкості і точності з можливостями комп'ютера. Причина полягає в тому, що людина-оператор вводить, як правило, 3-5 знаків в секунду і припускається помилки приблизно на кожні 300 введених знаків.
Повільний і не точний введення даних з клавіатури в значній мірі знижує ефективність застосування комп'ютерів і в багатьох випадках не дозволяє мати оперативні дані, необхідні для прийняття рішень.
Актуальність теми полягає в тому, що в даний час штрихові коди широко використовуються не тільки при виробництві і в торгівлі товарами, але і в багатьох галузях промислового виробництва для ідентифікації заготовок, виробів, упаковок, позначення місць зберігання , у поштових відомствах, транспорті та ін.
Метою є розгляд особливостей штрихового кодування.
Завдання:
· вивчення теоретичних аспектів штрихового кодування;
· вивчення пристроїв для друку і зчитування штрих-коду;
Предмет дослідження: штрихове кодування. 
Об'єкт дослідження: товари.
[bookmark: _Toc492310993]
ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

Штрихові системи кодування як метод маркування товарів з’явилися в серердині 60-х років ХХ століття у США та інших економічно розвинених країнах світу для ідентифікації руху величезних мас товарів на всьому шляху від виробника до споживача. В Україні штрихове кодування товарів було введено Постановою Кабінету Мінічтрів від 29 травня 1996р. №574 з метою створення умов для впровадження в Україні інформаційних технологій автоматизованої ідентифікації та електронного обміну даними і створення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом в державі. У серпні 1996р. Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України затвердило положення про штрихове кодування товарів. Кодування товарів та одиниць обліку підприємницької діяльності здійснюється Асоціацією Товарної Нумерації України “ЄАН-Україна”.
Штрихове кодування основується на застосуванні двійкової системи числення: інформація запам’ятовується як послідовність нулів і одиниць, причому широкі полоси (темні чи світлі) означають 1, вузькі – 0, тому штриховий код являє собою послідовність полос: світлих чи темних, вузьких чи широких, нанесені на різні носії інформації (папір, самоклеювана плівка, кераміка, пластмаса тощо).
В даний час використовується кілька видів штрихових кодів.
В США і Канаді застосовується код UPC, тому українські товари, що поставляються в ці країни, повинні мати даний код.
На основі коду UPC в Європі створена міжнародна система товарної нумерації EAN. Система EAN – це мінародний стандарт для ідентифікації товарів, послуг та розташування, автоматизованої ідентифікації на основі штрихових кодів та електронного обміну даними – EDI – Electronic Data Interchange.
Система EAN базується на трьох основних технологіях:
- ідентифікаційні номери (коди EAN) – ідентифікують товари, послуги і розташування та є ключами доступу до інформації;
- штрихові коди EAN – дозволяють автоматизувати введення, відображення та зчитування як ідентифікаційних номерів, так і іншої інформації стосовно товарів;
- стандарт EAN для EDI – EANCOM – забезпечує електроннийобмін даними (документами) між діловими партнерами у стандартизованому форматі.
Ці технології створено для підвищення ефективності ділових процесів у виробництві, розподілі і продажу товарів та наданню послуг. Застосування системи EAN стосується в першу чергу автоматизації касових операцій, операцій відвантаження та приймання товарів, інвентаризації, автоматичного замовлення та аналізу продажу.
В Україні використовуються кілька видів штрихових кодів EAN:
EAN/UPS – застосовується для маркування одиниць обліку, що обліковуються через касові апарати;
ITF – штрихкодова символіка, застосовується для маркування товарів, які не призначені для проходження через касові апарати. Більш придатна для друку на поганої якості носіях (транспортних упаковках, гофрокартоні тощо);
UCC/EAN–128 – сучасний, найбільш досконалий, копкатний та надійний алфавітно-цифровий код для кодування алфавітно-цифрової інформації, що дозволяє доповнювати одні дані іншими, пов’язуючи їх в один символ. Код не має фіксованої довжини. Додатково до основної функції, пов’язаною з ідентифікацією товарів, код забезпечує стандартизацію даних про терміни придатності товарів, ідентифікацію партій і серій товарів, ідентифікацію окремих транспортних одиниць, одиниць і точності вимірювання, шифрів місць походження, а також стандартизацію іншої інформації, якою підприємства обмінюються між собою;
EAN-13 – тринадцятирозрядний код, що застосовується для одиниці постачання, що містить різні товари. Структура коду: перші три цифри, як правило, означають країну-виробника, наступні чотири цифри – код підприємства-виробника, далі п’ять цифр – код продукту, остання цифра – контрольне число. Крайні і центральні штрихи є довшими;
EAN-14 – чотирнадцятирозрядний код з прямокутним контуром. Аналогічно попередньому він складається з 13 розрядів тієї ж послідовності та одного додаткового знаку, що ставиться першим і відображає специфіку упаковки (1 – групова упаковка, 2 – упаковка партій в контейнер і т.д.)
Система EAN застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі данних. Вона дозволяє автоматизувати ці процеси, зменшити кількість ручної праці та затрати часу, підвищити швидкість, точність та ефективність виконання.
Кодуванню та маркуванню підлягають деталі, вузли, комплектуючі і т.ін. з метою автоматизації виробництва; готові вироби для зберігання і транспортування; технологічні та комерційні документи.
Кодування та маркування виду послуг, їх вартості та термінів оплат дозволяє автоматизувати облік надання послуг та контроль їх оплати. Для маркування документів коди використовують з метою контролю їх проходження та автоматизованого доступу до електронних копій в базах данних.
Застосування технологій EAN штрихового кодування та електронного передавання даних EDI дозволяє створити комплексну автоматизовану систему обліку та контролю руху товарів. Така система може містити сервер системи обліку, електронні контрольно-касові апарати, ваго-касові та ваго-вимірювальні комплекси, принтери та сканери штрихових кодів.
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Найбільше поширення в міжнародній практиці отримав код EAN - European Article Numbering. У залежності від області застосування виділяють 3 групи товарних кодів EAN:
· міжнародні, використовувані як всередині, так і за межами країни;
· національні, використовувані в межах однієї країни, переважно для роздрібної торгівлі разновесних товарами;
· локальні коди, використовувані тільки в системах управління конкретного підприємства.
Штриховий код EAN є загальним для всіх країн мовою raquo; за допомогою якого можна однозначно ідентифікувати товар на будь-якому етапі його руху від виробника до покупця. Код EAN відповідає наступним вимогам:
· має міжнародну значимість;
· не залежить від вимог окремих користувачів;
· ідентифікує будь-яку товарну одиницю на світовому рівні за допомогою однозначного коду;
· зручний за структурою для зчитування ЕОМ;
· придатний для збору та обміну інформацією про товари, як у межах країни, так і в міжнародній торгівлі; зручний для споживачів при розрахунку за придбані товари.
Всі версії коду EAN мають такі загальні характеристики:
· символи мають загальну прямокутну форму, утворену послідовністю темних паралельних штрихів і світлих проміжків між ними, перпендикулярних уявної лінії підстави або опорної прямої і мають світле поле з усіх боків;
· світлі проміжки і темні штрихи складаються зі світлих і темних модулів однакової довжини (далі в тексті при описі символів EAN темний модуль буде представлений як 1 raquo ;, а світлий як 0 );
· знаки в штрихове коді, що представляють числові розряди утворюються сім'ю модулями або світлішими. У цих знаках модулі згруповані в штрихи і кожен розряд представлений 2 темними штрихами і 2 світлими проміжками;
· темний штрих або світлий проміжок можуть містити від 1 до 4 модулів;
· крім знаків, що відображають цифри, є допоміжні знаки, що містять меншу кількість модулів, і використовувані як крайові і центральний знаки для позначення початку, кінця і поділу;
· символ структурований таким чином, щоб він міг зчитуватися стаціонарним сканирующим пристроєм многонаправлено або ручним прочитуючим пристроєм в обох напрямках;
· розмір символу може змінюватися в певних межах збільшення з урахуванням різних процесів друку;
· габарити визначаються тільки для одного конкретного символу, відомого як номінальний розмір raquo. Межі збільшення складають від 0.8 до 2.0 номінального розміру.
Штриховий код ЕАN - 13. Номер товару EAN/UCC - 13 має наступну структуру: 3 цифри - це код (префікс) Національної організації-члена EAN International; 6 цифр - це реєстраційний номер підприємства, присвоєний Національною організацією; 3 цифри - це порядковий номер продукції всередині підприємства; остання тринадцятий цифра - контрольне число. Воно обчислюється з попередніх дванадцяти.
Штриховий код ЕАN – 8. ЕАN - 8 складається з 8 цифр і пропусків: перші 1-2 - прапор країни; 5 - Скорочення номера підприємства; 7 - номер товару в межах асортименту; 8 - контрольне число.
Структура штрихових кодів, що знайшли найбільш широке впровадження в більшості країн світу, наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1
Структура штрихових кодів EAN
[image: СТРУКТУРА ШТРИХОВИХ КОДІВ EAN]
Для товарів, які експортуються у США і Канаду, присвоюється дванадцяти розрядний номер UPC.
Штрихові коди DUN-14, ITF-14, EAN/UCC-128 використовуються для кодування транспортної тари, упаковки. Структура основних штрихових кодів Міжнародної системи товарної нумерації EAN представлена на рис. 2.2.[image: Структура товарного коду EAN-13]
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