[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _Hlk84973923]Title tag: Asphalt waterproofing: Compatible solutions for asphalt surfaces

Meta-description: Need an asphalt waterproofing membrane that’s fast drying and suitable for outdoor flooring? Ceresit has the mastic asphalt waterproofing solution for you!   

Open graph for Facebook: Asphalt damp proofing made fast and simple with our guide. We’ve got the right products for rapid completion of outdoor projects. 

Open graph for Twitter: Waterproofing asphalt has never been faster or easier! We’ve got the right membrane for top results. 

Google expert text: Looking for the best asphalt friendly waterproofing membrane for balconies, terraces and decks? Our guide takes you through surface preparation and application techniques for superior watertight results.  

Kicker: The great outdoors


H1: Asphalt waterproofing: Outdoor floor sealing for balconies and more

Teaser: Working with an asphalt surface on your outdoor substrates? Here’s the top membrane for asphalt waterproofing! Read on as we take you through the steps and point you to the best products for waterproofing and tiling over asphalt. 

Image 1: 
Image description: Asphalt covered surface like a balcony or terrace 
Caption: Asphalt waterproofing with Ceresit CL 69 membrane. 
Alt text: asphalt surface, asphalt waterproofing coating

Contents 
H2: Asphalt roof coating: Preparation for balconies, terraces and outdoor walkways
H2: Mastic asphalt waterproofing: Step-by-step

H2: Asphalt roof coating: Preparation for balconies, terraces and outdoor walkways

Before proceeding with mastic asphalt waterproofing, the surface must meet specific criteria. Here’s the necessary surface preparation required for asphalt sheet waterproofing of flat surfaces like decks, balconies, terraces, and roofs.

1. Surface must be free of substances that may hinder adhesion. It must be clean, dry, and solid.
2. Check the surface for cracks and holes. Minor cracks in the screed do not require filling. For substantial irregularities in the substrate, level the surface with CM 90 Easy Flex Plus. 
3. If applicable, protect pipe penetrations and floor connections with prefabricated system components CL 86 & 87 Ultratapes, CL 152 Sealing Tape, CL 82 Ultratape, or CL 83 Ultratape.  
4. Apply the necessary sealing tapes by imbedding them into a layer of CM 90. Use a notched trowel size of 4mm.  
5. Avoiding butted joints, and seal the connections with FT 101 Flextec sealant. 
 
  
H2: Mastic asphalt waterproofing: Step-by-step


CTA box: Want to explore more for outdoors? Here’s where you find further information on working with terraces, balconies, and patios. 



















































Title tag: Бітумна гідроізоляція: надійний захист надовго!

[bookmark: _Hlk84973963]Meta-description: Плануєте влаштування бітумної гідроізоляції? Ми підібрали найкращі матеріали та розповіли, як правильно їх використовувати!  

Open graph for Facebook: Бітумна гідроізоляція? Скористайтеся нашими порадами!

Open graph for Twitter: Як облаштувати бітумну гідроізоляцію правильно, швидко й просто? Наші матеріали та підказки щодо їх використання допоможуть вам впоратися з цим завданням!

Google expert text: У пошуках якісних матеріалів для облаштування бітумної гідроізоляції? Що ж, радимо звернути увагу на лінійку першокласних матеріалів від Ceresit. Про переваги та тонкощі їх використання читайте в цій статті!

Kicker: Як улаштувати бітумну гідроізоляцію 

H1: Бітумна гідроізоляція: ущільнення та захист поверхонь

Teaser: Необхідно облаштувати бітумну гідроізоляцію? Раді допомогти! Читайте далі та дізнайтеся, як вибрати якісну мастику та належним чином виконати заплановану роботу.

Image 1: 
Image description: Asphalt covered surface like a balcony or terrace 
[bookmark: _Hlk84973993]Caption: Бітумна гідроізоляція балконів та терас забезпечує надійний захист та належне функціонування поверхонь. 
Alt text: бітумна гідроізоляція, бітумне покриття


Зміст:
H2: Підготовка поверхні до влаштування бітумної гідроізоляції 
Н2: Гідроізоляція бітумним покриттям: підбір матеріалу та техніка виконання


H2: Підготовка поверхні до влаштування бітумної гідроізоляції 

[bookmark: _Hlk84973426]Щоб отримати чудовий результат, необхідно відповідально ставитися до кожного етапу роботи. Перед бітумною гідроізоляцією поверхні виконайте такі кроки:

1. Переконайтеся, що поверхня суха, чиста, міцна, не містить речовин, що можуть зменшити адгезію, не має великих пор.
2. [bookmark: _Hlk84972627][bookmark: _Hlk84972685]Відремонтуйте тріщини та отвори. Скористайтеся Ceresit CT 29 (для стін) або CN 178 (для підлоги). Шви в кладці також заповнюйте шпаклівкою CT 29. 
3. Внутрішні кути заокругліть за допомогою CT 29 для цегляної кладки та штукатурок і CD 22 для бетонних поверхонь з максимальним радіусом 4 см або Ceresit CP 43 Xpress (максимальний радіус — 2 см, час висихання — мінімум 12 годин).
4. Якщо ви працюєте з монолітною, дуже щільною та гладкою поверхнею, перед нанесенням штукатурок та улаштуванням стяжки попередньо обробіть її адгезійною сумішшю, приготованою з додаванням Ceresit CC 81. 
5. Перейдіть до нанесення ґрунтовки. Емульсію Ceresit СР 41 ретельно перемішайте та розведіть із водою в пропорції, необхідній для вашого типу поверхні згідно з інструкцією. Ґрунтовку нанесіть за допомогою пензля в декілька шарів, даючи кожному попередньому мінімум дві години для висихання.
6. Забезпечте захист поверхні від дощу та впливу від’ємних температур на наступні 24 години.

[bookmark: _Hlk85015214]Info box: Для ремонту невеликих тріщин та отворів на покрівельній плитці, балконі чи терасі скористайтеся силіконовим герметиком Ceresit CP 27 Aquablock, стійким до УФ-випромінювання та опадів.


Н2: Гідроізоляція бітумним покриттям: підбір матеріалу та техніка виконання

Бітумно-каучукову гідроізоляційну мастику Ceresit CP 43 Xpress використовують для захисту поверхонь від впливу фільтраційної води, яка накопичується, ґрунтової води під тиском з висотою стовпа до 3 метрів. Також можливе застосування для гідроізоляції резервуарів, контейнерів, улаштування дренажних систем, приклеювання теплоізоляційних плит. CP 43 підходить для обробки всіх мінеральних основ та оновлення вже наявної бітумної гідроізоляції. 

[bookmark: _Hlk84765630][bookmark: _Hlk85015463]Щоб ваша робота була виконана правильно, чітко дотримуйтесь інструкції:

1. Змішайте два компоненти матеріалу за допомогою низькообертового електродриля зі спеціальною насадкою до утворення однорідної маси без грудочок. Спочатку перемішайте рідкий компонент, потім додайте порошок.
2. [bookmark: _Hlk85016303]Рівномірно нанесіть мастику шпателем і теркою. Зверніть увагу на те, що товщина покриття, кількість шарів, технологія нанесення залежить від типу водного навантаження. Проводьте роботи згідно з технічними характеристиками матеріалу.
3. Зведіть товщину шару до нуля у разі, якщо процес покриття мастикою переривається, а за відновлення роботи — перекрийте цей тонкий шар новим.


Info box: З облаштуванням чи відновленням гідроізоляції даху чудово впорається водонепроникне еластичне покриття Ceresit CP 30 Aquablock. Цей продукт також підійде для усунення протікань, герметизації водовідводів, у місцях з’єднань покрівельних покриттів і примикань інженерних мереж та комунікацій. 
 

[bookmark: _Hlk84766778]Video 1: 
Video link: https://youtu.be/8YZ62mDsEcY
Caption: Види гідроізоляції та відповідні матеріали для проведення робіт різного типу.
Alt text: гідроізоляція 


[bookmark: _Hlk84973851]CTA box: Облаштування гідроізоляції? На сайті Ceresit знайдете широкий асортимент необхідних матеріалів для будь-якого виду роботи!

