Монтаж канализации
Монтаж канализационной системы не допускает неточностей и ошибок. Образование засора, постоянного неприятного запаха, а еще хуже – разрыв труб или попадание в питьевую воду канализационных стоков – это несколько распространенных проблем, которые должны устранять профессиональные бригады монтажников. Лучшим вариантом считается проведение бригадой специалистов всех коммуникаций одновременно – это обеспечит их слаженную работу без каких-либо сюрпризов в дальнейшем.
Этапы монтажа канализации
1. Составление и согласование проекта. Создается эскиз разводки труб, определяются виды монтажных работ, рассчитывается необходимое количество материалов и комплектующих.
2. Подготовительные работы. Сюда относятся, например, демонтаж старой канализации или рытье траншей и сливной ямы.
3. Установка стояков и канализационных труб, подключение к сантехническим точкам.
4. Если есть, монтаж внешнего канализационного трубопровода и очистной системы.
5. Проверка соединений.
6. Сдача в эксплуатацию.
Монтаж внутренней канализации
Другими словами, это установка канализационной системы в границах квартиры или дома. Сюда входят замена или монтаж стояка и прокладка от него трубопровода с последующим подключением к приборам.
При замене стояка в квартире происходит замена 
В частном доме стояк выводится наружу, его верхняя часть исполняет роль вентиляционного отверстия.
Остальные трубы прокладываются горизонтально, под небольшим углом для обеспечения самотека. 
Стандартная прокладка труб в квартире предусматривает проведение от стояка трех магистралей, ведущих в санузел, ванную и кухню, где размещаются сантехнические приборы. Для дома распределение приборов не играет роли, ведь там можно устанавливать любое количество стояков.
Трубы для канализации можно прокладывать как сверху, так и внутри пола или стен.
Монтаж наружной канализации
В частном доме необходимо иметь собственную систему отвода канализационных стоков. Поэтому прокладывается подземный трубоповод толщиной от 11 до 20 см, который будет выводить сточные воды в выгребную яму или очистную установку. Трубы под землей должны быть защищены от разрушения грунтом, поэтому под ними и на них насыпается слой песка и заливается водой. На входе трубы в выгребную яму глубина должна быть не меньше метра, иначе существует риск замерзания. Через каждых 25 метров или на поворотах, на перепадах высоты прокладываемого трубопровода устанавливаются смотровые колодцы.
Есть два метода работы канализационного трубопровода: самотечный и напорный, в котором стоки отводятся напором насоса.
Монтаж автономной системы очистки
Процесс монтажа предусматривает рытье котлована на глубине до 3 метров. Для станции с почвенной доочисткой нужно установить либо фильтрующий колодец, либо впитывающую траншею – специальные дренажные трубы.
Если планируется установить станцию биологической очистки, дополнительно выкапывается фильтрационный колодец или дренажная канава.
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'MoHTaX KaHATH3aIHK

MOHTK KaHATHAIHOHEOH CHCTEMSI He JOTCKAeT HeTOIHOCTel!  OIHGOK. O5pA30BaHHe 3C0Pa, MOCTOSHHOO HENPHATHOTO 3ANAXA, 3 Elie XYAE PAspHE TPYG HIH NONATaHHe
B IHTEEEYIO B KAHATH3AHORHELX CTOKO 3T0 HECKOTEKO PACTPOCTPaHEHHEIX NPOGIEM, KOTOpSIE JOTKHEL yCTPAHATS NPO(eCCHORATEHbIE GPRras! MORTAKHHKOE. Tysmmn:
'BapHAHTOM CYHTACTCH IPOBEICHHE GPEraol CTIENHATHCTOR BCEX KOMMYHHKAITHH OHOBPEMEHHO 3T0 OGECTIETHT HX CTAKEHHYI0 paboTy 663 KAKIX-TH0 CIOPTIPHIOB B
Aamemeifmen.

‘3TanE! MOHT2X2 KAHATH3AHH

1. CocTagmerie  COrTacoBaRHe MPOEKTa. COITACTCH CKI? PATBOMKH TPYO, ONPEXEIOTCA BILIEI MORTAAHBIX PaGOT, PACCHHTEIEAETCA HEOBKOMMOE KOTHYECTEO MATEPHATIOR i
KoMITEKTY O

TloaroToemTe e paGoTst. Cio1a OTHOCKTCS, HATPHMEp, AEMOHTAK CTapoil KARATHIAIINH HITH PHIThE TPARIIEH  CTHEHOH AMEL

VeTaHOEKa CTOSKOR H KaHATHI2HORHEIX TPYO, NOTKIIOIEHHE K CARTEXHHYECKID TOMKAM.

‘ECIH eCTh, MORTAA BHEIIIHETO KAHATH3AIHORHOTO TPyGONPOBOA H OYHCTHOF CHCTEMEL

TIposepia coequReHHiL.

Caawa B sKeruTyaTanmo.

MOHTAK BHYTpeHHe# KAHATH:AIHH

JIpyTHME C7I0B2MH, 3TO YCTAHOBKA KAHATH3AHORHOH CHCTEMS! B TPAHMIIAX KBApTHPEL HUTH 10MA. CIOTA BXOAT 32)eHa FTH MORTAX CTOfKA H IIPOKTAKA OT HEro TpyGonposota
€ IIOCTeAYHOMI MOKTIOIEHHEN K IPHBOpAM.
TIpu 3ayeHe CTORKA B KB3pTHPE IPOHCKOTAT 320Me
B 4aCTHOM J0Me CTOAK BBIEORHTCA HADYAY, €10 BEPXEAS T2CTh HCTOTHACT POTb BCHTHIALHORHOTO OTEEPCTHA.

OcTamsusie Tpy6H NPOKTATHIBAIOTCA TOPHIORTATEHO, 110X HEGOTBIIIN YITIOM AT OBCCTIETEHH CaMOTEKa.

CramIapTHas NPOKIATKA TPYG B KEAPTHDE IPEAYCMATPHEACT NPOBEACHH OT CTOSKA TPEX MArHCTpATelt, BEAYIIHX B CAHY2€1L, BAHEYHO H KYXHIO, 1€ PATMEIIATCE.
caHTexHuMecKHe IPHGOPEL 11 10Ma pacTpeeleHHe PHGOPOR He HIpACT POTH, B&Ts TAM MOKHO YCTARABTHBATS TI050E KOTHYECTEO CTOSKOE.

‘TpyGHl /1% KARATHIALHH MOKEO NPOKIATHIEATS KAK CECPXY, Tak H BHYTPH [ONa HIH CTEE.

MOHTAK Hapy&HOH KARATH3AIHE

B 4aCTHOM J0Me HEOGXOAMMO HMETS COBCTECHHYFO CHCTEMY OTBO1 KaHATH3AUHOHESEX CTOKOE. I103TOMY MPOKTATHEACTC NONIeMHEL TPyGOMOBOA ToMmHEOR of 1170 20 ca,
~KOTOPElE GYIeT ESIEOTHTS CTOMHBIE BOTI B BBIPEGHYH0 MY HITH OMHCTEYHO YCTaROEKY. TpyGl 1I0A 3eMTefi JOKHEI GBITh 3AMMIICHSI OT PA3pyIIHHT IPYHTOM, IOSTOMY TOX
'HHMH H H2 HIX HACHIIAeTCA CO TIECKa H 32/THBACTCA BOAOM. Ha EXOZe TPyOH B BAITPEGHYHO Sy MyGHHA OITAHA GHITE He MeHBIE METpa, HEA%e CYIIECTEYeT PHCK
2avepaass. epes K25 25 MeTPOE HIH Ka IOBOPOTAX, Ha IEPENataX BEICOTHI NPOKTATEEAEMOTO TPYGONPOBOAA YCTAHARTHBIOTCS CMOTPOBBIE KOTOALEL

‘ECTh 283 MeT01a paGOTHI KAHATH3AUHOKHOTO TPyGONPOBOA: CAMOTeHHELH H HATIOPHEL, B KOTOPOM CTOKH OTEOJATCA HATIOPOM HACOCA

'MoHTa% 2BTOHOMHO# CHCTEMBI OTHCTKH

TIpoliece MORTAa NPEAYCMATPHEAET PHITEE KOTIOBAHA Ha IyGHHE 70 3 MeTpoe. LA CTAHIHH ¢ IOMBCHROM JOOTHCTROM HYAHO YCT2HOBHTS THGO QHITBTPYHOIIE KOMOZeD,
B0 BIHTBAOMIYIO TPAHIIEIO CIEUHATSHELE APEHAKHELE TPYGEL

‘ECiTH [LIARRPYETCH YCTAHOBHTE CTAHIHIO GHOTOTHECKOH OTHCTKH, JOTIOTHETESHO BIKATIETCS (bHTLTPAIHORKEL KOTOTeL MK APEHAKHAS KAHABA.

Vemxamsrocts texcra: 94.8%
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