 (
                                                                           
) (
Свободное
 
входное
 
отверстие
 - 
Направленное
 
выходное
 
отверстие
) (
Плотность
) (
Высота
 
по
 
температуре
) (
Объём
Статическо
е
 
 
Давление
 
) (
              
14154 м3/ч
              
1038 Па
) (
Заказчик
Проект
 
Ваши
  
рекоммендации
.
)[image: ] (
26.05.2015
Эол
4 1.0.15135.1
) (
Описание
 
Наши
 
рекомендации
.
) (
095-КУ-250А
) (
Входные
 
данные
) (
20,0 °С
) (
1,20 кг/м3
) (
0
) (
м
) (
12,1
) (
1126
) (
1038
) (
88
) (
45,6
) (
1933
) (
77,09
) (
71,04
) (
5,74
) (
6,61
) (
7,50
) (
40
) (
125
) (
250
) (
500
) (
1000
) (
2000
) (
4000
) (
8000
) (
Итог
) (
ЛМ
7 - 
Суммарный
 
уровень
 
звуковой
 
мощности
  
на
 
входе
 
вентилятора
 
с
 
канальным
 
выходом
 -  
уровень
 
звуковой
 
мощности
 
входа
 
и
 
корпуса
 (
свободный
 
вход
) 
не
 
включает
 
в
 
себя
 
эффект
 
поправки
 
на
 
крайнее
 
значение
 
для
 
воздуховода
) (
Уровень
 
ЛМ
7
Уровень
 
ЛМ
7 (
фильтр
 
А
)
) (
83
67
) (
86
83
) (
82
83
) (
71
70
) (
дБ
 
дБ
(A)
) (
ЛМ
4 
Суммарный
 
уровень
 
звуковой
 
мощности
 
внутри
 
выпускного
 
канала
 - 
ЛМ
 
выходной
 
канал
 
с
 
уровнем
 
звуковой
 
мощности
 
включает
 
в
 
себя
 
эффект
 
поправки
 
на
 
крайнее
 
значение
 
воздуховода
) (
Уровень
 
ЛМ
4
Уровень
 
ЛМ
4 (
фильтр
 
А
)
) (
87
71
) (
85
82
) (
81
82
) (
67
66
) (
дБ
 
дБ
(A)
) (
ЛМ
6
d
 
Суммарный
 
уровень
 
мощности
 
звука
 
с
 
наружного
 
края
 
выхода
 
вентилятора
 
с
 
канальным
 
выходом
 - 
ЛММО
 
выходной
 
уровень
 
звуковой
 
мощности
 (
свободный
 
выход
) 
не
 
включает
 
в
 
себя
 
эффект
 
поправки
 
на
 
крайнее
 
значение
 
для
 
воздуховода
) (
Уровень
 
ЛМ
6
д
Уровень
 
ЛМ
6
д
 (
фильтр
 
А
)
) (
83
67
) (
85
82
) (
81
82
) (
67
66
) (
дБ
 
дБ
(A)
) (
93
90
) (
76
77
) (
86
86
) (
87
78
) (
85
59
) (
96
90
) (
76
77
) (
86
86
) (
89
80
) (
93
67
) (
93
90
) (
78
79
) (
85
85
) (
89
80
) (
84
58
) (
частота
 [
Гц
]
) (
63
) (
Информация
 
о
 
вентиляторе
) (
c 
м
/
с
) (
p
 
sta
p
 
dyn
окружная скорость
R
Р
M
коэффициент 
eta
 Общий
коэффициент ета нач.
 
Мощность
 вентилятора
Наименьший двигатель.
Мощность двигателя
Волна Па
Па
Па
м/с
1/мин
%
%
кВт
кВт
кВт
диаметр
мм
) (
Данные
 
каталога
) (
Выбранный
 
Вентилятор
 NTHZ 450 T
T
2
) (
n Макс
1/
мин
) (
Максимальная мощность
кВт
) (
Дж
кг
 
м
2
) (
2750
18,50
0,83
)
 (
вентиляторы энергосбережения
)
 (
Выбранный вентилятор 
            
n
 
Макс
Максимальная 
мощность 
        
Мощность вентилятора
 
Дж
Необходимая
 
установочная
 
точка
 
Эффективная
 
установочная
 
точка
) (
вентиляторы энергосбережения
) (
Условия
 
работы
 
вентилятора
 
Объем
Суммарное
 
давление
 
Статическое
 
давление
  
Сум
 
нач
. 
ЧИСЛО
 
ОБОРОТОВ
 
В
 
МИНУТУ
Температура
Высота
) (
NTHZ 450 T
T
2
2750 
1/
мин
18,50 
кВт
5,74 
кВт
0,83 
кг
 
м
2
•
•
) (
Свободное
 
входное
 
отверстие
 - 
Направленное
 
выходное
 
отверстие
 14154 
м
3/
ч
1126 
Па
1038 
Па
77,09 %
71,04 % 1933 1/
мин
20,0 °С
0  
м
) (
    
График
) (
26.05.2015
Эол
 
4 1.0.15135.1
)














	
 (
Громкость м
2
/
ч
)

 (
FORMBL61 
-
KENNL2
) (
V2.1
) (
Изменение /
) (
SIEMENS
) (
Кривая изменения тока при вращении
Электромеханическая характеристика
) (
1) M  @  100% Un
2) I
@  100% Un
3) M  @
80% Un
4) I
@
80% Un
M
=
Начальный момент вращения (
TS
)
/ 
 
Mn
 =
Номинальный вращающий момент (
TR
)
                     Пусковой момент                   
Но
I
=
Стартовый ток (
CS
)
/
In
 =
Номинальный ток (
CR
)
Пусковойток
n
=
Асинхронная скорость
/
ns
=
Синхронная скорость
Àñèíõðîííûé ñêîðîñòü
Ñèíõðîííîå ÷èñëî îáîðîòîâ
) (
Название
Èìÿ
) (
Дата
Äàòà
) (
Èçìåíåíèå
) (
Примечание
095-KM-250A
çàìå÷àíèÿ
) (
Типдвигателя
DNGW-180MR-04A
Òèï äâèãàòeëÿ
) (
Номинальная выходная мощность
15
кВт
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü
) (
MLFB
1PS5183-0BD40-
MLFB
4BA3-Z
) (
Номинальное напряжение
400
V
Íîì. íàïðÿæåíèå
) (
Номинальный ток (
CR
)
27,50
А
Íîìèíàëüíûé òîê
) (
Серия/№:
3443188
) (
Скорость
1471
число оборотов в минуту
×èñëî îáîðîòîâ
1
/
ì
è
í
) (
Коэффициент мощности
(cos 
)
0,86
Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè
) (
Частота 
50
число отсчётов в секунду
×àñòîòà
Ãö
) (
Количество полюсов
4
×èñëî ïîëþñîâ
) (
Номинальный вращающий момент (
TR
)
97,4
Нм
Íîìèíàëüíûé ìîìåíò
) (
Дата ; 
Äàòà
) (
Название ; 
Èìÿ
) (
Допустимый предел согласно
IEC
 / 
EN
 / 
DINEN
Äîïóñêè ïî ñòàíäàð      
6
0
0
3
4-1
) (
№
¹
SDK_8930138_10
) (
Буква
Áóêâà
) (
Разработан 
Ðàçðàá
) (
31.03.2015
) (
Z001MM2K
) (
Проверен 
Ï
ð
î
â
å
ðè
ë
) (
31.03.2015
) (
Z001MKBY
)
 (
М
/
Мн
)[image: ]
 (
/ Номер позиции
Тип двигателя
ДВИГАТЕЛЬ
 
серия/номер
/
Заводской
 
№
/
 Серийный номер двигателя:
)[image: ] (
095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188
) (
/ 8930138 Поз. 10
) (
Док-Ред. 00 / 31.03.2015
)

 (
     
нем
/
англ
/
рус
) (
/ Номер позиции
Тип двигателя
ДВИГАТЕЛЬ
 
серия/номер
/
Заводской
 
№
/
 Серийный номер двигателя:
)[image: ] (
095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188
) (
/ 8930138 Поз. 10
) (
Док-Ред. 00 / 31.03.2015
)

[image: ] (
095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188
56
Напр
) (
/ 
Номера позиций
Тип двигателя
ДВИГАТЕЛЬ
 
серия/номер
/
Заводской
 
№
/
 Серийный номер двигателя:
Степень
 
механической защиты: 
ВЗРЫВОЗАЩИТА /
категория взрывозащиты:
) (
/ 8930138 Поз. 10
) (
Размер ввода кабеля:
) (
2xM40x1,5
) (
Док-Ред. 00 / 31.03.2015
)

 (
Размер ввода кабеля/  
В
в
о
д
 
к
а
б
е
л
я
:
) (
/ 
Номера позиций
Тип двигателя
ДВИГАТЕЛЬ
 
серия/номер
/
Заводской№
/
 Серийный номер двигателя:
Степень механической защиты: 
ВЗРЫВОЗАЩИТА /
 
категория взрывозащиты:
)[image: ] (
095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188
56
) (
/ 8930138 Поз. 10
) (
Ex e
) (
1xM20x1,5
) (
Док-Ред. 00 / 31.03.2015
)

 (
Трехфазный двигатель переменного тока двигателя
строительство 
Moting
) (
сосредоточить центр тяжести
) (
ДВИГАТЕЛЬ
 
серия/номер
/
Заводской
 
№
/
 Серийный номер двигателя:
Тип двигателя     
Число оборотов:
 
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ (показано 
f
. 
DE
) /
Направление вращения 
(
со стороны привода
):
Вес двигателя нетто (прибл.):
)[image: ] (
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА / 
степень защиты
 ВЗРЫВОЗАЩИТА / 
категория
 
в
з
рыво
з
а
щ
иты: 
МОЩНОСТЬ / 
Номинальная
 
мо
щ
ность:
) (
3443188
DNGW-180MR-04A 1471
) (
Размер входа кабеля / 
Ввод кабеля:
) (
2xM40x1,5
) (
/ 8930138 Поз. 10
) (
число оборотов в мин. / 
об/мин
) (
1xM20x1,5
) (
Дополнительная клеммная коробка:
) (
Двусторонняя
) (
/
 В обе стор
.
) (
IP
 (класс защиты электротехнических изделий) 56
II 2 G EX DE IIC GB T4
15 кВт
) (
кг
) (
255
) (
095-KM-250A
) (
Номера позиций
) (
Док.-Ред. AA / 20.05.2015
)

 (
SIEMENS
) (
Технический
 
паспорт
 
изделия
 
для
 
подшипников
 
и
 
смазки
Паспорт подшипников и 
смазки
) (
Подшипники
/
подшипники
) (
Подшипник
 
DE
Тип подшипников со стороны привода DE
) (
6311 C3
) (
Подшипник
 
NDE
Тип подшипников напротив стороны привода NDE
) (
6311 C3
) (
Смазка /
смазка
) (
Тип
 
смазки
Âèä ñìàçêè
) (
Дополнительная
 
смазка
Äîïîëíèòåëüíàÿ ñìàçêà
) (
Смазка
Òèï ñìàçî÷íîãî ìàñëà
) (
AEROSHELL GREASE 7
) (
Количество
 
первичной
 
смазки
Êîë-âî ïåðâè÷íîîé ñìàçêè
) (
DE:
DE
) (
80
гр
.
) (
NDE:
NDE
) (
80
гр
.
) (
Количество
 
смазки
 
для
 
повторной
 
смазки
Êîë-âî äëÿ ïåðåñìàçêè
) (
DE:
DE
) (
17
гр
.
) (
NDE:
NDE
) (
17
гр
.
) (
Срок
 
смены
 
смазки
 
при
 
наличии
 
смазочных
 
устройств
Ñðîê ïåðåñìàçêè ïðè íàëè÷èè ïîäñìàçî÷í
) (
11000
ч
ч
) (
при температуре окружающей среды:
-55 / +40
°
C
ïðè òåìï. îêðóæ. ñðåäû:
) (
Срок
 
службы
 
смазки
 
при
 
постоянной
 
смазке
Ñðîê æèçíè ñìàçêè ïðè ïîñò. çàëîæåííîé ñìàçêå
) (
---
ч
ч
) (
Срок
 
службы
 
подшипников
Ñðîê æèçíè ïîäøèïíèêîâ
) (
50 000
ч
ч
) (
Макс
. 
температура
 
подшипников
ìàêñ. òåìïåðàòóðà ïîäøèïíèêîâ
) (
120
°C
) (
Прочие
 
данные
 
и
 
примечания
:
ïðî÷èå äàííûå è çàìå÷àíèÿ:
Дополнительно
 
к
 
данному
 
паспорту
 
подшипников
 
и
 
смазки
 
необходимо
 
соблюдать
 
руководство
 
эксплуатации
!
Äîïîëíèòåëüíî ê äàííîìó ïàñïîðòó ñîáëþäàòü ðóêîâîäñòâî ýêñïëóàòàöèè !
) (
Название
Èìÿ
) (
Дата
äàòà
) (
Изменение 
) (
Примечание
095-KM-250A
çàìå÷àíèÿ
) (
Типдвигателя
DNGW-180MR-04A
Òèï äâèãàòåëÿ
) (
Номинальная
 
выходная
 
мощность
15
кВт
Íîì. ìîùíîñòü
) (
MLFB
MLFB
) (
Номинальное
 
напряжение
400
V
Íîì. íàïðÿæåíèå
) (
Номинальный
 
ток
27,5
А
Íîì. òîê
) (
Серия/№:
3443188
) (
Скорость
1471
число
 
оборотов
 
в
 
минуту
×àñòîòà âðàùåíè
1
/
ì
è
í
) (
Коэффициент мощности
(cos 
)
0,86
Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè
) (
Частота
 
50
число
 
отсчётов
 
в
 
секунду
÷àñòîòà
ãö
) (
Количество
 
полюсов
4
Ê-âî ïîëþñîâ
) (
Номинальный
 
крутящий
 
момент
97,4
Нм
Íîì. ìîìåíò
) (
Дата;  
äàòà;
) (
Название ; 
Èìÿ
) (
Допустимый
 
предел
 
согласно
IEC
 / 
EN
 / 
DINEN
Äîïóñêè ïî ñòàíäàð
600
3
4
-
1
) (
№
¹
LAG_8930138_10
) (
Буква
Áóêâà
) (
Разработан;  
Â
û
ï
î
ëí
.
) (
31.03.2015
) (
Z001MM2K
) (
Проверен ;  
Ï
ð
î
â
å
ðè
ë
) (
31.03.2015
) (
Z001MKBY
)
[image: ]
 (
WN441C_R1
) (
ф 
3
) (
с
) (
Датчик температуры PT100
) (
15
1000
7
  
KER
 710
Эталонное сопротивление РТ 100
DIN
 
IE
[ 751
Двухпроводная схема
Эталонное сопротивление РТ100
Посеребренный [
u
-нить 0,24 мм2 
AW
624-7
DIN
IE
[
7
5
1
РТ
FE
 - изоляционная
двухпроводная цепь
посеребрённая [
u
-нить 0,24 мм2 
AW
624-7 РТ
FE
 - изолированная
Технические данные
Область применения
            
. -70 Т до 260  Т
Номинальное сопротивление
            
. Платина 100 Ом 0
 Т, основные значения и границы       
отклонения согласно 
DIN
 
IE
Т 751, класс В
Измеряемый ток
          
макс. 3 м
A
Диэлектрическая прочность датчика
            
. 2,5 кВ в 1 мин выдерживаемого напряжения 
l
 состояние доставки)
включая сопротивление Питающегося 
 провод
а
4,5 кВ: со шлангом, по 
IS
 - международному стандарту 5 5
SSI
/ Арт.-Ном.0005979 покрывает. (выше)
Питающий провод
                            
см. Схему
Сопротивление соединительной линии
                           
. 0,17 Ом/м для прямой и обратной линии
Предел прочн
ости на разрыв питающего кабеля              
. 30
N
 для отдельной линии
Знак маркировки.
                                
 нет
Технические данные
Область применения
. -70 Т до 260 Т
Номинальное сопротивление
. платина 100 ом, при 0 Т, основных ценностях и ограничивающих отклонениях согласно 
DIN
 
IE
Т 751, класс В
Измерение тока
макс. 3 м
A
Электрическая прочность измерения:
2,5 кВ в 1 минуту (состояние поставки)
сопротивление включает кабель подачи
4,5 кВ. покрытый 
IS
-трубкой 5 5
SSI
 / Арт.-Ном.
L
0005979 
l
выше)
Питающий многожильный провод
, см. чертеж
Сопротивление подачи провода
, 0,17 Ом / м для подачи и возврата линии силосования подачи провода
, 30
N
 для одиночного проводника
Обозначение
. нет
)

 (
Допустимый пределсогла
IEC
 (МЭК - Международная электротехническая комиссия) / 
EN
 (ЕН - Европейские нормы, Европейский комитет электротехнической стандартизации) / 
DIN
 
EN
 (Немецкий институт стандартов, член 
ISO
)
Допустимый предел согласно
60034-1
) (
SIEMENS
) (
LOHER
) (
DNGW-180MR-04A
) (
1
PS
5220-0
BD
40-4
BA
3-
Z
255 кг     
IM
  
B
3
IP
 (класс защиты электротехнических изделий) 56
) (
3~ДВИГ. №
3443188
) (
1471 мин
-1
) (
400 диаметр
V
) (
27,5  A
15 кВт
) (
КОСИНУС 


) (
0,86  TH.CL.
) (
155/130(FB)
KT[амп.] -55 / +40 °C
) (
50
Гц
) (
IECEx
 (Международная система МЭК по сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред) 
BVS
 (ЛАУ - линейный армированный узел) 13.0032
X
) (
Ex de IIC T4 Gb
) (
BVS
13 
ATEX
 
E
 017 
X
 (директивы ЕС описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 
E
 017 
X
)
) (
PTC
 
DIN
44082- ЗАЩИЩЕНО ПРИ □СИНУСОИДАЛЬНОМ ПИТАНИИ
ТОЛЬКО ИНВЕРТЕРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
) (
ДАТА:  2015
) (
ВЫКЛЮЧАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ С МАРКИРОВКОЙ:
II
 2 
G
) (
I
) (
А
) (
0102
) (
I
) (
ИСПЫТАНИЕ
С РОТОРОМ
БЕЗ РОТОРА
) (
EN 60034 / EN 60079
IEC 60079
9-121E9619
) (

Siemens AG (АО "Сименс"), Hans-Loher-Str.32 (ул. Ганса Лоуэра, 32), 94099 Ruhstorf (Рухсторф-на-) Rott (-Ротте), Germany (Германия)
) (
Сделано  в Германии
) (
FORMBL61 
-
KE
NNL2
) (
V2.1
) (
SIEMENS
) (
Заводская табличка с паспортными данными
Заводская табличка с техническими данными
) (
359288
94 x 66 мм
ПОЗ.-№:   095-KM-250A
) (
Z001MM2K
) (
Название 
Наз
ва
ние
) (
20.05.15
) (
Дата 
Да
т
а
) (
Внесение изменений / 
Изменение
) (
Позиция; 
Дата
) (
Название; 
Название
) (
Номер
№
 
LSD_8930138_10
) (
AA
) (
Буква
Буква
) (
Разработано
Разработано
) (
20.05.2015
) (
Z001MM2K
) (
Проверено 
Проверено
) (
20.05.2015
) (
Z001MKBY
) (
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
PTC
 (ТЕРМОРЕЗИСТОРА С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ)
) (
U
V
) (
A
/I
N
-
) (
f
Гц
) (
t
A
s 
[
20°C
]
) (
IE  2
) (
[%]
) (
P[%]
) (
91,2
) (
100
) (
92,4
) (
75
) (
92,7
) (
50
) (
tE
) (
T
) (
с
) (
T
) (
с
) (
T
) (
с
) (
T
) (
с
)

 (
при 20 °C / при 20°C
) (
Сопротивление/ сопротивление:
  
4  -полюсное/ -полюсное 0,370 
0,370   0,370   Ом
Соединение/ соединение
D
-уровень защиты
) (
34-1  EN 60079
Температура окружающей среды:
) (
Свидетельство о приёмке/Акт проверки
в соотв. с 
EN
 10204 - 3.1
) (
Тип/Тип
DNGW
-180
MR
-04
A
Двигатель №/Двигатель №:
3443188 
Компоновка/ Монтаж :
IM
 
B
3
Заказ №/ Заказ №:
8930138 Выходная мощность/ Выходная мощность :  
15
кВт
косинус фи/Коэффициент мощности
0,86
Напряжение/ напряжение:
400
В,  
D
-уровень защиты
Частота/ частота:
50
Гц
Ток/ Ток:
:
27,5
А
Скорость вращения/ Скорость:
1471
1/мин./число оборотов в минуту   Изол. Кл./Класс изоляции:
F
-
B
 (обратная связь)
Режим эксплуатации/ Режим эксплуатации:
S
1
Класс защиты/ Класс защиты : 
IP
 (класс защиты электротехнических изделий) 56
 При температуре охлаждающего агента
-55/+40
°
C
BVS 13 ATEX E 017 X
) (
Класс защиты  
Ex
 / Класс защиты 
Ex
 (взрывозащищённый):
IECEx BVS 13.0032 X
II 2G Ex de IIC T4 Gb
) (
Результаты измерений / Результаты:
) (
Холостой ход / Без нагрузки:
4-полюсный
400
В, 
D
-уровень защиты
7,70  
A
617
W
 1500
1/мин. / об. в мин.
) (
Короткое замыкание/Заторможенный ротор:
116  В
D
-уровень защиты
33,3  
A
) (
Примечание / примечание:
перепады напряжения +/-10%
перепады частоты  +/-5%
комбинированные +/-10%
Напряжение на концах вала / напряжение на концах вала электрической машины: 70 мВ ПОЗИЦИЯ: 095-
KM
-250
A
Испытания при повышенных скоростях двигателя/ Испытание двигателя при повышенной скорости вращения:  1800
1/мин./ число об. в мин. в течение/ в течение: 2 мин.
) (
Испытание высоким напряжением/ Испытание при высоком напряжении (50 Гц)
Измерение вибраций/ Вибрационные испытания:
A
 0,40
мм/с   
D
 (диаметр)  0,30
мм/
B
 0,30
мм/с   
E
  0,30
мм/
C
 0,20
мм/с
Е
D
-уровень защиты
C
B
Ruhstorf
 (Рухсторф),  19.05.2015
Отдел контроля качества
Менеджер по качеству 1 Хофманн
Данный документ был создан автоматически и действует без подписи /Данный документ создан автоматически и действителен без подписи
) (
А
) (
LOHER
) (
Напряжение/ Напряжение
) (
Длительность / Продолжительность
) (
Изол. Сопротивление / Изол. сопротивление
) (
Статор
) (
2000
V
) (
60
с
) (
>500
MOм
) (
Ротор
) (
V
) (
с
) (
MOм
) (
Обогрев/Нагреватель
) (
V
) (
с
) (
MOм
) (
KL
/
PTC
(КЛАСС/ТЕРМОРЕЗИСТОР С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
 ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ)
) (
V
) (
с
) (
MOм
) (
PT100 Обмотка / Обмотка
) (
1500
V
) (
60
с
) (
>500
MOм
) (
PT100 Подшипник/ Подшипник
) (
V
) (
с
) (
MOм
) (
Подшипник в 
) (
V
) (
с
) (
MOм
) (
FB
 (функциональный блок)/ принудительное вентил.
) (
V
) (
с
) (
MOм
) (
Нормативные документы/ Проектные нормы: 
EN
 600
)

 (
Ñåðòèôèêàò ïðèåìî÷íûõ èñïûòàíèé
ñîãëàñíî EN 10204 - 3.1
) (
Òè
ï
DNGW-180
M
R-04A
Í
î
ìå
ð
ì
î
ò
î
ðà
:
3
4
4
3
1
88 
Ìîíòàæíîå èñïîëíåí
IM B3
 Íîìåð çàêàçà:
8930138 Ìîùíîñòü   :
15
кВт
Ôàêòîð ìîùíîñòè :
0,86
Íàïðÿæåíèå   :
400
B,  D-уровень защиты
×àñòîòà:
50
Ãö
Òîê
:
27,5
А
×èñëî îá. /îá/ìè
1471
oá/ìèí Êëàññ èçîëÿöèè :
F-B (обратная связь)
Ðåæèì ýêñïëóàòàöèè
 S1
Òèï çàùèòû:
56
Òåìï-ðà îêð.
-55/+40
°C
BVS 13 ATEX E 017 X
) (
Âçðûâîçàùèòà:
IECEx BVS 13.0032 X
II 2G Ex de IIC T4 Gb
) (
Âò
) (
Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ
) (
Õîëîñòîé ïóñê:
4 ïîëþñíû
400
B,  D-уровень защиты
7,70  A
617   Âò1500
îá/ìèí
) (
Êîðîòêîå çàìûêàíèå:
116   B
D-уровень защиты
33,3  A
) (
Ñîïðîòèâëåíèå
4 -ïîëþñíû 0,370  0,370  0,370  ÌÎ
Ñõåìà
D-уровень защиты
) (
Çàìå÷àíèå:
перепады напряжения +/-10% перепады частота. +/-5% комбинированный вариант +/-10% Напряжение на концах вала / напряжение на концах вала электрической машины:  70 мВ
НОМЕР ПОЗИЦИИ: 095-
KM
-250
A
Ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè
1800
îá/ìèí
â òå÷. : 2 ìèí
) (
Èñïûòàíèå íà âûñîêîå íàïðÿæåíèå(50 Ãö)
Èçìåðåíèå âèáðàöèè:
A  0,40
ìì/ñ   D  0,30
ìì/
B  0,30
ìì/ñ   E   0,30
ìì/
C
  0,20
ìì/ñ
Е
D
-уровень защиты
C
B
Ruhstorf
 (Рухсторф),  19.05.2015
Отдел контроля качества
Менеджер по качеству 1 Хофманн
Ýòîò äîêóìåí ïðîèçâåäåí àâòîìàòè÷åñêè è äåéñòâèòåëåí áåç ïîäïèñè
) (
А
) (
LOHER
) (
Íàïðÿæåí èå
) (
Äëèòåëüí îñòü
) (
Ñîïðîòèâëåíèå èçîë.
) (
Ñòàòîð
) (
2000
) (
60
c
) (
>500
ÌÎì
) (
Ðîòîð
) (
c
) (
ÌÎì
) (
Îáîãðåâ
) (
c
) (
ÌÎì
) (
KL
/
PTC
 (КЛАСС/ТЕРМОРЕЗИСТОР С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ)
) (
c
) (
ÌÎì
) (
PT100 îáìîòêà
) (
1500
) (
60
c
) (
>500
ÌÎì
) (
PT100 ïîäøèïí.
) (
c
) (
ÌÎì
) (
Èçîë. ïîäøèï.
) (
c
) (
ÌÎì
) (
Ïðèíóä.âåíò.
) (
c
) (
ÌÎì
) (
при 20 °C
) (
Íîðìû:
EN 600
) (
34-1 EN 60079
ñðåäû:
)
 (
перепады напряжения
 +/-10%
перепады частоты  +/-5%      
комбинированные +/-10%
напряжение на концах вала электрической машины: 70 мВ ПОЗИЦИЯ: 095-
KM
-250
A
)[image: ]
 (
Настоящим подтверждается, что все электрические испытания для этого устройства были выполнены в соответствии с действующими
 стандартами. Данный электронно 
сформированный отчет также действует без собственноручной подписи.
Настоящим подтверждаем, что все электрические испытания на данной машине были выполнены в соответствии с действующими стандартами. 
Данный электронно сформированный отчет также действителен без собственноручной подписи.
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машин
ы  Акт об испытании асинхронной 
машины
)[image: ] (
Номинальные или максимально допустимые значения параметров / Номинальные характеристики
) (
Напряжение / Напряжение  Частота / Частота  Ток / Сила тока  Мощность / Мощность  Скорость вращения / Скорость
Направление вращения / Направл. вращения  Коэффициент мощности / Коэффициент мощности  Тип / Тип
Класс ротора/ Класс крутящего момента
Соединение/ соединение
) (
690,0
50,0
16,0
15,0
1471
) (
V
Гц 
A
кВт
мин-1
) (
Режим эксплуатации / Режим эксплуатации Класс нагревостойкости Темп. класс Использование /Использование Высота установки /Высота  местоположения  Охлаждающая среда / Охлаждающая среда
-темп. / -темп.
Количество Конструктивное исполнение / Тип констр.  Класс защиты / Тип защ.
 Вес / Вес
) (
С
1 
F
B
<1000
м
Воздух / Воздух
) (
Re
+
Li
 (рений + литий) / 
cw
 (по часовой стрелке/против часовой стрелки) 0,86
MOT (минимальная рабочая температура)
) (
-20/+40
) (
°C
) (
IM
 (Стандарт Института металлургов) 
IP
 (класс защиты электротехнических изделий)
0,250
) (
B3 65
t
) (
Y
) (
Нормативные документы / Стандарты:  
EN
 60034
Ном. сертификата / Ном. сертификата:
) (
EN 60079
BVS 13 ATEX E 017 X
) (
Примечания / Примечания: STEDA 019758-000-001
) (
перепады напряжения +/-10%
) (
перепады частоты  +/-5%
комбинированные +/-10%
) (
Тип взрывозащиты /Класс защиты Ex (взрывозащищённый):  Ex II 2G Ex de IIC T4 Gb
) (
Дата / Дата:
19.05.2015
Название / Название
Хофман Герхард Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Хофманн Герхард
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Индекс АА
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Страница / Страница
1 / 13
) (
Заверено
[  ]
Согласовано
[
X
]
Дата /Дата
Подпись / Подпись
) (
Заверение печатью /Печать
) (
Индекс
) (
Примечание / Примечание:
) (
Дата /Дата
) (
Название / Название
)

 (
Страница / Страница
2 / 13
) (
Минимальный пусковой момент
M
S
/M
N
) (
косинус 


) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
Расчёт КПД и коэффициент мощности
) (
Расчетные данные для пуска в ход / Расчетные данные для ввода в эксплуатацию
) (
Справочные данные / Исходные данные
) (
Дата / Дата:
19.05.2015
Название / Название
Хофман Герхард Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Хофманн Герхард
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Индекс АА
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Частота
Гц
) (
Напряжение/ Напряжение
V
) (
Ток
А
) (
Мощность
кВт
) (
Скорость мин
-1
) (
Крутящий момент
Нм
) (
Температура
°C
) (
50,0
) (
690,0
) (
16,0
) (
15,0
) (
1471
) (
97
) (
20,0
) (
U/U
N
) (
Начальный пусковой момент
M
A
/M
N
) (
Максимальный момент
M
K
/M
N
) (
Начальный пусковой ток
I
A
/I
N
) (
1,00
) (
1,32
) (
1,09
) (
1,90
) (
5,70
) (
P/P
N
) (
4/4
) (
3/4
) (
1/2
) (
0,86
) (
0,86
) (
0,81
) (
/%
) (
91,2
) (
92,4
) (
92,7
)

 (
Страница / Страница
3 / 13
) (
Характеристика холостого хода
Характеристика холостого хода
Термическое испытание 
Испытание на нагрев
Измерение сопротивления в нагретом состоянии Измерение сопротивления обмотки в горячем состоянии
Нагрузочная характеристика Нагрузочная характеристика
Тестирование начального пускового момента / тока Испытание начального момента вращения /тока
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
Объём испытаний / Содержание испытаний 
) (
Страница / Страница 
) (
Дата /Дата 
) (
Успешно
) (
Измерение кажущегося сопротивления обмотки / Измерение сопротивления обмотки
) (
4
) (
23.02.2015
) (
P
) (
5
) (
24.02.2015
) (
P
) (
6
) (
23.02.2015
) (
P
) (
8
) (
24.02.2015
) (
P
) (
10
) (
24.02.2015
) (
P
) (
13
) (
24.02.2015
) (
P
) (
Дата / Дата:
19.05.2015
Название / Название
Хофман Герхард Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Хофманн Герхард
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Индекс АА
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
)

 (
Инде
к
с АА
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
) (
Страница / Страница
4 / 13
)[image: ] (
Измерение кажущегося сопротивления обмотки / Измерение сопротивления обмотки
) (
Примечания / Примечания:
) (
Дата / Дата:
23.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Сопротивление Сопротивление
) (
Клемма Клемма
) (
Измерено при Измерено при 21,6°C
) (
В пересчёте на Пересчитано на 20°
C
) (
Примечание Примечание
) (
Статорная обмотка 1 Обмотка статора
) (
U1 – V1 U1 – W1 V1 – W1
) (
1,09460
1,09380
1,09390
) (
1,08693
1,08613
1,08623
)

 (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Дата / Дата:
24.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
P (мощность) /кВт
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
) (
I
/
A
 (сила 
тока, А)
           
10
         
9
        
8
        
7
        
6
        
5
        
4
        
3
        
2
        
1
        
0
) (
Страница / Страница
5 / 13
)[image: ] (
Характеристика холостого хода / Характеристика холостого хода
) (
I
/
A
 (сила тока, А)
) (
P (мощность) /кВт
) (
0,0
) (
0,2
) (
0,4
) (
0,6
) (
0,8
) (
1,0
) (
1,2
) (
1,4
(U/U
N
)
2
) (
Потери от трения / Потери на трение  Потери в железе / Потери в железе (*)
(*)действительно на холостом ходу / действительно без нагрузки
) (
0,080  
кВт
0,114  
кВт
) (
Примечания / Примечания:
) (
Индекс АА
) (
Замеряемое значение / Измеряемое значение
) (
Расчетные значения / Расч. значения
) (
f
Гц
) (
U
V
) (
I
А
) (
P
1
кВт
) (
cos φ
) (
R
) (
(U/UN)
2
) (
P
S
кВт
) (
P
0
-P
S
кВт
) (
θ
°C
) (
50,0
) (
803,93
) (
5,222
) (
0,282
) (
0,04
) (
1,36
) (
0,049
) (
0,233
) (
47,5
) (
50,0
) (
723,93
) (
4,531
) (
0,241
) (
0,04
) (
1,10
) (
0,037
) (
0,204
) (
47,5
) (
50,0
) (
689,37
) (
4,276
) (
0,227
) (
0,04
) (
1,00
) (
0,033
) (
0,194
) (
47,5
) (
50,0
) (
655,66
) (
4,022
) (
0,219
) (
0,05
) (
0,90
) (
0,029
) (
0,190
) (
47,5
) (
50,0
) (
551,92
) (
3,310
) (
0,181
) (
0,06
) (
0,64
) (
0,020
) (
0,161
) (
47,5
) (
50,0
) (
413,74
) (
2,412
) (
0,141
) (
0,08
) (
0,36
) (
0,011
) (
0,130
) (
47,5
) (
50,0
) (
344,27
) (
2,011
) (
0,126
) (
0,10
) (
0,25
) (
0,007
) (
0,119
) (
47,5
) (
50,0
) (
276,28
) (
1,610
) (
0,111
) (
0,14
) (
0,16
) (
0,005
) (
0,106
) (
47,5
) (
50,0
) (
206,66
) (
1,245
) (
0,097
) (
0,22
) (
0,09
) (
0,003
) (
0,094
) (
47,5
) (
50,0
) (
137,42
) (
0,960
) (
0,088
) (
0,38
) (
0,04
) (
0,002
) (
0,086
) (
47,5
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Страница / Страница
6 / 13
) (
Подшипник с бесприводной стороны 
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
Термическое испытание
) (
Перегрев
) (
через
через
) (
Часы/ Минуты
часы/минуты
) (
16 ч 24 мин.
) (
Примечания / Примечания:
) (
Дата / Дата:
23.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Индекс АА
) (
Темп. [
K
] при температуре охлаждающей жидкости. Темп. [
K
] при температуре охлаждающей жидкости.
) (
24,4  °C
) (
°C
) (
Начальный момент времени Момент начала отсчёта
) (
Обмотка статора 1
) (
40,3
) (
t=30 с
) (
Подшипник со стороны привода
) (
22,5
) (
t=0 с
) (
14,1
) (
t=0 с
) (
Корпус
) (
30,5
) (
t=0 с
) (
Частота Гц
) (
Напряжение/ Напряжение
V
) (
Ток, А
) (
Входная мощность кВт
) (
Коэффициент мощности
) (
Скольжение
%
) (
Температура °
C
Вход охлажденного воздуха
Вход охлажденной воды
Температура помещения Охлаждение воздуха на входе
Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
Рабочая температура окружающей среды.
) (
Время чч:мм
) (
50,0
) (
690,47
) (
15,894
) (
16,298
) (
0,86
) (
1,868
) (
24,3
) (
24,3
) (
14:23
) (
50,0
) (
689,87
) (
15,802
) (
16,280
) (
0,86
) (
1,987
) (
24,3
) (
24,3
) (
06:45
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс АА
) (
Страница / Страница
7 / 13
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
\Перегрев
) (
T/°C
) (
100
) (
90
) (
80
) (
70
) (
60
) (
50
) (
40
) (
30
) (
20
) (
10
) (
0
) (
14:00
) (
16:00
) (
18:00
) (
20:00
) (
22:00
) (
00:00
) (
02:00
) (
04:00
) (
06:00
) (
t
) (
Дата / Дата:
23.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Канал
) (
1
) (
Подшипник стороны привода
) (
TC - K / 46,9 °C
) (
Канал
) (
2
) (
Корпус
) (
TC - K / 54,9 °C
) (
Канал
) (
3
) (
Корпус
) (
TC - K / 52,6 °C
) (
Канал
) (
4
) (
Ввод кабеля
) (
TC - K / 42,4 °C
) (
Канал
) (
5
) (
Разветвление проволоки
) (
TC - K / 51,5 °C
) (
Канал
) (
6
) (
Ввод кабеля
) (
TC - K / 44,1 °C
) (
Канал
) (
7
) (
Подшипник неприводной стороны
) (
TC - K / 38,5 °C
) (
Канал
) (
10
) (
Окружающая среда
) (
Pt100 1мA / 24,3 °C
) (
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Канал 4
Канал 5
Канал 6
Канал 7
Канал 10
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс АА
) (
Страница / Страница
8 / 13
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
Измерение сопротивления в горячем состоянии
) (
Повышение температуры обмотки
) (
Примечания / Примечания:
) (
Дата / Дата:
24.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Температура
при температуре
) (
t = 0 с
) (
t = 30 с
) (
t = 90 с
) (
t = 120 с
) (
Обмотка статора 
) (
41,5 K
) (
40,3 K
) (
38,4 K
) (
37,6 K
) (
Охлаждающий воздух
) (
Время в/с
) (
Вторая обмотка статора
) (
K – L / U2 – V2
) (
K – M / U2 – W2
) (
L – M / V2 – W2
) (
Время в/с
) (
Обмотка статора 
) (
U1 – V1
) (
29
) (
1,277800
) (
69
) (
1,272100
) (
109
) (
1,267300
) (
149
) (
1,263100
) (
189
) (
1,259500
) (
226
) (
1,256700
) (
266
) (
1,254000
) (
306
) (
1,251600
) (
346
) (
1,249400
) (
366
) (
1,248500
) (
U1 – W1
) (
402
) (
1,245100
) (
V1 – W1
) (
439
) (
1,243700
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс АА
) (
Страница / Страница
9 / 13
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
1Кривые охлаждения
) (
1,20
) (
Обмотка статора
Обмотка статора
) (
1,18
) (
1,16
) (
1,14
) (
1,12
) (
1,10
) (
1,08
) (
1,06
) (
1,04
) (
1,02
) (
1,00
) (
0
) (
50
) (
100
) (
150
200
) (
250
300
) (
350
) (
400
) (
450
) (
500
) (
в/с
) (
R (
t=0
) =
) (
1,28255
Ω
) (
R (
t=30
) =
) (
1,27764
Ω
) (
Примечания / Примечания:
) (
R / R
c
o
l
d
) (
Дата / Дата:
24.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс АА
) (
Страница / Страница
10 / 13
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об 
испытании асинхронной машины
)[image: ] (
Нагрузочная характеристика
) (
P
1
/кВт
) (
eta/%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
) (
cos phi
) (
P1
) (
eta
) (
cos phi
) (
I
) (
n
) (
n/мин.
-1
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
) (
I
/
A
 (сила тока, А)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
) (
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
) (
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
) (
0
) (
25
) (
50
) (
75
) (
100
) (
125
) (
150
) (
175
) (
P
2
/P
N 
/ %
) (
Примечания / Примечания:
) (
Дата / Дата:
24.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Замеряемое значение / Измеряемое значение
) (
Расчетные значения / Расч. значения
) (
f
Гц
) (
U
V
) (
I
А
) (
P
1
кВт
) (
cos φ
) (
n
мин.
-1
) (
T
Нм
) (
P
2
кВт
) (
P
T
кВт
) (
P
2 
/P
N
%
) (
η
%
) (
50,0
) (
689,68
) (
27,103
) (
27,390
) (
0,85
) (
1442,7
) (
158,9
) (
24,029
) (
3,361
) (
160,19
) (
87,73
) (
50,0
) (
690,31
) (
24,921
) (
25,423
) (
0,85
) (
1448,2
) (
148,5
) (
22,534
) (
2,889
) (
150,23
) (
88,64
) (
50,0
) (
689,94
) (
20,071
) (
20,707
) (
0,86
) (
1460,0
) (
122,7
) (
18,756
) (
1,951
) (
125,04
) (
90,58
) (
50,0
) (
690,91
) (
17,446
) (
18,045
) (
0,86
) (
1466,4
) (
107,6
) (
16,527
) (
1,518
) (
110,18
) (
91,59
) (
50,0
) (
759,20
) (
14,486
) (
16,177
) (
0,85
) (
1475,4
) (
97,5
) (
15,022
) (
1,155
) (
100,14
) (
92,86
) (
50,0
) (
689,87
) (
15,802
) (
16,280
) (
0,86
) (
1469,4
) (
97,5
) (
15,005
) (
1,275
) (
100,03
) (
92,17
) (
50,0
) (
621,46
) (
17,718
) (
16,457
) (
0,86
) (
1460,2
) (
97,5
) (
14,965
) (
1,492
) (
99,77
) (
90,94
) (
50,0
) (
690,29
) (
11,967
) (
12,058
) (
0,84
) (
1478,1
) (
72,7
) (
11,267
) (
0,791
) (
75,11
) (
93,44
) (
50,0
) (
689,92
) (
9,896
) (
9,635
) (
0,81
) (
1482,9
) (
58,2
) (
9,051
) (
0,584
) (
60,34
) (
93,94
) (
50,0
) (
690,04
) (
8,555
) (
7,995
) (
0,78
) (
1486,0
) (
48,2
) (
7,523
) (
0,472
) (
50,15
) (
94,09
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс АА
) (
Страница / Страница
11 / 13
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
Расчет индивидуальных потерь
) (
Данные о нагрузках
) (
Дата / Дата:
24.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Расчет согласно IEC60034_2_1
) (
P
2 
/P
N
%
) (
P
fw
кВт
) (
P
fe
кВт
) (
P
s
кВт
) (
P
r
кВт
) (
P
LL
кВт
) (
P
T
кВт
) (
P
1
кВт
) (
P
2
кВт
) (
η
%
) (
160,19
) (
0,080
) (
0,110
) (
1,416
) (
0,985
) (
0,769
) (
3,361
) (
27,390
) (
24,029
) (
87,73
) (
150,23
) (
0,080
) (
0,111
) (
1,197
) (
0,830
) (
0,672
) (
2,889
) (
25,423
) (
22,534
) (
88,64
) (
125,04
) (
0,080
) (
0,111
) (
0,777
) (
0,525
) (
0,458
) (
1,951
) (
20,707
) (
18,756
) (
90,58
) (
110,18
) (
0,080
) (
0,112
) (
0,587
) (
0,388
) (
0,353
) (
1,518
) (
18,045
) (
16,527
) (
91,59
) (
100,14
) (
0,080
) (
0,133
) (
0,404
) (
0,249
) (
0,290
) (
1,155
) (
16,177
) (
15,022
) (
92,86
) (
100,03
) (
0,080
) (
0,112
) (
0,481
) (
0,312
) (
0,290
) (
1,275
) (
16,280
) (
15,005
) (
92,17
) (
99,77
) (
0,080
) (
0,107
) (
0,605
) (
0,410
) (
0,290
) (
1,492
) (
16,457
) (
14,965
) (
90,94
) (
75,11
) (
0,080
) (
0,112
) (
0,274
) (
0,164
) (
0,161
) (
0,791
) (
12,058
) (
11,267
) (
93,44
) (
60,34
) (
0,080
) (
0,113
) (
0,186
) (
0,103
) (
0,103
) (
0,584
) (
9,635
) (
9,051
) (
93,94
) (
50,15
) (
0,080
) (
0,113
) (
0,139
) (
0,070
) (
0,071
) (
0,472
) (
7,995
) (
7,523
) (
94,09
) (
Измеренное значение (U
N
)
) (
P
2 
/P
N
%
) (
f
Гц
) (
U
V
) (
I
А
) (
P
1
кВт
) (
cos φ
) (
T
Нм
) (
n
мин.
-1
) (
с
%
) (
R
) (
160,19
) (
49,992
) (
689,68
) (
27,103
) (
27,390
) (
0,85
) (
158,9
) (
1442,7
) (
3,802
) (
1,28255
) (
150,23
) (
49,989
) (
690,31
) (
24,921
) (
25,423
) (
0,85
) (
148,5
) (
1448,2
) (
3,433
) (
1,28255
) (
125,04
) (
49,988
) (
689,94
) (
20,071
) (
20,707
) (
0,86
) (
122,7
) (
1460,0
) (
2,642
) (
1,28255
) (
110,18
) (
49,993
) (
690,91
) (
17,446
) (
18,045
) (
0,86
) (
107,6
) (
1466,4
) (
2,230
) (
1,28255
) (
100,14
) (
49,972
) (
759,20
) (
14,486
) (
16,177
) (
0,85
) (
97,5
) (
1475,4
) (
1,587
) (
1,28255
) (
100,03
) (
49,974
) (
689,87
) (
15,802
) (
16,280
) (
0,86
) (
97,5
) (
1469,4
) (
1,987
) (
1,28255
) (
99,77
) (
49,972
) (
621,46
) (
17,718
) (
16,457
) (
0,86
) (
97,5
) (
1460,2
) (
2,600
) (
1,28255
) (
75,11
) (
49,972
) (
690,29
) (
11,967
) (
12,058
) (
0,84
) (
72,7
) (
1478,1
) (
1,404
) (
1,27357
) (
60,34
) (
49,979
) (
689,92
) (
9,896
) (
9,635
) (
0,81
) (
58,2
) (
1482,9
) (
1,097
) (
1,26458
) (
50,15
) (
49,980
) (
690,04
) (
8,555
) (
7,995
) (
0,78
) (
48,2
) (
1486,0
) (
0,896
) (
1,26458
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Дата / Дата:
24.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) 
 
 Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
Индекс АА
) (
Страница / Страница
12 / 13
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
) (
PL1
) (
PL2
) (
PLL
)[image: ] (
Расчет дополнительных потерь
) (
P
L1 
) (
P
LL 
) (
P
L2
) (
P
L
/кВт
) (
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
) (
0,000
0,005
0,010
) (
0,015
0,020
0,025
) (
0,030
0,035
) (
0,040
0,045
0,050
(T^2)/(кНм)^2
) (
P
L1 
= P
1 
– P
2 
- ∑P
L
; P
L2  
= AT
2 
+ B;
P
LL  
= AT
2
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Замеряемое значение / Измеряемое значение
) (
Расчетные значения / Расч. значения
) (
f
Гц
) (
U
V
) (
I
А
) (
P
1
кВт
) (
cos φ
) (
n
мин.
-1
) (
T
Нм
) (
P
L1
кВт
) (
P
L2
кВт
) (
P
LL
кВт
) (
50,0
) (
689,68
) (
27,103
) (
27,390
) (
0,85
) (
1442,7
) (
158,9
) (
0,793
) (
0,783
) (
0,769
) (
50,0
) (
690,31
) (
24,921
) (
25,423
) (
0,85
) (
1448,2
) (
148,5
) (
0,690
) (
0,686
) (
0,672
) (
50,0
) (
689,94
) (
20,071
) (
20,707
) (
0,86
) (
1460,0
) (
122,7
) (
0,464
) (
0,472
) (
0,458
) (
50,0
) (
690,91
) (
17,446
) (
18,045
) (
0,86
) (
1466,4
) (
107,6
) (
0,363
) (
0,366
) (
0,353
) (
50,0
) (
621,46
) (
17,718
) (
16,457
) (
0,86
) (
1460,2
) (
97,5
) (
0,349
) (
0,303
) (
0,290
) (
50,0
) (
689,87
) (
15,802
) (
16,280
) (
0,86
) (
1469,4
) (
97,5
) (
0,286
) (
0,304
) (
0,290
) (
50,0
) (
759,20
) (
14,486
) (
16,177
) (
0,85
) (
1475,4
) (
97,5
) (
0,248
) (
0,304
) (
0,290
) (
50,0
) (
690,29
) (
11,967
) (
12,058
) (
0,84
) (
1478,1
) (
72,7
) (
0,181
) (
0,175
) (
0,161
) (
50,0
) (
689,92
) (
9,896
) (
9,635
) (
0,81
) (
1482,9
) (
58,2
) (
0,123
) (
0,117
) (
0,103
) (
50,0
) (
690,04
) (
8,555
) (
7,995
) (
0,78
) (
1486,0
) (
48,2
) (
0,098
) (
0,085
) (
0,071
) (
А
) (
B
) (
Гамма
) (
3,05E+01
) (
0,014
) (
0,994
)

 (
Дата / Дата:
24.02.2015
Название / Название
Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:
Бюхтинг Томас
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс АА
) (
Страница / Страница
13 / 13
) (
Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины
)[image: ] (
Начальный крутящий момент и ток
) (
Примечания / Примечания: Минимальный вращающий момент при пуске двигателя  = 110 %
Опрокидывающий момент  = 203 %
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW-180MR-04A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Замеряемое значение / Измеряемое значение
) (
Пересчитано на f
N
, U
N
) (
Частота Гц
) (
Напряжение/ Напряжение
V
) (
Ток, А
) (
Входная мощность кВт
) (
Коэффициент мощности
) (
Крутящий момент Нм
) (
Частота Гц
) (
Напряжение p.u.
) (
Ток p.u.
) (
Крутящий момент 
p
.
u
. (относительные единицы) 
) (
50,0
) (
684,71
) (
88,497
) (
38,137
) (
0,36
) (
129,0
) (
50,0
) (
0,99
) (
5,53
) (
1,32
) (
I
A
/I
N
) (
M
A
/M
N
) (
50,0
) (
690,00
) (
89,315
) (
131,4
) (
50,0
) (
1,00
) (
5,58
) (
1,35
)

 (
Индекс AB
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Дата:
19.05.2015
Фамилия:
Хофман Герхард Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:
Хофманн Герхард
) (
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
)[image: ] (
Номинальные или максимально допустимые значения параметров
) (
Напряжение
Частота
Ток
) (
690,0
50,0
16,0
) (
V
Гц A
) (
Режим работы
Класс нагрева Использование
Использование
Высота
Охлаждающая среда
темп.
) (
С
1 F
B
) (
Мощность
Частота вращения Направление вращения
) (
15,0
1471
Re+Li /
) (
кВт
мин-1
) (
<1000
м
Воздух
) (
-20/+40
) (
°C
) (
вправо/влево
0,86
MOT
 (минимальная рабочая температура)
) (
Коэффициент мощности Тип
Класс ротора
Соединение 
) (
Количество
Конструкция Защита
Вес
) (
IM
 (Стандарт Института металлургов) 
IP
 (класс защиты электротехнических изделий)
0,250
) (
B3 65
t
) (
Y
) (
Стандарты:  EN 60034
Сертификат №:
) (
EN 60079
BVS 13 ATEX E 017 X
) (
Примечания: STEDA 019758-000-001
) (
перепады напряжения +/-10%
) (
перепады частоты  +/-5%
комбинированные +/-10%
) (
Тип взрывозащиты /Класс защиты Ex (взрывозащищённый):  Ex II 2G Ex de IIC T4 Gb
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
1 / 13
) (
Заверено
[  ]
Согласовано
[X]
Дата
Подпись
) (
Печать
) (
Индекс
) (
Примечание
) (
Дата
) (
Имя
) (
AB
) (
19.05.2015
) (
Хофманн Герхард
) (
Настоящим подтверждается, что все электрические испытания для этого устройства были выполнены в соответствии с действующими стандартами. Данный электронно сформированный отчет также действует без собственноручной подписи.
Настоящим подтверждается, что электроиспытания данного аппарата были выполнены в соответствии с действующими стандартами. Этот документ создан электронно-цифровым способом и действителен без собственноручной подписи.
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Мощность 
Мощность
 
             
кВт
) (
Скорость вращения
мин.
-1
) (
Опрокидывающий момент
Опрокид. момент
M
K
/
M
N
)[image: ] (
Расчет коэффициента полезного действия и коэффициента мощности
) (
Расчетные пусковые параметры
) (
Базовые данные
) (
Дата:
19.05.2015
Фамилия:
Хофман Герхард Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:
Хофманн Герхард
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
2 / 13
) (
Частота
Частота
Гц
) (
Напряжение
Напряжение
V
) (
Ток
Ток
А
) (
Вращающий момент
Вращающий момент
Нм
) (
Температура
Температура
°C
) (
50,0
) (
690,0
) (
16,0
) (
15,0
) (
1471
) (
97
) (
20,0
) (
U/U
N
) (
Начальный пусковой момент
Начальный пусковой момент
M
A
/M
N
) (
Минимальный пусковой момент
Момент в седловине (механическая
 характеристика двигателя)
M
S
/M
N
) (
Начальный пусковой ток
Начальный пусковой ток
I
A
/I
N
) (
1,00
) (
1,32
) (
1,09
) (
1,90
) (
5,70
) (
P/P
N
) (
4/4
) (
3/4
) (
1/2
) (
косинус 


) (
0,86
) (
0,86
) (
0,81
) (
/%
) (
91,2
) (
92,4
) (
92,7
) (
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
)










































































































































































































































































































































































































































































































































































	
 (
Индекс AB
)

 (
Индекс AB
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
)[image: ] (
Объем ипытаний
) (
Страница
Страница
) (
Дата
Дата
) (
Успешно
Успешно
) (
Измерение сопротивления обмоток
Измерение сопротивления обмоток
) (
4
) (
23.02.2015
) (
P
) (
Характеристика холостого хода
Характеристика холостого хода
Испытание на нагрев
Испытание на нагрев
Измерение сопротивления в нагретом состоянии
Измерение сопротивления в нагретом состоянии
Нагрузочная характеристика
Нагрузочная характеристика
Измерение начального пускового момента / тока
Измерение начального пускового момента / тока
) (
5
) (
24.02.2015
) (
P
) (
6
) (
23.02.2015
) (
P
) (
8
) (
24.02.2015
) (
P
) (
10
) (
24.02.2015
) (
P
) (
13
) (
24.02.2015
) (
P
) (
Дата:
19.05.2015
Фамилия:
Хофман Герхард Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:
Хофманн Герхард
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
3 / 13
) (
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
)

 (
Индекс AB
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
)[image: ] (
Измерение сопротивления обмоток
) (
Примечания:
) (
Дата:
23.02.2015
Фамилия:
Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
4 / 13
) (
Сопротивление
Сопротивление
) (
Клемма
Клемма
) (
Измерение при 21,8°C
) (
Пересчитано на 20°C
) (
Примечание
Примечание
) (
Обмотка статора1
Обмотка статора
) (
U1 – V1 U1 – W1 V1 – W1
) (
1,09460
1,09380
1,09390
) (
1,08693
1,08613
1,08623
) (
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс AB
)[image: ] (
Характеристика холостого хода
) (
I
/
A
 (сила тока, А)
) (
P (мощность) /кВт
) (
I
/
A
 (сила тока, А)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
) (
P (мощность) /кВт
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
) (
0,0
) (
0,2
) (
0,4
) (
0,6
) (
0,8
) (
1,0
) (
1,2
) (
1,4
(U/U
N
)
2
) (
Потери при трении / Потери на трение
Потери в железе / Потери в стали (*)
(*) действительно на холостом ходу /действительно без нагрузки
) (
0,080  
кВт
0,114  
кВт
) (
Примечания:
) (
Дата:
24.02.2015
Фамилия:
Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
5 / 13
) (
Результаты измерения
) (
Расчетное значение
) (
f
Гц
) (
U
V
) (
I
А
) (
P
1
кВт
) (
cos φ
) (
R
) (
(U/UN)
2
) (
P
S
кВт
) (
P
0
-P
S
кВт
) (
θ
°C
) (
50,0
) (
803,93
) (
5,222
) (
0,282
) (
0,04
) (
1,36
) (
0,049
) (
0,233
) (
47,5
) (
50,0
) (
723,93
) (
4,531
) (
0,241
) (
0,04
) (
1,10
) (
0,037
) (
0,204
) (
47,5
) (
50,0
) (
689,37
) (
4,276
) (
0,227
) (
0,04
) (
1,00
) (
0,033
) (
0,194
) (
47,5
) (
50,0
) (
655,66
) (
4,022
) (
0,219
) (
0,05
) (
0,90
) (
0,029
) (
0,190
) (
47,5
) (
50,0
) (
551,92
) (
3,310
) (
0,181
) (
0,06
) (
0,64
) (
0,020
) (
0,161
) (
47,5
) (
50,0
) (
413,74
) (
2,412
) (
0,141
) (
0,08
) (
0,36
) (
0,011
) (
0,130
) (
47,5
) (
50,0
) (
344,27
) (
2,011
) (
0,126
) (
0,10
) (
0,25
) (
0,007
) (
0,119
) (
47,5
) (
50,0
) (
276,28
) (
1,610
) (
0,111
) (
0,14
) (
0,16
) (
0,005
) (
0,106
) (
47,5
) (
50,0
) (
206,66
) (
1,245
) (
0,097
) (
0,22
) (
0,09
) (
0,003
) (
0,094
) (
47,5
) (
50,0
) (
137,42
) (
0,960
) (
0,088
) (
0,38
) (
0,04
) (
0,002
) (
0,086
) (
47,5
) (
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
)

 (
Индекс AB
) (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Подшипник 
D
Е - с приводной стороны вала
)[image: ] (
Испытание на нагрев / Испытание на повышение температуры
) (
Перегревание / Повышение температуры
) (
через
после
) (
Часы/ Минуты
час/мин.
) (
16 ч 24 мин.
) (
Примечания:
) (
Дата:
23.02.2015
Фамилия:
Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
6 / 13
) (
Темп. [
K
] при температуре охлаждающей жидкости.
Темп. [
K
] при температуре охлаждающей жидкости
) (
24,4  °C
) (
°C
) (
Момент начала отсчёта
Базовое время
) (
Обмотка статора 1
) (
40,3
) (
t=30 с
) (
22,5
) (
t=0 с
) (
Подшипник NDE
) (
14,1
) (
t=0 с
) (
Корпус
) (
30,5
) (
t=0 с
) (
Частота Гц
) (
Напряжение В
) (
Ток А
) (
Входная мощность кВт
) (
Номинальная мощность
Номинальная мощность
) (
Скольжение
Скольжение
%
) (
 Температура °
C
Вход охлажденного воздуха
Вход охлажденной воды
Температура помещения
Вход охл.возд.
Вход охл.воды
Темп.помещ.
) (
Время чч:мм
) (
50,0
) (
690,47
) (
15,894
) (
16,298
) (
0,86
) (
1,868
) (
24,3
) (
24,3
) (
14:23
) (
50,0
) (
689,87
) (
15,802
) (
16,280
) (
0,86
) (
1,987
) (
24,3
) (
24,3
) (
06:45
) (
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индекс AB
)[image: ] (
Рост температур
) (
T/°C
) (
100
) (
90
) (
80
) (
70
) (
60
) (
50
) (
40
) (
30
) (
20
) (
10
) (
0
) (
14:00
) (
16:00
) (
18:00
) (
20:00
) (
22:00
) (
00:00
) (
02:00
) (
04:00
) (
06:00
) (
t
) (
Дата:
23.02.2015
Фамилия:
Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:
Бюхтинг Томас
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
7 / 13
) (
Канал
) (
1
) (
Подшипник AS/DE - стороны привода
) (
TC - K / 46,9 °C
) (
Канал
) (
2
) (
Рама
) (
TC - K / 54,9 °C
) (
Канал
) (
3
) (
Рама
) (
TC - K / 52,6 °C
) (
Канал
) (
4
) (
Дальнейшее проведение
) (
TC - K / 42,4 °C
) (
Канал
) (
5
) (
Кабельный стык
) (
TC - K / 51,5 °C
) (
Канал
) (
6
) (
Кабельный ввод
) (
TC - K / 44,1 °C
) (
Канал
) (
7
) (
Подшипник В
S
/
NDE
 - на бесприводной стороне вала
) (
TC - K / 38,5 °C
) (
Канал
) (
10
) (
Среда
) (
Pt100 1мA / 24,3 °C
) (
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Канал 4
Канал 5
Канал 6
Канал 7
Канал 10
) (
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины
)

 (
Siemens AG (АО "Сименс")
PD LD AP MG MF-RHF QM 1
Испытательное электрическое напряжение
) (
Индес AB
) (
Дата:
24.02.2015
Фамилия:
Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции 
 Утвердил:
Бюхтинг Томас
)[image: ] (
Измерение сопротивления в нагретом состоянии
) (
Повышение температуры обмоток
) (
Примечания:
) (
СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  
EN
 10204 3.1
Тип:
DNGW
-180
MR
-04
A
V5.0
Сер. №:
3440957
ТИП / 2
) (
Страница
8 / 13
) (
Температура
при
Температура
) (
t = 0 с
) (
t = 30 с
) (
t = 90 с
) (
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