Профиль для окон: что это и как его выбрать
От материала оконной рамы зависит её прочность, жёсткость и устойчивость, а также эстетичный вид целого здания. Хороший оконный профиль вместе с соответствующими стеклопакетами обеспечивает тепло и тишину в помещении. Ассортимент огромен, как же выбрать правильно, с минимальными затратами времени и денег?
Что такое ПВХ
Поливинилхлорид – это полимер, сделанный из нефти. У этого материала масса преимуществ перед деревом: он легче, устойчив к влаге и перепадам температур, его не так легко повредить. Срок его службы – около 20 лет, а при бережном уходе и щадящих условиях эксплуатации – гораздо больше. Самый уязвимый компонент – уплотнитель. Возможно, его придётся периодически менять.
Класс профиля: что он показывает
Производится ПВХ в строгом соответствии с промышленными отраслевыми стандартами. В Европе это RAL-GZ 716/1, а в России – ГОСТ 30673-99. У них есть свои преимущества, но русский в некоторых пунктах более строгий. В соответствии с ними профиль для окон делится на три класса:
· «A»: толщина наружных стенок ПВХ должна быть не менее 2,8 мм, внутренних – не менее 2,5 мм по стандарту RAL-GZ 716/1; по ГОСТу 30673-99 соответственно 3 мм и 2,5 мм;
· «B» – требования одинаковы для европейского и российского стандартов: внешние стенки не менее 2,5 мм, остальные рёбра – не менее 2 мм;
· «C»: нет требований ни в европейском, ни в российском стандартах.
Из-за отсутствия чётких требований для третьего класса его не производят авторитетные производители в нашей стране. Маркировку класса «C» даже могут использовать мошенники для удешевления производства.
От толщины материала зависит прочность сварки в местах швов, надёжность крепления створок, степень теплоизоляции, устойчивость формы. Кроме того, при изготовлении класса «A» нельзя использовать вторсырьё, что добавляет им надёжности.
Армирование профилей
Толщины стенок ПВХ профиля не всегда достаточно, чтобы окно удерживало форму. Со временем могут провисать створки, появятся сквозняки, рама может сломаться в местах крепления фурнитуры. В таких случаях стенки укрепляют специальными вкладышами. Обычно это металлические пустотелые конструкции с антикоррозийным покрытием (на случай, если внутрь конструкции попадёт влага).
Толщина укрепляющих вставок должна быть от 1,2 до 1,5 мм. Нельзя использовать несколько кусков вкладышей в цельном куске профиля (проверить это невозможно, но будет нелишним намекнуть продавцу, что Вы знаете об этом нюансе). Фурнитура крепится сквозь сам профиль ко вставке – так он не сломается в местах сильного напряжения материала.
[bookmark: _GoBack]У металлических вставок есть недостатки: они тяжёлые, имеют низкую энергоэффективность. Поэтому производители ищут альтернативу. Сейчас лучшие результаты показывают фиброволоконные материалы RAU-FIPRO. Их разработали для авиастроения и машин «Формулы 1». Системы с использованием этой технологии легче металлических и лучше удерживают тепло.
Что такое камеры профиля и сколько их должно быть
Камерами называют отдельные пустоты внутри рамы (речь не о камерах в стеклопакете). Чем их больше, тем лучше тепло- и звукоизоляция окна, поскольку температура сохраняется отдельно в каждой пустоте.
Сегодня однокамерные системы почти не делают. Двухкамерные используют для холодного застекления – например, балконов. Во всех остальных случаях делают как минимум три камеры. Для России в средней полосе лучше ставить 4 или 5-камерный профиль, на севере - 6-камерный, на юге достаточно 3-камерного.
От количества камер зависит толщина рамы:
· От 57 до 60 мм – 3-камерный профиль;
· От 64 до 76 мм – 4 и 5-камерный;
· От 85 мм – 6-камерный.
Чем шире монтажная ширина, тем устойчивее вся конструкция, соответственно, чем больше камер – тем лучше оконная рама будет держать форму.
Итак, хороший оконный профиль должен:
· Хорошо держать форму, быть жёстким и прочным;
· Удерживать температуру внутри помещения;
· Обеспечивать звукоизоляцию;
· Удерживать фурнитуру;
· Выдерживать перепад температур, солнечные лучи, не менять цвет со временем;
· Иметь качественные уплотнительные контуры.
Ну и конечно, выбрав качественный профиль, не стоит экономить на стеклопакетах. Некачественное стекло может свести к нулю преимущества даже самой лучшей оконной рамы.
