Аналоговое будущее с видеокамерами TECSAR 
Ожесточенная конкурентная борьба на поприще систем безопасности между историческими старейшинами, представленными аналоговым камерами и «молодыми и агрессивными» камерами, основанными на цифровых технологиях, продолжается. Но вопреки мнению большинства пользователей и некоторых экспертов, аналоговые образцы не сдаются и, постоянно совершенствуясь, во многом опережают своих цифровых собратьев. 
Сейчас при помощи аналоговых камер, как правило, создаются системы наблюдения аналогово-цифрового типа. Они используются в двух случаях: для охранного видеонаблюдения небольших по масштабу объектов и при необходимости расширения уже действующих видеосистем. 

Однозначными преимуществами аналога над цифрой есть ее сравнительная дешевизна и простота конструкции. А что простое, с тем, как известно, меньше проблем в обслуживании.  
В противовес распространенному мнению о видах и внешнему виду аналоговых видеокамер, можно сказать, что они сейчас уже неотличимы внешне от цифровых – стандартный дизайн. Теперешний рынок предоставляет возможность выбора аналоговых видеокамер для установки их как внутри помещений, так и приспособленных для надежной работы в экстремальных условиях улицы. 
В подтверждение тому, что рынок аналоговых камер видеонаблюдения не сужается, а наоборот, есть презентация известной компанией Secur новой линейки своих аналоговых видеокамер, имеющих разрешение 1000 телевизионных линий (ТВЛ), что простым и нецифровым языком означает такую четкость изображения, при которой на экране имеется 1000 четких черных и 1000 четких белых линий. А это очень пристойный показатель на сегодня. 

Камеры Tecsar из новой линейки не  только имеют сверхвысокое разрешение, но и усилены использованием матрицы Sony IMX138, а также процессором Fullhan FH8520. 
В аналоговых моделях Tecsar применяется новый сенсор Sony IMX138, который характеризуется наличием еще одного внешнего слоя микро-линз и многослойной структурой, то есть расположением проводников позади фото-ячеек. А интеграция в каждую ячейку аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который сразу преобразует аналоговый сигнал в дискретный код, существенно снизило фоновый уровень. Сам сенсор характеризуется разрешением 1.3 Мп, что при переводе на аналоговый язык как раз и соответствует 1000 ТВЛ. Процессор обработчик этих камер Fh8520 c 32-битным RISC ядром обрабатывает полученные данные с разрешением 1280*960 и выдает насыщенное четкое изображение в аналоговом стандарте 960H. 
Все описанное выше, ставит аналоговые камеры Tecsar по основным показателям в лидеры среди конкурентов на современном рынке и не дает им существенно уступать аналоговой продукции.  Среди описанных выше камер, можно отметить следующие модели:
- Tecsar D-1/3SN-30V-1. Камера для использования вне помещения купольного типа. Имеет ИК подсветку до 30 м, корпус антивандальный;

- Tecsar W-1/3SN-40V-1. Тоже уличная цветная камера с ИК подсветкой до 40 м, антивандальный корпус;

- Tecsar W-1/3SN-60V-1. Цветная камера, фокусный объектив, который регулируется 2,8 – 12 мм. Имеется ИК подсветка до 60 м и также антивандальный корпус.

Таким образом, новая линейка аналоговых видеокамер наблюдения Tecsar еще раз поставила под большое сомнение тезис о том, что цифровая техника является несомненным лидером рынка. Все-таки аналоговое будущее есть. 
