Классификация, особенности и сфера применения полиуретановых грунтовок

Если хочешь добиться экономии денежных средств при проведении ремонтно-оформительских работ, необходимо предварительно понести определенные затраты. Декоративная отделка помещений, практически всегда, начинается с нанесения грунтовки. Этот фактор обуславливает количество затраченных отделочных материалов и качество их сцепления с основой. Полиуретановая грунтовка заслуженно считается одной из самых совершенных в данном разряде..
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· Достоинства и слабые места смесей на основе полиуретана
· Использования полиуретановых грунтовок имеет следующие достоинства:

1. Допускается покрытие поверхностей с какими угодно абсорбционными качествами и изготовленные из различных стройматериалов (металл, дерево или бетон).

2. Дозволяется покрытие полов со включенным подогревом, это возможно только с полиуретановыми смесями, другие составы лишь навредят полу.

3. Разрешается употребление  на поверхности без заблаговременного удаления пыли, так как составляющие полиуретана впитают пыль и качественно усилят основание.
4. Универсальность. Возможно использование как для наружных работ, так и для обработки объектов недвижимости изнутри.

5. Экономичность. Расход смеси составляет от 0,2 до 0,5 кг на 1 квадратный метр (зависит от глубины пропитки), для большинства грунтов эти показатели равны от 0,8 до 1,0 кг на 1 квадратный метр
6. Долговечность. Необходимость в последующем ремонте возникнет по истечении длительного промежутка времени, вследствие того что полиуретановые составы очень долговечны, стабильно упрочняет и сохраняет места нанесения.

К слабым местам относятся;

1. Высыхает состав достаточно медленно приблизительно 3-5 часов, тогда как многие другие составы позволяют продолжать работы не более чем через 2 часа.

2. Достаточно большая стоимость. Но при этом необходимо учитывать, полиуретановые грунтовки чрезвычайно прочны и потребность нового ремонта появится спустя долгое время.
· Виды смесей для грунтования
Смеси для грунтования содержат в себе полиуретан и всевозможные растворители. Исходя из свойств обрабатываемой поверхности и от ее расположения в грунтовку добавляются специальные присадки которые позволяют максимально качественно произвести работу. По отвердеванию могут быть:
1. Однокомпонентные, в их состав входит растворитель и полиуретан. Однокомпонентная грунтовка обычно используется для проведения работ в закрытых помещениях по МДФ или по дереву, так же хорошо зарекомендовала себя при обработке бетонных поверхностей. Обладая  не очень густой консистенцией она хорошо пропитывает основание из МДФ или бетона упрочняет и разглаживает его, увеличивая сцепление с наносимым окончательным материалом.
2. Двухкомпонентные, производятся в двух различных емкостях, отдельно полиуретановая смесь и отдельно отвердитель. Перед применением их необходимо смешать. Двухкомпонентная грунтовка обладает большей износоустойчивостью, но одновременно меньшей текучестью благодаря присутствию отвердителя, чаще всего применяется для работ вне зданий или для бетонных полов, в присутственных местах. Дополнение состава цинксодержащими компонентами дает возможность значительно усилить защиту металла от коррозии. Обычно не применяется для поверхностей из древесины и МДФ. В тех случаях когда на грунт не наносится окончательное покрытие бетонного пола, лучше всего применять грунт-эмаль, она надежно закрепит структуру бетона и предохранит от повышенного износа.
По составу грунтовочные смеси бывают:

1. Акриловые, обычно, однокомпонентные. Чаще применяются при обработке МДФ и дерева. Обладают свойством хорошо впитываться в поверхность, проникая в поры и разглаживает ее. Благодаря этому свойству она лучше всего подходит для обработки не ламинированной МДФ. Составы на акриловой основе неплохо показывают себя и при обработке бетонных поверхностей в зданиях, усиливая и разглаживая их. Немаловажно и то, что акриловая компонента не ядовита.  
2. Алкидные. Обычно используются для обработки МДФ и древесины на улице, гарантируя структуре дерева полную сохранность и отсутствие темных пятен. Грунт-эмаль может стать как грунтующим так и окончательным покрытием, особо выявляя прелесть рисунка древесины. Именно с этой целью они и применяются. Для обработки стен из МДФ употребляются в редких случаях. 
3. Эпоксидные. Применяются, в основном для обработки металла, защищая его от атмосферных и других воздействий. При добавлении специальной цинксодержащей компоненты, состав приобретает антикоррозионные свойства. Необходимо принять во внимание, что цинксодержащие смеси нежелательно использовать на декоративных покрытиях, лучше всего после затвердения, нанести увеличивающий сцепление состав или применить грунт-эмали для покраски металлических поверхностей.
Как выбрать грунтовку

Невзирая на универсальность полиуретановой грунтовки и возможность применения на любых типах поверхностей, выбирая ее для ремонта необходимо обратить внимание на такие факторы:

1. Где расположено здание подлежащее обработке. Каким атмосферным воздействиям оно будет подвергаться, В какой климатической зоне оно расположено, будут ли резкие перепады температур. В случае не комфортных условий эксплуатации рекомендуется применять двухкомпонентные грунты.

2. Из чего сделана обрабатываемая поверхность. Обычно грунтовки хорошо подходящие для МДФ или бетона не подходят для нанесения на металлические поверхности.
3. Экологичность. При использовании в тех помещениях, где находятся люди, применяют не ядовитые смеси, предпочтительно полиуретан с акрилом. Смеси употребляются  как для дерева так и для бетона, именно из них обычно сделаны полы и стены жилых домов.
· Правила нанесения грунта на поверхности
Правила нанесения грунтовок с полиуретаном не отличаются большой сложностью. Они практически такие же как и для работы с другими грунтовками, Единственное различие в том, что ее нельзя наносить с помощью краскопульта. Обычно используются:
1. Валики разных размеров. С их помощью легко обработать большие поверхности и при этом распределить смесь ровным слоем.

2. Кистью. Используются для обработки малодоступных мест, где невозможно работать валиком, работа кистью на большой поверхности существенно увеличивает затраты времени.

Смесью разрешается обрабатывать поверхности без очистки от пыли, но для улучшения адгезии поверхность рекомендуется:

· освободить от пыли и прочего мусора;
· вымыть;
· высушить и обработать уайт-спиритом или аналогичным растворителем;
· замазать значительные неровности, маленькие — не обязательно, все равно смесь их наполнит и разровняет поверхность;

Выполнив все эти рекомендации время начинать грунтование:

1. Смесь ровным слоем наносится по всей поверхности, используя валик.

2. Когда смесь полностью высохнет, приблизительно от 3 до 5 часов, при необходимости наносится следующий слой. При нанесении более одного слоя нужно учесть, что смесь наносится крест-накрест, значит если при нанесении первого слоя валик двигался вертикально, то на втором слое движение должно быть горизонтальным, такой способ позволяет добиться максимально равномерной пропитки. Третий слой, обычно, не нужен, и когда поверхность полностью высохнет можно начинать декоративную отделку.

3. Составы с полиуретаном не сложные в использовании, служат длительное время, надежно защищает поверхность и существенно упрочняет ее. Израсходовав перед ремонтом определенные средства при покупке полиуретановых грунтовочных смесей, в будущем принесет существенную экономию, так как следующий ремонт понадобится очень не скоро. 
