Прокладка и пайка полипропиленовых труб во Львове — стоимость
Есть несколько способов разводки системы отопления. Прокладка полипропиленовых труб — один из самых экономичных и простых вариантов. Эти трубы имеют множество преимуществ, из-за которых их выбирают все чаще:
· Простота монтажа;
· Невысокая стоимость;
· Прочность и надежность;
· Долговечность;
· Возможность использования уже через 30 минут после пайки.
Внимание! Хоть полипропиленовые трубы легко прокладывать, их пайка осуществляется только с помощью специальных инструментов. Поэтому самостоятельно выполнить эту процедуру будет тяжело и дорого.
Что касается выбора изделий, то здесь все определяется индивидуально.
Помните, что для прокладки системы отопления можно использовать только армированные изделия, так как обычные из-за своей пластичности будут деформироваться под воздействием горячей воды. Ну а если вам нужна прокладка трубопровода из полипропиленовых труб для водоснабжения, то стоит обратиться к специалисту по выбору диаметра и сечения изделий.
Как выполняется монтаж полипропиленовых труб
Для пайки этого вида труб используется муфтовая сварка. Для этого кроме самих труб требуется наличие нужного количества фитингов. Изделия не свариваются «стык в стык», это возможно только при очень большом диаметре. Раструбная (фитинговая) сварка выполняется следующим образом:
1. Мастер подготавливает сварочный аппарат для этого вида работ. Также используется набор насадок для разных труб.
2. Трубы разрезают с помощью кусачек либо трубореза;
3. Две трубы разогреваются и вставляются в фитинг. Происходит их соединение и склеивание полипропилена с муфтой. 
4. Охлаждение и проверка на герметичность посредством запуска воды.
Важно! До и после сварки следует тщательно проветривать помещение, так как
в нем будет собираться неприятный запах и продукты сгорания.
Перед началом сварки аппарат разогревается до температуры 260 градусов по Цельсию. Удерживать элементы на нагревателе можно только некоторое время. Оно указано в инструкции от производителя. Если трубы разогреются слишком сильно или слабо, это приведет к деформации, протечкам и другим дефектам.
Справка! Места срезов обязательно нужно очистить, обезжирить, снять
наружное армирование (если оно имеется) и фаску (если это необходимо).
Полезный лайфхак: проблемные места можно сварить отдельно на столе, а потом просто вставить в нужное место в нужной комнате. Цепочки полипропиленовых труб крепятся к стене при помощи своеобразных кронштейнов, расстояние между которыми составляет около 70 сантиметров.
Монтаж полипропиленовых труб — Львов
Профессиональных мастеров или бригад для монтажа полипропиленовых труб можно найти на этой странице. Они имеют все необходимое оборудование и навыки, так что не стоит выполнять прокладку самому. К тому же, качество пайки напрямую влияет на срок службы всей системы. Стоимость монтажа полипропиленовых труб отличается у каждого мастера и указана рядом с его именем. Точную цену назовет специалист, осмотрев объект и оценив сложность работ.
