Замена окон в квартире — чрезвычайно затратное занятие. Поэтому владельцы апартаментов восстанавливают их изначальную привлекательность нанесением новой прослойки лакокрасочного состава, предварительно удалив потерявшее свойства покрытие одним из рассматриваемых способов.
Механический способ


Здесь мастеру необходимо пользоваться нагретой водой, моющим средством, куском чистого текстиля и ножом с остро заточенным лезвием. Укладка защитной пленки предотвратит увлажнение свежеокрашенных поверхностей подоконника. Дальше приготовленным раствором горячей воды и вещества для мытья посуды обрабатываются участки стекла, содержащие попавшие туда капли красителя. Чтобы избежать распространения трещин, размягчившийся материал соскабливается ножом под 45-градусным углом. Его острое лезвие движется в однородном направлении, периодически очищаясь от накапливающейся грязи.

Если раздается напоминающий скрежет звук, затупившееся приспособление нуждается в замене. Полностью освобожденное от загрязненных лакокрасочным составом участков стекло промывается специальным средством, которое следует распылять пульверизатором. Когда обновляется внешний облик деревянных рам, подготавливаемые плоскости лишаются отслаивающегося покрытия и подвергаются процедурам выравнивания. Дальнейшая работа выполняется посредством шпателя, а металлическая губка помогает провести финишную зачистку окна.

Впервые окрашиваемые рамы могут содержать нанесенную производителем полиуретановую краску. Тогда они протираются мыльным раствором, шлифуются наждачной бумагой и покрываются грунтовочным веществом, чтобы краситель лучше сцепился с основанием. Другой способ предлагает нагревать устаревшую прослойку красящего материала пламенем из специального баллона. Затем прослойка ликвидируется шпателем, а обнажившийся рельеф выравнивается крупнозернистой наждачной бумагой. Трещины заполняются шпаклевочным составом и обрабатываются шлифовальной машиной.
Химический способ


Здесь мастер должен пользоваться смывкой, предварительно купленной в любом строительном магазине. Дальше стеклянная плоскость освобождается от налипших загрязнений и осевшей пыли. Испачканные красителем участки увлажняются смывочным средством и набухают через определенный промежуток времени. Отслоившийся раствор снимается строительным шпателем, а прозрачная плоскость протирается растворителем. На последнем этапе окна промываются растворенным в воде уксусом.

Когда приобрести смывку в магазине невозможно, рекомендуется воспользоваться самодельным раствором из каустической соды, гашеной извести и толченого мела. Сначала известь смешивается с меловым компонентом до образования однородной консистенции. Получившаяся масса разбавляется содой и перемешивается до возникновения напоминающего сметану состава.

Загрязненные красителем участки смазываются готовой пастой, а затем соблюдается длящаяся на протяжении нескольких часов пауза. После окончания указанного инструкцией промежутка времени размягчившийся материал снимается шпателем.
Термический способ


Это мероприятие выбирается из-за высыхания попавших на окна пятен красителя, затруднения применения предыдущих методов, значительной площади плоскости и толстой прослойки покрытия. Чтобы эффективно провести клининговые процедуры, рекомендуется пользоваться строительным феном либо электрическим утюгом.

Сначала стекло прочищается от загрязнений и жиросодержащих пятен. При выполнении основных операций строительный фен подносится под малым углом наклона к грязной плоскости и соблюдается пауза до возникновения пузырей. Затем отслоившееся покрытие снимается шпателем. Если применяется утюг, испачканные краской участки накрываются фольгой.
