Хорошая топка и презентабельный камин – это лишь небольшая составляющая часть хорошего отопления в доме, поскольку оборудование будет качественно функционировать лишь при условии его правильной установки. Разумеется, ее можно произвести, поручив задачу квалифицированным специалистам. Но это весьма дорогое удовольствие. Как же сэкономить?
Первый способ – пригласить инженера, который будет давать квалифицированные консультации на всех этапах монтажа камина с закрытой топкой. Профессионал даст рекомендации, относительно выбора оборудования, облицовки, а также на предмет соответствия конструкции всем требованиям и нормам, которые установлены регламентирующими документами. Как правило, у профессионала на изучение документов уходит не более двух дней, после чего можно будет выбрать модель камина, максимально подходящую по параметрам для заданных условий, а так же оборудовать его эффективным дымоходом.
Второй способ – шефмонтаж. В таком случае, специалист не только дает консультации по выбору оборудования и материалов, но и контролирует процесс возведения камина на всех его этапах. Строительство производится бригадой профессионалов.

Третий и самый экономически выгодный (при условии, что все нюансы монтажа будут соблюдены) способ – самостоятельное проведение всех работ. Разумеется, чтобы обустройство камина с закрытой топкой своими руками производилось правильно, необходимо обладать определенными знаниями и навыками.

Что нужно знать, прежде чем начать монтаж камина с закрытой топкой самостоятельно?

Прежде всего, следует обеспечить качественное напольное покрытие в помещении, где будет расположен камин. Это обязательное условие, поскольку под камин будет уложена основа из бетона, натурального или искусственного камня, декоративной плитки и пр. Площадка должна обеспечить камину строго горизонтальное расположение, без перекосов, которые могут привести к неправильной работе конструкции (плохой тяге, выводу из рабочего состояния внутренних элементов камина, задымлению помещения).
Кроме того, необходимо выбрать стену, вдоль которой будет располагаться камин. На ней не должно быть дверей или оконных проемов, воздух из которых будет мешать нормальной тяге в дымоходной трубе.

Если речь идет о деревянных домах, то камин ни в коем случае не ставится к стене вплотную (так требуют установленные нормы пожарной безопасности – дерево является легко воспламеняемым материалом). Чтобы обустроить камин в деревянном доме, между ним и стеной следует проложить слой негорючего материала: бетонных плит или кирпича, газобетона или гипсовой плиты. Кроме того, необходимо проложить также слой негорючего утеплителя. Его толщина должна быть более 5 см.

В зависимости от дизайна интерьера и конструкции самого камина, может видоизменяться и форма дополнительной стены, обустройство которой описано выше. Так, она может быть просто ровной стеной или же возводиться, в точности повторяя линии камина. Но, чтобы такая стена была устойчивой (ведь возводится она не на дополнительный фундамент), ей необходимо придать П- или Г-образную форму. Для этого используются закладные сегменты.
Форма поверхности прислонения также может быть различной, в зависимости от конструктивных особенностей системы дымоотвода. Стена, в данном случае, может служить своеобразной шахтой или частью дымохода, а может быть и опорой для труб, которые будут сооружаться способом сэндвича. Вне зависимости от выбранной конструкции, топка и дымоход будущего камина должны быть надежно соединены между собой и загерметизированы, чтобы не допустить утечки искр пламени или продуктов сгорания. Кроме того, если герметичность не достигнута, в момент усадки деревянного дома конструкцию может попросту разорвать.
Чтобы конструкция не сместилась в процессе эксплуатации, основание, возложенное под нее, должно быть достаточно жестким и прочным, поскольку вес камина и всех систем может достигать 1000 кг. Максимальной надежности основания можно добиться, обустроив под камином дополнительный фундамент. Если камин устанавливается не на первом этаже, то плиты перекрытия необходимо дополнительно укрепить.
Ни один камин не обходится без такого важного элемента, как дымоотводная труба. Выбирать ее следует, отталкиваясь от сечения (оно не должно быть меньше диаметра топки) и высоты дымохода. Последняя должна быть подобрана так, чтобы обеспечить нужный уровень разрежения, обеспечивающий вытяжку дыма из системы наружу. Все эти характеристики производитель топки указывает в технических документах.
Длина трубы может колебаться, но она должна быть в пределах 5-12 м от уровня сгорания топлива. Если высота трубы будет больше или меньше указанной, то потребуется принять целый перечень мер, направленных на обеспечение нормального разрежения. Важно выбирать трубу из такого материала, который не боится контакта с открытым огнем и воздействия высоких температур: она обязательно должна отвечать всем действующим нормам и правилам противопожарной безопасности.
Монтаж дымоходной трубы также следует производить правильно: дымоход не должен проходить по наружной стене, поскольку это может привести к проблемам в холодный период года. Не подходят для этой цели также и стены, которые размещаются далеко от конька кровли. Разумеется, все вышесказанное относится к монтажу камина с закрытой топкой в доме, который находится на этапе строительства.
Если же дом уже возведен, а камин в проекте предусмотрен не был, то его обустройство потребует принятия несколько иных мер. Разумеется, первым делом, следует выбрать оптимально подходящее место для размещения камина и дымоходной трубы. Если дом не достаточно габаритный, чтобы обустроить в нем камин стандартных размеров, то дымоход можно обустроить из сэндвич-конструкции, изготовленной из металла. Она отличается малым весом, поэтому может быть смонтирована так, чтобы вес трубы полностью лег на стену прислонения или потолок – это избавит от необходимости в возведении дополнительного фундамента под дымоход или укреплении уже существующего.

Можно установить также керамический дымоход, состоящий из трех слов. Но, нужно учитывать, что и вес такой трехслойной конструкции будет существенно выше, поэтому здесь не обойтись в обустройстве дополнительного фундамента рядом с самим камином. Следует выделить важный аспект, говорящий в пользу керамического дымохода: его поверхность не нагревается выше 40 градусов, поэтому исключена вероятность обжечься о такой дымоход.
Безопасное использование каминов с закрытой топкой: рекомендации
В современном строительстве частных домов камины используются не только, как декоративные элементы, но и в качестве дополнительного источника тепла. В отдельных случаях, когда каминный портал выполнен достаточно качественно, он может служить и в качестве основного источника тепла для обогрева всего дома.
Если камин планируется использовать в качестве декоративного элемента, важно понимать, что ему не нужна мощная топка, использование которой может повлечь за собой такие опасности, как:


● перегрев помещения и чрезмерно сухой воздух. Известный факт, что даже декоративный камин выделяет тепло. Следовательно, чем более мощная топка в нем используется, тем больше тепла выдает камин. В условиях, когда основная система отопления работает нормально, в дополнительном тепле необходимости нет. Поэтому помещение, в котором установлен такой камин, необходимо регулярно и тщательно проветривать, чтобы организмы людей, находящихся в них, не перегревались. Чтобы решить данную задачу, обычно используются автоматические регуляторы тепла, которые устанавливаются на основную отопительную систему или выключают ее, когда разжигается камин. Кроме того, можно установить автоматические выключатели на вентиляцию или систему кондиционирования – они будут контролировать и регулировать подачу свежего воздуха в помещения, где установлен камин;

● чтобы работа камина была безопасной и стабильной, приток воздуха в системе должен быть достаточным – не менее 10 кубических метров в час. Если это условие не будет соблюдаться, то произойдет задымление помещения. Чтобы избежать такого развития событий, из ПВХ-трубы сооружается воздуховод, внутри которого монтируется заслонка, позволяющая контролировать подачу воздуха в условиях, когда камин не работает. Выход такого воздуховода должен располагаться на высоте 5-12 см от пола, под топкой.
Монтаж камина
Сборка камина производится на основание, которое подготовлено заранее. На него устанавливают монолитные или сборные плиты опоры и нижнюю часть облицовки. Как правило, все эти элементы являются составными частями наборов для каминов, которые представлены на современном строительном рынке. Для соединения деталей используется термостойкий цемент или специальный клей, который должен застывать достаточно быстро.
Когда основание камина подготовлено, наступает черед монтажа топки. Важно учитывать, что расстояние между топкой и стеной было не менее 7-10 см. Топка соединяется с дымоходной трубой, посредством гофры, диаметром 20 см. Все стыки и соединения в системе обрабатываются специальным жаропрочным составом с особой тщательностью. По завершении данного этапа, можно приступать к монтажу облицовки.
Каминный кожух, как правило, изготавливается из гипсокартона или гипсоволокна. Он устанавливается на металлический профиль, из которого изготавливается специальный каркас. Чтобы горячий воздух, находящийся внутри кожуха, не причинил вреда покрытию потолка, в кожухе монтируется защитный экран, изготовленный из того же материала, что и сам каминный кожух. Расстояние между экраном и потолком должно составлять не менее 30 см.
Далее следует на стену прислонения и кожух нанести слой теплоизоляции, например, базальтовые плиты с покрытием из фольги. Стыки плит также следует загерметизировать. Для этого используется алюминиевый скотч.

Вентиляционные решетки, через которые горячий воздух поступает в каминную комнату, следует устанавливать в верхней части кожуха. Как правило, они имеют небольшие размеры и могут быть заменены на гибкие трубы, в качестве альтернативного способа сбора тепловой энергии. Чтобы обогреть при помощи труб все помещения в доме, необходимо сделать их качественную разводку – будет создана система воздушного отопления.
Каминные порталы – это отдельное решение установки устройства с закрытой топкой, на котором следует остановиться подробнее. Для их монтажа используются специальные конструкции – выгородки, выполненные в виде коробки, которые могут охватывать топку со всех сторон, с двух или с трех. Выгородки также устанавливаются на основание и металлический каркас, а для того, чтобы открывалась створка топки, в конструкции специально проделываются отверстия.
Если камин будет дополнительно облицован тяжелыми материалами, такими как натуральный камень, или планируется создание навесной конструкции, то каркас нужно создавать более мощный. Такой, чтобы он был способен выдержать вес конструкции.
Дальнейшие работы по монтажу камина с закрытой топкой производятся также как и при установке обыкновенного камина: производится монтаж защитного экрана, конструкции обеспечивается теплоизоляция, монтируются решетки вентиляции и т.п.

Расчет стоимости камина: как произвести правильно?
Стоимость камина составляется из следующих статей затрат:
● цена топки. Она может быть различна, поскольку современный строительный рынок готов предоставить огромное множество этих изделий различной модификации, от разных производителей: как отечественных, так и зарубежных. Чтобы выбрать качественную каминную топку, следует учитывать репутацию производителя, гарантийный срок на изделие. Кроме того, не лишним будет поинтересоваться у продавца о возможности сервисного обслуживания каминных топок того или иного производителя;

● стоимость облицовочных материалов или портала. Она также может быть весьма различной – все зависит от того, какие именно материалы были выбраны для отделки камина;

● цена дымохода. Как уже говорилось ранее, самый экономически выгодный вариант обустройства дымоходной системы – использование сэндвич-трубы из металла. В целом, стоимость дымохода можно просчитать, исходя из цены погонного метра трубы, умноженной на необходимую длину. Сюда же необходимо включить нужное количество кронштейнов, хомутов и прочих расходных элементов;
● стоимость монтажа можно назвать только приблизительно. Как правило, цена сборки составляет порядка 30% от общей стоимости материалов, затраченных на его изготовление.
Достоинства и недостатки каминного отопления частного дома
Если камин планируется использовать в качестве основного источника тепла в частном доме, то учитывать это обстоятельство нужно еще на составлении проекта дома, поскольку в готовой постройке превратить такую идею в жизнь будет намного труднее. Сложности в основном связаны с монтажом дымоходной трубы и самого камина. Кроме того, после обустройства камина в готовом доме, ему будет необходим капитальный ремонт (в процессе установки задеваются стены, перекрытия и кровля).

Но если камин уже имеется, то существует два способа использования его в качестве основного отопительного прибора.
Способ первый: установка конвекционной системы. Воздух в такой системе циркулирует произвольно, согласно закону конвекции. Обогрев дома таким способом имеет ряд преимуществ, в числе которых:
● энергетическая независимость;

● бесшумная работа устройства;

● относительно невысокая стоимость работ;

● отсутствие необходимости в регулярном обслуживании.
Но данная система способна обогреть только очень небольшое помещение (площадь до 3 метров на расстоянии от камина). Кроме того, система очень чувствительна к перемене давления. Поэтому такой способ обогрева дома подходит не всегда.
Способ второй: принудительная система. Теплый воздух в такой системе распределяется по всем помещениям при помощи вентилятора. Расстояние, на которое теплый воздух распределяется от камина, достигает 10 метров, обеспечивая равномерное прогревание помещения. Но такая система достаточно шумная, а также напрямую зависит от энергоносителя (электроэнергии). Стоимость обустройства такой системы тоже достаточно велика.
