

Как сэкономить на замене металлических труб 


Трубы из металла используются повсеместно, из них монтируются водостоки, прокладываются всевозможные коммуникации, устанавливаются несущие конструкции и много других вариантов использования. Изделия из металла прочны, долговечны и, в случае соответствующей эксплуатации способны работать ни один десяток лет. Но у них единственный существенный недостаток, они подвержены коррозии.
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Часто люди пробуют обеспечить защиту систем водоснабжения и водоотведения с помощью покрытия их обычной масляной краской, но это, обычно, не помогает, через короткое время краска расслаивается, отпадает и эти системы опять в полной мере подвержены воздействию внешних агрессивных факторов.


С целью продления срока службы вышеуказанных систем на достаточно длительное время, их необходимо не только покрасить, а полностью обработать и в обязательном порядке нанести грунтовку.


Для чего грунтовать трубы: 


Применение грунта перед покраской имеет целый ряд положительных моментов. Изделия из металла обычно обрабатываются смесями, которые обладают свойством защиты от коррозии, могущие очень хорошо сгладить подготавливаемую поверхность, гарантировать совершенно ровное покрытие краской, а так же избежать появления ржавчины. Так же обеспечивается заметное усиление адгезии обработанной грунтом основы с краской. Уменьшаются расходы на строительные работы, так как после нанесения грунта, для покраски систем водоснабжения и водоотведения значительно уменьшается расход эмали или лака. Грунтовка может уравновешивать различие температурных коэффициентов проходящих по трубе жидкостей и окружающей среды, создавая повышенную устойчивость покрытия.


Как выбрать подходящую грунтовку

Готовясь к покраске и прежде чем купить грунтовку для труб, необходимо учесть некоторые очень важные аспекты. Если трубы предназначены для батарей центрального отопления, то они будут подвержены значительным перепадам температур; трубы холодного водоснабжения постоянно будут иметь холодную и влажную поверхность; трубы для распределения горячей воды они все время претерпевают воздействие высоких температур; трубы сухие для подачи газа на улице: необходимо учитывать влияние внешних факторов (погода, состояние атмосферы).


Какие виды грунтов используются

Чтобы хорошо защитить изделие и максимально увеличить время эффективного использования, грунтовка подбирается исходя из условий эксплуатации:

-Грунтовки-изоляторы. Приготовляются из обычных смесей красок (сурик, белила) с использованием специфических добавок, в частности, эпоксидные смолы. Будучи нанесены на обрабатываемую поверхность, они образуют устойчивое тонкое покрытие, изолирующее изделие от атмосферного воздействия. В основном применяется для труб проходящих вне помещения. 

-Фосфатирующего типа, двухкомпонентные грунты. Изготовляются из нескольких активных ингредиентов, увеличивающих пассивирование стали и ортофосфорной кислоты, предназначаются для обслуживания любых металлических труб, имеют хорошую адгезию с основой и с покрытием. Обычно используются перед применением каких угодно лакокрасочных смесей, уменьшая количество использованного материала и улучшая защиту от коррозии. Пассивирующие грунтовки меняют электрохимические свойства поверхности изделия, не позволяя образовываться ржавчине. Состав позволяет защитить трубу, даже в случае проникновения влаги под нанесенное покрытие. Рекомендуется применять для сырых труб.

-Грунт-протектор является раствором металлической взвеси в лакокрасочном материале. При высыхании создает тонкое металлическое покрытие, хорошо защищающее обработанную поверхность.

-Ингибиторы. Изготовляются на основе водных и масляных эмалей, долговечно предупреждают появление ржавчины и являются новым поколением защит. Предназначены для защиты влажных труб и труб на улице.

-Грунтовка-преобразователь (по ржавчине) на основе ортофосфорной кислоты. Грунтовка преобразует оксид железа в его фосфат, который создает практически нерастворимую пленку на поверхности изделия. Эта реакция может, в какой-то мере, восстановить коррозийные разрушения.


Популярные товары 
-Полимерон — уретановая эмаль для металла 38 руб.

-Нержалюкс — индустриальная краска для металла (толстослойная) 52 руб.

-Цинконол-2Ѕh — система холодного цинкования металла с электрохимической защитой 90 руб.

-Цикроль-Аква — быстросохнущая грунт-эмаль для оцинкованного металла без запаха 64 руб.


Температурные режимы эксплуатации

При выборе термостойкости грунтовочной смеси и наносимого на нее лакокрасочного покрытия немаловажно учесть температуру трубы. До 60°С. В большинстве случаев этот грунт хорошо подходит для батарей централизованного отопления и горячего водоснабжения. В качестве грунта, при полном соответствии исполнения требований на всех этапах подготовки, обычно используются грунтовки-изоляторы. Они уменьшают расход краски, позволяют получить ровную поверхность и избежать выгорания и отслаивания.

До 100°С. Данные грунтовки, в основном, чаще применяются в частных домовладениях, так как хозяева устанавливают температуру обогрева самостоятельно, и батареи могут нагреваться выше 60°С. Грунтовку можно использовать, как и, в предыдущем случае, но лакокрасочное покрытие необходимо подбирать с пигментами способными не выгорать в таком интервале температур. 

Существуют так же грунтовки выдерживающие температуры свыше 300°С. Они применяются исключительно на предприятиях промышленности.

Покупая в торговой сети подходящую смесь, нужно уточнить расход материала. Стандартно он будет примерно 100 грамм на один метр квадратный.


Особенности обработки труб

Процесс грунтования систем водоснабжения и водоотведения, отопления и подачи газа, практически ничем не отличается от грунтования любых других поверхностей, но присутствуют кое-какие нюансы. Перед обработкой с изделия удаляется старая краска и ржавчина. Это необходимо делать со всей тщательностью используя металлические щетки. В труднодоступных местах променяют ершики из металла. Поверхность очищается до блеска. В случаях когда старое покрытие прикипело намертво, рекомендуется применять особые размягчающие смеси, которыми покрывают проблемные места и укутывают пленкой. Спустя некоторое время, старое покрытие с легкостью снимается шпателем. Затем, всю подготавливаемую поверхность обязательно добросовестно обработать наждачной бумагой, со временем уменьшая ее зернистость, доводя металл до блеска и гладкости. Вымыть и дать высохнуть. Сухую поверхность очистить уайт-спиритом либо иным средством для обезжиривания и снова высушить. Далее можно начинать наносить грунт. Для нанесения грунтовки, исходя из площади и конфигурации поверхности, можно использовать:

Кисть. Кисть позволяет очень аккуратно обработать неровные поверхности, однако в случае больших и ровных площадок наносить грунтовку кистью не экономно и занимает много времени. 

Валики разных размеров. Использование небольших валиков на маленьких площадях существенно уменьшает расходование грунтовки.

Краскопульт. Нанесение проводится несколькими слоями. Нижний слой распределяется достаточно тонко, позволяя заполнить мелкие неровности. Когда первый слой высохнет, можно добавить еще от одного до трех слоев. С нанесением следующего слоя количество использованного грунта будет меньше. Обработку лучше всего производить при комнатной температуре, для этого желательно отключить отопление или горячую воду. Благодаря этому поверхность будет высыхать равномерно, что в свою очередь, существенно повысит качество работ и обеспечит экономию материалов. На изделие обработанное подобным способом декоративное выкрашивание разместятся совершенно ровным слоем, давая трубе полную защиту от воздействия влаги и перепадов температур, что в свою очередь позволит увеличить время эксплуатации. 

Потратив какое-то время и тщательно осуществив необходимую обработку поверхности перед нанесением лакокрасочного покрытия, можно быть уверенным, что трубы прослужат еще много лет. 

Грунтование труб это необходимый процесс подготовки, дающий возможность надежно укрепить лакокрасочное покрытие и избежать появления ржавчины.

Грунт следует подбирать исходя назначения трубы, для холодной или горячей воды, для отопления или же для газа.

