Теплоизоляция дома пенополиуретаном – самый выгодный способ утепления
Неизбежные потери тепла из жилья приводят к значительному увеличению затрат на отопление и снижению уюта, ведь холодный дом не может быть комфортным. Устраняется эта проблема путем утепления. Выбор технологий и материалов достаточно большой, но теплоизоляция пенополиуретаном – новый метод в этой области, который по характеристикам превосходит другие варианты.
Как выбрать утепление дома
Теплоизоляцию строения можно сделать внутри или снаружи, либо комбинировать оба способа. Стоимость полного утепления довольно высока, а только внутреннее уменьшает площадь помещений, и не защищает стены от низких температур и влаги. Поэтому чаще всего выбирают наружную теплоизоляцию. Также изолирующее покрытие можно поместить между разными слоями стены, если она двухслойная.
Тепло уходит не только через окна и двери, но и стены, пол, фундамент, подвал и потолок, из-за чего целесообразно утеплять все части конструкции. В первую очередь, это касается фасада, ведь через него теряется до 30 % тепловой энергии.

При наружной и внутренней теплоизоляции можно использовать одни и те же материалы. Они должны обладать свойствами:
· минимальной усадки;

· иметь большой срок эксплуатации;

· устойчивости к солнечным лучам;

· выдерживать механическую нагрузку;

· не повреждаться грибком, насекомыми и грызунами;

· легко монтироваться.

Если дом из дерева, утепление можно делать только «дышащим» материалом, поэтому важно учесть его способность к пароизоляции. Достаточная толщина теплоизоляционного слоя для климатических условий Украины составляет от 50 до 150 мм.

Материалы для утепления
Будет ли теплоизоляция эффективной, напрямую зависит от выбора материала. Самые распространенные утеплители:
· минеральная вата (каменная, шлако- и стекловата);

· пенопласт;
· пеноплекс;

· пеноизол;
· целлюлозные и льняные маты;
· керамзит;

· пенополиуретан.

Минвата в плитах и рулонах не горит, но поддается деформации и имеет высокую стоимость. Утеплители пенополистирольной группы дешевле по цене, но нестойки к погодным факторам, химическим веществам в составе отделки и вредны для здоровья. Они имеют высокую горючесть, а при повышении температуры до 30 градусов Цельсия выделяют токсины.
Жидкий пенопласт – пеноизол обычно наносится для утепления между кладками кирпича. Его нужно изолировать от влаги со всех сторон, кроме того, он дает усадку и выделяет неприятный запах. Экологические утеплители лен и целлюлоза менее популярны из-за очень высокой стоимости. Керамзитом чаще проводят внутреннюю термоизоляцию. Он безопасен, устойчив к холоду и долговечен, но хрупкий, впитывает воду и выделяет пыль.
Выбор материала для теплоизоляции зависит от бюджета на утепление, типа здания, местности и других факторов. В каждом случае он может быть индивидуальным.
Пенополиуретан – современный утеплитель

Для утепления подходит пенополиуретан (ППУ) в виде плит и пены. Его улучшенные характеристики позволяют избежать недостатков других материалов. Пенный утеплитель делится на:
· жесткий – с закрытыми ячейками;

· полужесткий – с открытыми.

Полужесткий ППУ отличается хорошей шумоизоляцией и паропроницаемостью. Его можно использовать в жилых домах из бруса и бревен. Жесткий – более прочный, обладает пароизоляцией и подойдет для утепления бетонных и кирпичных стен.
Теплоизоляция пенополиуретаном: особенности и достоинства

Свойства пенополиуретана выделяют его среди других утеплителей и делают более универсальным:
· экологичные компоненты;
· пыле- и гидроизоляция;

· утепление без швов;

· стойкость к агрессивным химикатам;

· высокая звукоизоляция;

· достаточная прочность;

· минимальная теплопроводность среди всех утеплителей;

· срок службы 30–50 лет;
· значительная адгезия к поверхности;

· равномерная толщина слоя;
· быстрый монтаж с минимальной подготовкой;

· легкий вес, который выдержит любая конструкция.
ППУ имеет низкую горючесть и не поглощает воду, его напыление возможно на поверхность из бетона, дерева, кирпича или любых других стройматериалов. Благодаря жидкому составу, который быстро застывает, заполняются все микротрещины, неровности и пустоты, исключая просачивание влаги и потери тепла. Кроме того, конструкция дополнительно упрочняется.
Напыление производится без зазоров с основанием, поэтому невозможно образование конденсата. Натуральное происхождение компонентов, из которых производится ППУ, позволяет использовать его даже в хранилищах питьевой воды, медицинской и пищевой промышленности.
Пенополиуретаном можно обустроить теплоизоляцию кровли, мансарды, фундамента, стен снаружи и внутри, пола, потолка, вентиляционных каналов и подвальных помещений. Использование этого полимера дает возможность сделать термоизоляцию дома под ключ относительно недорого, поскольку его высокая эффективность позволяет уложить более тонкий слой, чем других утеплителей. На утепление той же площади нужен меньший расход полимера на квадратный метр.
Как производится теплоизоляция пенополиуретаном
Пена ППУ образуется из жидких компонентов непосредственно на объекте перед нанесением. Напыление на поверхность происходит под давлением сжатого воздуха с помощью специального промышленного оборудования с распылителем. Готовый полимер моментально отвердевает и образуется жесткая ячеистая структура пенополиуретана. Весть процесс занимает очень мало времени. Если использовать разное сырье для жидкой смеси, можно получить конечный продукт различной жесткости и плотности.
Технология прогрессивная и удобная, но выполнять такую работу самостоятельно довольно сложно, поскольку нужен точный расчет дозировки при приготовлении смесей из отдельных компонентов, надо владеть техникой напыления и иметь установку для его выполнения. Опытные мастера высокой квалификации справятся с этой задачей профессионально. Результат будет намного быстрее и с гарантией качества.
Где заказать услугу
Строительная компания Sonart профессионально занимается утеплением пенополиуретаном, а также гидроизоляцией полимочевиной зданий любой сложности и назначения. Мы готовим пенополиуретан из качественных компонентов от лучших производителей Германии, Турции, Беларуси, Испании, Украины, Китая. Наши мастера в совершенстве владеют технологией напыления ППУ по европейским стандартам и оперативно произведут теплоизоляцию любого строения под ключ по приемлемой стоимости.
Цена работы рассчитывается индивидуально для каждого объекта. Выполняем заказы по Киеву и Украине с гарантией качества работ до 20 лет. Заказать услугу утепления здания можно, оставив заявку на сайте компании. Мы сделаем ваш дом теплым и уютным!
