При постройке и обустройстве частного дома необходимо позаботится об отводе нечистот и грязной воды из кухни, туалета, ванной и других помещений, связанных с потреблением воды. Но система канализационных труб проложена не во всех населенных пунктах, и это является серьезной проблемой. Поэтому рекомендуется установить септик для частного дома. 

Какой септик лучше выбрать для дачи
Для проживания и нормального времяпровождения в частном доме, коттедже или на даче, необходима правильная компоновка и  распределение элементов канализационной системы.  Ведь система без отвода грязных нечистот существовать не может. Раньше этим целям отвечала выгребная яма (встречается в дальних деревнях), но сейчас она не применяется. 
На смену ей пришло устройство под названием септик. Различные модификации этого агрегата продаются на рынках, в спец. магазинах. Их настолько много, что потенциальный покупатель недоумевает, что ему приобрести. Каждый вариант хорош по-своему.
Для перевозки и установки «покупного» варианта могут понадобиться специалисты, а это «влетит в копеечку» (примерно 12 тыс. руб./ м3). Если по расчетам вам необходим септик больших габаритов, то придется «раскошеливаться» и на грузовик. 

Непосредственный выбор устройства
Выбор агрегата зависит от многих величин и определений:

· расходной емкости септика; 
· его габаритов;
· типа грунта на участке;
· уровня залегания вод. 

Рассмотрение этих вопросов поможет определиться с выбором того или иного варианта.
Расчет емкости устройства и его габариты
Выбор агрегата необходимо начинать с подсчета необходимой расходной емкости. Известно, что потенциальный индивид «спускает в трубу» максимум 200 литров вещества (чистой воды из крана и нечистот). За основу берется трехсуточный расход  воды, который  рассчитывают путем простого перемножения чисел. Семья из 3 человек потребляет:
200 * 3 ч * 3 с = 1800 литров.

Если у вас в семье обычны частые наезды родственников и друзей по праздникам, в выходные дни или по другому случаю (охота, рыбалка, командировка), то необходимо к полученному числу прибавить 2/3 результата. Получим:
1800 л + 1800 * 2/3 = 1800 + 900 = 2700 литров.
При выборе учитывайте высоту (глубину) септика. Ее величина обязательно должна быть больше 1,3 метра. При очень глубоком септике, качество очищения ухудшается.
Если обойтись без расчетов, то можно выбрать вариант по таблице.

	Кубометры стоков
	Вариант модели

	1 и менее 
	однокамерная

	1 – 10 
	двухкамерная

	Более 10
	трехкамерная или трехкамерная с полем фильтрации


Выбор септика для загородного дома по типам грунта и уровня вод
Обычные модели рассчитываются на дополнительную очистку с помощью полей фильтрации, но грунты с преобладанием глины почти не пропускают воду. А при залегании вод <1,5 м от уровня земли, построить такие поля довольно сложно. 

Какой выбрать септик для дачи (для дома) при различных условиях? Есть несколько путей.

1. Если грунт на 75-100% состоит из песка, то следует выбрать септик, имеющий поле поглощения повыше. Оно обеспечит слив чистой воды. Такой грунт требует наличие поля фильтрации и модели с биоочисткой для прямого перехода в песок отфильтрованной воды.
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2. Если на участке глинистый грунт – следует позаботиться о конструкции с фильтрацией почвы, песчаным фильтром и биоочисткой. Вывод воды из данной модели осуществляется прямо на поверхность грунта.
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3. При наличии на участке высокого уровня вод (выше среднего) применяют специальную пластиковую модель с функцией биоочистки, которую необходимо утяжелить или надежно укрепить во избежание ее всплытия. Применение бесшовной технологии изготовления изделий из пластика обеспечивает надежную герметизацию модели. 
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Подключение канализации в частном доме
Канализация дачи бывает двух видов:

1. Накопительная –  выгребная яма, емкость для разных стоков.
2. Очистительная – одно и многокамерные септики.
Существует несколько типов подключений системы:
1. Сливная (выгребная) яма – устаревшая технология.

2. Однокамерный септик.

3. Двух и более камерный септик.

4. Септик с биофильтрами.

5. Септик с несколькими полями фильтрации.

6. Накопительная емкость.

7. Аэрационный септик.

Сливная (выгребная) яма
Колодец (бетонный или кирпичный) без дна или вырытое в почве углубление называют выгребной ямой. Применяется при малом расходе воды (до 1 м3). 
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Чистая вода просачивается вниз, а отходы и фекалии остаются внутри. По мере заполнения яма очищается вручную или закапывается. При добавлении некоторых микроорганизмов фильтрация улучшается, а запах нейтрализуется.
Плюсы: низкая стоимость.

Минусы: ручная очистка. Если пропустить несколько дней, масса затвердеет и очищать будет тяжело.
Накопитель

Герметичный контейнер с подсоединенными сточными трубами большого калибра. Его можно купить или сделать самому (сварить из листов железа, выполнить из бетонных колец). Дешевый вариант – приобретение б/у еврокуба, а дорогой – бетонная заливка.
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Очистка накопителя производится специальной ассенизаторской службой. Если дно контейнера будет расположено глубже 3,5 м, то шланг машины не достанет до него и полная очистка будет невозможна.
Плюсы:

· Лёгкость и быстрота монтажа.

· Низкая стоимость.
Минусы:

· Вызов службы ассенизаторов. 
· Если в доме много людей – обходится дорого.

· Возможность распространения запахов из-за плохо пригнанной крышки.
Совет: Монтируйте накопительный бак на участках или у домов с сезонным проживанием.
Септики камерного типа

Однокамерный вариант похож на выгребной колодец описанный выше. Отличием является засыпка дна сначала песком (0,3 м), затем щебнем (0,3 м). По мере поступления неочищенных стоков – эти слои отфильтровывают грязные воды и на 50% очищают их.
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Этот вариант не может работать при большой массе сточных вод и применяется в домах с сезонным проживанием, с условием, что уровень вод на участке низкий.
Плюсы: 

· Низкая цена.

· Быстрота установки.

Минусы: 

· Полная замена компонентов фильтра (песок, щебень).
· Нерациональность.
Двух и более камерные варианты
Более производительные септики – модели с двумя, тремя и более секциями. Они выполнены по принципу сообщающихся сосудов- отстойников и по праву считаются самыми экономичными. Применяются на песчаных или субпесчанных грунтах.
Этот вариант состоит из двух или более колодцев (емкостей) и является, как бы, соединением накопительного бака с однокамерным септиком. Первый (и второй, если применяется трехкамерный вариант) колодец герметичный, а последняя емкость открыта снизу. В последний колодец засыпаются песок, щебень по аналогии с однокамерным вариантом. 
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Стоки, поступая в первую емкость, разделяются. Тяжелые отходы и фекалии осаждаются на дно, а жирные компоненты всплывают. Посредине остается светлая вода. Примерно на глубине 2/3  установлена наклонная труба, для стекания осветленной воды во вторую (третью) емкость, где она проходит дополнительную фильтрацию щебнем и песком. 

Первая емкость является отстойником, последняя – фильтром. При наполнении первого колодца следует обратиться к ассенизаторам с машиной. Компоненты последней емкости необходимо менять в 3 года раз.
Такие септики можно купить или сделать из колец бетонных. 
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По цене оба варианта равнозначны. 
Совет: Рациональное использование такого варианта возможно, если грунтовые воды расположены на 1 м глубже дна второй (или третьей) емкости.
Плюсы: степень очистки – 80-90%.
Минусы: 

· Двойная цена, по сравнению с вышеописанными вариантами.

· Необходимость вызова ассенизаторов.

· Необходимость менять компоненты последнего колодца.
Вариант с полем фильтрации

Такая модель – серьезная система канализации, для которой используется «заводской» септик. Она состоит из 2-3 резервуаров-колодцев с трубами и поля. Фактически это одно или многокамерный вариант с полем фильтрации. [image: image10.jpg]N IR EREEY)
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Площадь под землей (30 м2 и более) для почвенной очистки грязных вод называется полем фильтрации. Оно применяется преимущественно на песчаных грунтах и очищает воды на 80%. Самым лучшим считается многозвенный вариант такого поля.
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Запрещено сажать на такие поля какие-либо растения кроме цветов. 

Эта система применима на большом участке с глубиной залегания вод 2,5-4 м при условии, что расстояния от дома и источника воды до поля будут не менее 30 м.
Установка с биофильтром
Это вариант естественной очистки при постоянном проживании в доме, который работает даже при высоком уровне вод. Модель представляет дорогой «фабричный» резервуар, разделенный на секции (обычно 3-4):
· Первая секция необходима для отстаивания загрязненной воды.

· Вторая – для разложения больших остатков органики микроорганизмами.

· Третья секция – для сепарации (разделения) воды. Между 3 и 4 секциями установлен фильтр с микроорганизмами.
· В четвертой находятся анаэробные организмы разлагающие, оставшуюся после второй секции, органику. Этим организмам необходим кислород. Поэтому над последней секцией монтируют трубу, возвышающуюся над землей на 50 см.
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Последняя секция – уменьшенный вариант поля фильтрации. Из-за малой площади четвертой камеры процесс проходит быстро, и вода очищается на 90%. Она пригодна только для технических нужд.

Для пополнения численности микроорганизмы засыпают в унитаз и смывают. Достигнув фильтра, они зацепятся за него и останутся надолго.
Основной недостаток метода – дороговизна.
Установка с принудительной фильтрацией

Этот вариант – станция  100% очистки вод искусственным путем является самым идеальным устройством, но обходится дороже других. Скорость процессов, протекающих в установке намного выше (3-10 раз), чем при очистке естественным путем.
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Полная станция выполнена в виде трехкамерного резервуара. Все камеры соединены отрезками труб. Грязные воды отстаиваются в первой камере. Тяжелые частицы оседают, а полуочищенная вода перекачивается во вторую емкость.
Эта секция является аэротенком – резервуаром с нагнетателем воздуха (кислорода). В секции размещены микроорганизмы и растения, с которыми смешивается вода. Для поддержания их в активном состоянии и нужен кислород.
Далее ил и чистая 90% вода подается в последний отсек для глубокой очистки. После окончания всех процессов ил опять закачивают во второй отсек. Перекачка ила и закачка воздуха происходит при помощи насоса, работающего на электричестве.

Главные недостатки – дороговизна и потребление электричества.
Правила и нормативы по монтажу канализации

1. Расстояние от септика до строения не должно быть менее 5 метров.
2. Промежуток до колодцев фильтрации не <8 м, а до поля фильтрации не <25 м.
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3. От дома до аэроочистителей не <50 м, а до очистительных станций не <300 м.
4. Промежуток от стока до источника воды не <20 м.
5. Расстояние до огорода или сада не <10 м.
6. Трубы, проложенные в земле, необходимо утеплить:

· обмотать трубы минватой;

· обмотать сверху целлофаном;

· закрепить хомутами или проволокой.
7. Применять трубы калибром не ниже 100 мм.

8. Трубы располагать с наклоном не <3о.
Из всего вышеизложенного следует:

Если у вас скромный доход – применяйте  выгребную яму или однокамерный септик. Если доход большой – стройте станцию очистки или поле фильтрации. Но самым оптимальным (мнение специалистов) считается двух-трех камерный вариант.

