Транспортировка жидких грузов по Украине, Европе и Азии
Наша компания руководствуется передовыми решениями для безопасной транспортировки наливных грузов. К таким грузам относятся: бензин, спирты, сжиженный газ, химические вещества, алкоголь, молоко, масла и др. 
Текучие грузы отличаются своими свойствами и требуют разных условий перемещения. Перевозка жидких грузов, подразумевающая транспортировку опасных субстанций, выполняется только опытным водителем.
Классификация и основные правила перевозки жидких грузов
Виды наливных грузов:
· химические вещества - щелочи, кислоты, моющие средства;
· нефть, бензин, масла, керосин;
· газы - бутан, пропан;
· пищевые продукты - молочная продукция, соки, алкогольные напитки, оливковое масло и тд.

Перед оформлением грузоперевозки учитываются характеристики и свойства товара. Например, если при повышении температуры объем вещества увеличивается, то цистерна должна быть заполнена не полностью, во избежание разрыва. Некоторые жидкости могут затвердевать в дороге, поэтому для транспортировки потребуется емкость с нагревательным оснащением. Важно учитывать температуру возгорания и токсичность. При перевозке нефти и нефтехимии принимается во внимание октановое число.
Транспортировка опасных смесей подразумевает повышенную ответственность и выполняется опытными водителями. Перед исполнением задачи, специалисты проходят инструктаж и получают информацию о свойствах груза. Для перевозки жидких грузов цистерны подготавливают должным образом. Резервуар наполняется не полностью, всегда остается немного свободного пространства. Емкости с взрывоопасными веществами маркируются соответствующей надписью.
Перевозка жидких грузов. Виды транспорта и способы транспортировки.
Наливную продукцию перевозят с помощью железнодорожного транспорта, автомобилей, морского и авиатранспорта. Авиаперевозки слишком затратны, поэтому чаще заказчики выбирают железнодорожную или автогрузоперевозку. Транспортировка жидких грузов таким способом, также, позволяет отслеживать местонахождение и получать информацию о сроках доставки. Наливные грузы транспортируются с помощью автоцистерн и танк-контейнеров.
Цистерны бывают разного объема, формы (эллипс, конус, прямоугольник) и часто разбиты на секции. Емкости для перевозки бензина заземляются, во избежание взрыва. Пищевые контейнеры тщательно обрабатываются после каждого использования. Резервуары могут оборудованы системой обогрева или охлаждения, в зависимости от условий хранения продуктов и длительности поездки.
Танк-контейнеры представляют собой прочные металлические резервуары, заключенные в стальной раме. Преимуществом такого контейнера является то, что его можно выгружать с одного транспортного средства и загружать на другое. Танк-контейнеры для перевозки жидких грузов производятся из антикоррозийной стали. Контейнер может быть оснащен тепловым или охлаждающим агрегатом, если того требуют условия перевозки определенных жидкостей.
Наша компания предоставляет услуги по перевозке продуктов, масел, спиртосодержащих жидкостей, химических веществ и других грузов. Резервуары соответствуют всем стандартам качества и безопасности. Транспортирование выполняется опытными водителями, проходящими регулярную сертификацию и медосмотр. Наша организация гарантирует консультацию квалифицированными специалистами и быстрое оформление заказа. Транспортировка груза происходит в оговоренные сроки, с соблюдением всех условий.

