Как создать СКУД на базе аналогового домофона: что предлагает Qualvision
При оснащении домофонными системами коммерческих объектов, например, офисов, необходима параллельная установка даже самой простой СКУД. Это необходимо для того, чтобы люди, которые на постоянной основе имело право доступа к помещению, могли быстро и беспрепятственно попасть на объект, используя определенный цифровой пароль или бесконтактную карту. Такой подход обеспечит существенную экономию времени, которое бы администратор (секретарь) тратил на прием вызовов с домофона. Ведь известно, что сотрудники не только приходят в офис к началу рабочей смены и уходят с работы в момент закрытия офиса. Персонал также отлучается на обеденный перерыв, короткий отдых на свежем воздухе. Сотрудники, которые уходят на протяжении рабочей смены и возвращаются через 15-30 минут, в идеале не должны ждать у двери, пока администратор откроет им дверь. 
Если у вас установлен IP-домофон, вместе с ним вы получаете и готовую СКУД, так как устройство оснащено считывателем карт Em-Marine и Mifare. Но если используется аналоговый домофон, все не так просто – приходится оснащать устройство отдельными контроллером. Затем последний необходимо подключать вместе с домофоном к электрозамку. Казалось бы, это эффективное решение проблемы. Но многочисленные гаджеты, установленные на двери, выглядят достаточно странно. Особенно это касается случаев, когда за одной дверью находится, к примеру, 10 офисных помещений, принадлежащих совершенно разным компаниям. Превратив обычную входную дверь в выставку гаджетов, можно испортить имидж предприятия и оттолкнуть потенциальных клиентов. 
Наиболее оптимальным решением могла бы стать установка устройства 2 в 1, включающего аналоговый домофон и СКУД. До недавнего времени существовало несколько вариантов организации таких комплексов. Но, увы, эффективными их не назовешь. Если вас интересует, почему так, рекомендуем прочитать предыдущую статью. А сегодня мы решили продемонстрировать читателю 3 реальных варианта организации полноценной СКУД на базе аналогового домофона. Эти решения кардинально отличаются друг от друга, а также имеют как плюсы, так и минусы. Техника, которую мы рассмотрим, представлена ведущим производителем домофонных систем Qualvision. Давайте разбираться вместе! 
Вариант №1: для одного офиса
В таком случае вам нужен эффективный и простой домофон, который бы позволил всем, кто ввел на цифровой панели правильный код, попасть в помещение. Отличным вариантом станет вызывная панель QV-IDS466BX от Qualvision. Устройство имеет встроенную камеру, автономный контроллер доступа и цифровую клавиатуру. На самой двери выглядит достаточно стильно и компактно. 
Рассмотрим технические характеристики устройства. Если вы следите за ассортиментом Qualvision, вам точно уже встречалась вызывная панель QV-IDS235SX с камерой 2Мп. Рассматриваемая нами модель QV-IDS466BX имеет много общего с предшественницей. Но у QV-IDS466BX гораздо больше преимуществ:
· Корпус из алюминиевого сплава;
· Защита от пыли и влаги класса IP54;
· Механическая цифровая клавиатура, которая оснащена подсветкой;
· Кнопка вызова с подсветкой. 
Также предусмотрено настраиваемое реле для управления замком и автоматический IR-CUT фильтр, позволяющий переключить камеру из режима AHD в CVBS. 
Для предоставления доступа вы можете задать коды, состоящие из 3-7 цифр. Данная вызывная панель имеет еще одну полезную функцию – генерирование временных паролей для предоставления права доступа гостям. 
Несмотря на многочисленные преимущества, у вызывной панели QV-IDS466BX имеется существенный недостаток. Бесконтактные и любые другие карты для получения доступа эта модель не считывает из-за отсутствия считывателя. Но есть надежда, что производитель вскоре доработает эту модель вызывной панели и предложит аналогичное решение, оснащенное считывателем бесконтактных карт. 
Вариант №2: несколько офисов за одной дверью
Если за одной дверью находится несколько офисов, необходимо, чтобы вызывная панель объединяла их одной системой контроля доступа. Для решения такой задачи рекомендуем рассмотреть вызывную панель с автономным контроллером доступа и считывателем ключей RFID QV-ODS458SX-4, которая также предложена производителем Qualvision. В чем заключается основная особенность этой модели? Отвечаем: устройство рассчитано на 4 независимых абонентов (в данном случае – офисов). Аутентификация осуществляется по картам Em-Marine. Как и большинство вызывных панелей из ассортимента Qualvision, QV-ODS458SX-4 надежно защищена от влаги, пыли и других агрессивных факторов окружающей среды алюминиевым корпусом IP54. От предыдущей модели отличается более крупными габаритами. Это связано с тем, что на корпусе устройства должны быть 4 полноценные кнопки вызова и такое же количество интерфейсов. Среди характеристик можно выделить:
· Камеру 2Мп с ИК подсветкой и автоматическим IR-CUT фильтром (угол обзора – 130 градусов);
· Подсвеченная панель, на которой могут находиться номера (названия) офисов;
· Функция переключения камеры с режима AHD в режим CVBS.
Программирование ключей осуществляется с помощью мастер-ключа. Комплектация включает 5 ключей, но память вызывной панели может фиксировать до 40 ключей. Количество карт Em-Marine, по которым можно получать доступ, неограниченное. 
Важно: оба решения по организации СКУД на базе домофона можно реализовать лишь в том случае, если у вас уже установлен аналоговый домофон. Достаточно выбрать одну из перечисленных выше вызывную панель и правильно установить ее. Но у нас также есть для вас еще одно решение! Оно полностью отличается от предыдущих. Здесь мы будет организовывать СКУД, используя возможности непосредственно домофона. В качестве примера рассмотрим флагманскую модель аналогового домофона Qualvision - QV-IDS4770AI. У этого устройства достаточно много функций, заслуживающих вашего внимания. Убедитесь в этом, изучив детальный обзор по ссылке. Мы же сфокусируемся на интересующей нас функции. Это генерировать ключей в формате QR-кода, позволяющих открывать дверь. 
Как реализуется эта функция:
1. Вы устанавливаете на смартфон специальное приложение. 
2. В приложении вы генерируете уникальный QR-код и отправляете его человеку, которому бы хотели предоставить доступ. 
3. Как только гость захочет беспрепятственно войти в помещение, он должен открыть на смартфоне QR-код и показать его в камеру вызывной панели. 
4. Если время действия идентификатора не окончено, посетитель сразу же получит доступ. 
Благодаря этому, доступом можно управлять дистанционно со смартфона. Таким образом, вы экономите на изготовлении физических ключей и в любой момент можете сгенерировать уникальные идентификаторы несколькими нажатиями кнопки. Для офиса это наиболее оптимальное решение, ведь администратор может создать любое количество ключей для сотрудников. Также с помощью одного домофона и QR-кодов возможно контролировать открытие конкретных дверей. 
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