Как покрасить межкомнатные двери
Сегодня в этой статье мы расскажем вам, как правильно покрасить межкомнатную деревянную дверь своими силами, не прибегая к помощи мастеров.

1. Для начала дверь нужно снять петель и  поместить в удобное для себя положение.(рисунок 1)
2. Если вы не знаете, как и чем покрасить старые межкомнатные двери, то перед началом работы необходимо удалить старое покрытие специальным раствором (калий, натрий или карболовая кислота, 20% раствор).
3. После того, как раствор высохнет, спустя примерно полчаса, ее нужно помыть простой водой из-под крана и дать высохнуть. Обычно эта процедура занимает около 3-4 часов.

4. Перед тем, как покрасить межкомнатные двери, нужно убрать все дефекты из их поверхности. Если имеются трещины, их легко заделать с помощью шпаклевки. (рисунок 2)
5. Когда заделанные места высохнут и затвердеют, придет время убрать неровности с помощью специальной шкурки, чтобы поверхность была идеально гладкой и краска хорошо ложилась.(рисунок 3)








Важно то, какой краской вы собираетесь покрасить межкомнатные двери. Самыми популярными являются акриловая и алкидная эмаль, нитрокраска. Однако не стоит забывать, что многие из них могут быть очень токсичными, поэтому прежде чем начать покраску, нужно, чтобы помещение осталось пустым.
6. То, каким цветом покрасить межкомнатные двери, не имеет большого значения, но важно, чтобы цвет хорошо сочетался с интерьером и если у вас есть дети, то лучше выбирать темные цвета. На широкие ровные поверхности краска наносится валиком, а мелкие детали прокрашиваются кисточкой, которая перед этим должна какое-то время промокнуть и быть избавленной от лишних ворсинок. (рисунок 4) Затем дверь просто остается высыхать. Если на улице теплая погода, то ее можно оставить там, солнце и ветер помогут процессу ускориться.
Несколько советов о том, как покрасить межкомнатные двери мдф:

· - если вы хотите сочетать несколько цветов, то между слоями можно нанести жидкое мыло или яхтенный лак

· - для лучшего эффекта можно пропитать дверь тонирующим составом и распределить его губкой или резиновым шпателем.
