    Вашему вниманию предоставляется 8-ступенчатая автоматическая коробка ZF 8HP70,выпущена  немецким производителем с 2009 года и считается задней или же с  полным приводом стандартом BMW под индексами GA8HP70Z и GA8HP70X.
     Характеристики автоматической коробки ZF 8HP70:
· Заливается маслом типа ZF Lifeguard Fluid 8
· величина смазочного материала составляет 8,8 л
· техническое масло меняется раз в 60000 км
· двигатель занимает место до 5.5 л
· фильтр меняется раз в 60000 км
· создаётся вращающиеся до 700 Нм
· ресурс автоматической коробки колеблится около 300000 км
	


ОБЗОР СИСТЕМЫ  ZF 8HP70
В 2009 году предприятие  ZF выпустила этот автомат на замену 6-акпп 6HP26 с расположенным вдлину двигателем внутреннего сгорания.Конкретная  автоматическая коробка передач формируется  с значительными  двигателями V6 и V8 и агрегатами до 700 Нм времени.
К сравнению  старых образцов  с 6-ю степенями  коробки переключения передач, структура  механики поддалась изминениям и на смену  системы планетарных групп Лепелетира ввошёл в эксплуатацию редуктор Симпсона.По нормам,текущая автоматическая коробка передач  оснащена встроенным порядком  Старт-Стоп. Гидравлический блок в хорошем состоянии, но  как и раньше совмесимый  с блоком контроля в одно механическое устройство.
Достоинства устройства:
· Быстрое и  плавное переключение
· Модель коробки переключения передач обоснована и надежная
·  нет проблем с сервисом и деталями
· Достаточно  порядочных доноров на повторе
           Минусы устройства
·  Проблемы на первых этапах
· Нуждается в  эфективном  обслуживании
· Малый ресурс пробок и прокладок
· Частая замена смазочного материала

Порядок обслуживания автоматической коробки
Современный акпп нуждается в  постоянной замене смазки,один  раз в 60 000 км. С фабрики наполняется 8.8 л масла, а частичная смена берёт  от 5 до 6 литров.
Поломки ZF 8HP70

ГИДРОБЛОЧНЫЕ СОЛЕНОИДЫ
Это хороший и крепкий автомат, но он встаёт на сверхэфективные машинные устройства, а их хозяева способны к черезчур  опасному вождению, из-за этого  фрикцион блокировки быстрее выходит из строя, из-за этого  соленоиды засоряются грязью.
МАСЛЯНЫЙ НАСОС
Высокий  износ фрикциона блокировки гидротрансформатора создаёт  дрожание вала и крах подшипника в  масляном  насосе, а потом  вообще нарушения его тела.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Автомат содержит целый ряд алюминиевых частиц,но из-за  высокого напряжения они не переносят их.
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