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Завод «ТЕПЛОГАРАНТ» был основан в 2006 году и за время его существования произошёл существенный рост производственных мощностей. Все началось с идеи и трех человек заряженных энтузиазмом и целью выпустить достойный продукт. Сейчас завод «ТЕПЛОГАРАНТ» это производственное предприятие насчитывающее более 100 квалифицированных сотрудников и 3000 м2  производственных площадей. Все это позволяет выпускать более 2000 котлов ежегодно, завод имеет полный производственный цикл: от заготовки материала до выпуска уже готового продукта.
Одним из основных продуктов, выпускаемых заводом, являются отопительные котлы Буржуй К, работающие на основе процесса газогенерации твердого топлива. Котел представляет собой сложную сварную цельнометаллическую конструкцию, выполненную из жаропрочной котловой стали, которая состоит из нескольких камер сгорания. Нижняя камера – камера газификации, верхние камеры -  камеры дожигания газов. Такой процесс сжигания твердого топлива легко подается регулировке и тонкой настройке как в котлах с жидким и газообразным топливом. Все стенки котла выполнены в виде шахматной водяной рубашки омывается теплоносителем, что предотвращает их от перегрева и тем самым продлевает службу котла. Завод выпускает широкую линейку котлов как от 10 кВт для отопления малых строений до 100 м2 так и крупных производственных или складских помещений любой площади до 2,5 МВт в одном агрегате. Основным принципом работы котла является процесс генерации горючего пиролизного газа из твердого топлива при температуре от 200 Сº при недостатке кислорода и до  и дальнейшего дожигания выделившегося газа, который смешивается с разогретым вторичным воздухом в камере дожига. Через регулируемое окно первичного забора кислорода в камеру под колосниками поступает воздух в нужном количестве, который необходим для процесса горения топлива. Он поступает под топливо, способствуя процессу окисления в зоне горения. После того как топливо займется огнем, подача первичного воздуха уменьшается и котел переходит в режим газогенерации дрова начинают медленно тлеть. Этого добиваются с помощью регуляторов, которые уменьшают доступ воздуха  в топку и частично перекрывают выход пиролизных газов в дымоход – начинает выделяться пиролизный газ, который поступает в специально оборудованную вторичную камеру топки. Во время перехода котла в режим газогенерации, происходит подача вторичного воздуха необходимого для процесса дожига. По мере того как воздух преодолевает свой путь до вторичной камеры он нагревается до необходимой температуры чтобы вступить в термохимическую реакцию окисления с пиролизным газом. Вторичная камера оборудована специальными инжекторами-дожигателями каллиброваными отверстиями из которых под давлением выпрыскивается свежий заранее подогретый воздух воспламеняющий несгоревшие топливные газы, что позволяет превратить в тепловую энергию 90% содержащихся в дыме мелких частиц. Сжигая их в камере сгорания в результате термохимического дожига выбросы в атмосферу активных опасных оксидов минимальны это говорит о высоком уровне экологичности, а температура отходящих газов не превышает  150 Сº т.е. выделяющееся в котле тепло максимально эффективно передается теплоносителю. Теплоноситель проходит путь от нижней до верхней части котла, получая тепловую энергию практически от всех поверхностей которые имеются внутри котла. В результате такой конструкции мы добились постоянного КПД 82-89% и возможности регулировки мощности в этом диапазоне от 30 до 110%.

Став обладателем котла Буржуй К вы получаете: 
автономный котел на твердом топливе, который не требует постоянной регулировки работы, температура автоматически поддерживается постоянной ±3 Сº;
энергонезависимый котел, который идеален для регионов, для которых характерны перебои в подаче электроэнергии. Для эффективного функционирования котла не требуется электроэнергия;
экономный котел. Расход топлива до 5 раз меньше по сравнению в котлами прямого горения. Средний расход топлива – 10 кг в сутки на каждые 100 м2;
удобный котел, в котором сжигание топлива происходит практически полностью, поэтому не потребуется частая выемка продуктов сгорания – золы.

Так же вы получаете: 
экономию времени. Благодаря принципу пиролизного сгорания, длительность горения от одной закладки топлива достигает 15 часов, поэтому топливо нужно закладывать  2 раза в сутки – утром и вечером;
практичность. Котел прост в эксплуатации и не требует вызова специальных служб для его обслуживания;
качество. Постоянный технический контроль на выпуске производства и применения качественных материалов при изготовлении позволяют устанавливать гарантию 30 месяцев;

Получается, отопление на твердом топливе теперь может быть не только дешевым, а удобным и эффективным.





  
