Автоматика для распашных ворот
 Автоматика на распашные ворот - устройства, позволяющие открывать и закрывать ворота автоматически при помощи пульта дистанционного управления. Устанавливаются они на каждую створку. 
Что нужно знать при выборе автоматики распашных ворот
1. Ширина каждой створки. 
2. Высота створки. Для ворот высотой более 2,5 метра потребуется два комплекта приводов – сверху и снизу.
3. Вес створки.
Важно учитывать назначение объекта, где установлены ворота – интенсивность их использования на производстве выше, чем в быту.
 Данные характеристики влияют на подбор типа привода и мощности двигателя.
Типы приводов
· Линейный тип привода наиболее распространен, легок в установке и обслуживании. Может монтироваться даже на узких столбах, открывает ворота в обе стороны двора. Ход створок замедляется в конце движения, что сберегает двигатель и редуктор. Система аварийного открывания используется при отключении электроэнергии. Он надежнее и дешевле остальных типов, конструктивнее проще. Из недостатков – ограничение температурного режима от -20 до +50 и максимального распахивания при открывании – 90 градусов.

· Рычажный привод – второй по распространенности тип автоматики, открывает ворота только внутрь двора. В его основе – многоступенчатый редуктор с двумя вариантами питания: постоянный ток и переменный. Плавное движение рычагов обеспечивает долговечность механизма. Имеется встроенный резервный аккумулятор. Предназначен для монолитных ворот и может монтироваться только на широкие колонны. Он дороже линейного и уступает ему в надежности.


· Подземный тип привода находится в коробе под землей, открывает ворота в обе стороны. Механизм скрыт, прост в использовании, ход плавный без шума. Однако дорогой, имеет трудности монтажа.

· Гидравлический – редкий тип привода. Используется для тяжелых створок при большой нагрузке. Надежен, но требует особого ухода. Отличается дороговизной.
Определение мощности электропривода
В характеристике каждого привода указывается, на какой вес он рассчитан. Следует учитывать работу оборудования в зимний период, ветровую нагрузку и перепады напряжения в сети.
При работе «впритык» к заявленной мощности увеличивается нагрев электропривода и, как результат, он быстрее изнашивается.
Специалисты рекомендуют устанавливать автоматику, имеющую запас мощности 30%. В идеале мощность оборудования должна быть рассчитана на вес в 2 раза больше веса створки.
При покупке следует обращать внимание на: 
· официальную гарантию производителя,
· цены на автоматику для распашных ворот,
· комплектацию. Обычно в набор входит плата управления, 2 распашных привода, два пульта управления, сигнальная лампа (визуально предупреждает о начале работе механизма), фотоэлементы, которые помогут прекратить процесс движения створок, если человек или животное появится в зоне их действия.
Купить автоматику для распашных ворот предлагают многие торговые предприятия и интернет-магазины. Среди производителей этой продукции выгодно выделяются итальянские фирмы CAME, FAAC, NICE, BFT. Германия представлена брендами Hormann u Sommer. Российско-чешская компания Doorhan конкурирует с французской Somfy. Есть также представители Китая – AN-Motors, Rotelli.
Модельный ряд автоматики на рынке тоже достаточно широкий.
CAME Krono, Nice Mobi, Bft Pholos – приводы этих моделей очень надежные для установки на бытовые ворота.
Оборудование модели CAME Ati предназначено для больших нагрузок и применяется на предприятиях с большой интенсивность использования створок.
Китайские модели An Motors ASW, Gant PK отличаются недорогими ценами и легкостью в эксплуатации.
Вам нужна надежная автоматика для распашных ворот, цена ее колеблется в диапазоне от 5000 до 20000 гривен. При установке оборудования специалистами, стоимость возрастет примерно на 1300 гривен.
Распашные ворота и их автоматика облегчит вам жизнь. Приобрести качественное и надежное оборудование – значит сделать правильную, обдуманную покупку для долговременного использования.
Покупайте автоматику для ворот и почувствуйте себя комфортно и безопасно.





