Цанги для арматуры купить в Украине 
Цанги для арматуры – это специальные анкерные захваты, которые используются для анкеровки или соединения разных типов арматуры ЖБИ в промышленных условиях. В Украине вы можете купить цанги для арматуры от производителя Paul. Эти изделия отличаются высоким качеством, надежностью и простотой эксплуатации, благодаря чему уже долгие годы используются на предприятиях по производству ЖБИ во всем мире. 

Цанги для арматуры: конструкция, виды 
Цанги для арматуры от Paul по конструкции представляют собой систему, включающую несколько элементов:
1. Корпус. Для производства корпуса используется высокопрочная легированная сталь. При выпуске больших партий производитель максимально автоматизирует производство, что повышает практически все показатели качества: геометрическую точность, устойчивость к износу и деформации под воздействием больших нагрузок.
2. двухсегментные или трехсегментные клинья. Для производства клиньев используется цементированная сталь. Процесс производства автоматический, а затем продукция проходит закалку и контроль качества. На последнем этапе все клинья должны пройти 100% компьютерную проверку, которые оценивают их твердость и форму зубьев. 
Максимальная автоматизация процесса и строгий контроль на соответствие гарантируют высочайшее качество цанг для арматуры. 
Производитель предлагает три основных вида цанг для арматуры:
1. Открытый захват тип «А». Такие цанги являются самым дешевым, надежным и популярным типом захватов, которые используются на предприятиях по производству преднапряженных ЖБИ. Они отличаются прочностью, надежностью, простотой использования и техобслуживания. Эти цанги включают два элемента: корпус открытого типа и клинья. Анкерные захваты типа «А» можно использовать для напряжения проволокой, канатам, а также для натяжения прутков переменного профиля. Еще одним достоинством этих цанг является простота при снятии напряжения домкратами до начала формовки. Также открытые зажимы используют и при постнатяжении ЖБИ. 
Обратите внимание! При использовании цанг этого типа не исключается выпадение и утеря клиньев. Также возможно их ослабление в то время, когда натяжение не проводится. 
2. Закрытый захват тип «F». Такие цанги преимущественно используют на пассивном участке технологической линии. Их конструкция включает заглушки резьбового или штифтового типа. К их достоинствам относят более высокую скорость насаживания на арматуру, к тому же исключается вероятность выпадения клиньев. Если при работе использовать специальную трубку для запрессовывания, можно практически полностью исключить вероятность проскальзывания клиньев на активной стороне.
Обратите внимание! Если арматура будет расположена неправильно или натяжение будет слишком сильным, снять нагрузку с закрытыми цангами будет сложнее. К тому же они сложнее в чистке и более подвержены повреждениям. 
3. Муфта соединительная тип «К». Использование зажимов этого типа позволяет сократить расход армирующего материала при производстве преднапряженных ЖБИ. С их помощью можно соединить куски арматуры как одинакового, так и разного диаметра. 
Обратите внимание! Соединительные муфты намного сложнее в использовании. При несоблюдении правил установки возможно проскальзывание напряженной арматуры. 

Купить качественные цанги для арматуры в Украине вы можете у компании Litec. Эти изделия обеспечат стабильную и бесперебойную работу технологической линии по производству железобетонных изделий. 
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