	Leak-Off Tests 
Prudent drilling practices require that the formation exposed below the last casing string be pressure tested for well control integrity.  The test may be to a specified equivalent mud weight or to the formation frac or “leak-off” test. The results of the leak-off test dictate the maximum mud weights to be used at later depths and may alter the planned casing for the well. The test may also indicate the quality of the cement job.

Use cement type pump and pump slowly in small increments (1/4 bbl). Plot on same chart as casing test.

For “jug” or equivalent mud weight test, stop pumping when desired pressure is reached and monitor for 10 minutes.

Leak-off is indicated at the point at which pressure stops increase is reduced.

Positive Indicators

Indicators - Rate of Penetration

In a normally pressured environment, shales become more compacted as depth increases. As compaction increases the water content of the shale decreases, and it becomes more dense and "harder" to drill. As depth increases in normal pore pressure, the penetration rate reduction and increased drilling forces such as weight on bit, rotary speed, and hydraulic bit horsepower, represent a clear trend. Changes in this trend allow for the detection of abnormal pore pressure.


	Испытание на гидроразрыв

Опыт успешного проведения буровых работ указывает на то, что для обеспечения правильного регулирования скважины необходимо провести испытание зоны установки башмака последней обсадной колонны на гидроразрыв. Исследования могут проводиться по критериям эквивалентной плотности бурраствора или давления гидроразрыва пласта, а также по фильтрационным свойствам пласта. В ходе таких испытаний определяется максимальная удельная плотность бурраствора; на последующих этапах проведения буровых работ данный показатель может послужить основанием для изменения запроектированных параметров обсадки колонны. Кроме того, результаты исследований могут служить критериями для оценки качества выполнения работ по цементированию.

Признаки нормального протекания процесса

Определяющий признак - механическая скорость проходки (МСП)

В среде с нормальным давлением при увеличении глубины отмечается уплотнение сланцевой глины. При этом снижается содержание воды, таким образом, сланцевая глина становится более плотной, что увеличивает нагрузку при бурении. С увеличением глубины при нормальном давлении пласта отмечается устойчивая тенденция к снижению скорости проходки и увеличению таких показателей, как нагрузка на долото, обороты и подводимая к долоту гидравлическая мощность. Выход давления пласта из нормального диапазона определяется по отклонению протекания процесса от нормальной тенденции.




