Вы хотите добавить шарма в свой дом? Или просто освежить балкон? А может украсить задний двор и террасу?  Идеальное решение для всех этих случаев  – балясины из бетона, они украсят лестницы и балконы, прибавят классики и отблеска высшего общества.  Так же уникальность состоит в том, что их можно сочетать с любым интерьером.   В любом помещении, на любом участке они будут своей, неповторимой «изюминкой», которая заставит задержать взгляд, восхититься красотой участка или просто вызовет завистливый вздох.
 Начнем, как обычно, с понятия «балясина».
Что такое балясина?
 В век современности, в оформлении загородных домов, наоборот, стремятся к элементам прошлого, которые относятся к таким архитектурным направлениям как классицизм, барокко, готика или ампир.
Балясина – это небольшие столбики разных форм в виде маленьких колонн, их задача – поддержка перил ограждений.
С помощью этих декоративных столбиков создают ограждения для:
· лестниц;
· балконов;
· террас;
· иногда даже крыши.
Бывают опоры из разных материалов и разных стилей, ниже представлены основные виды:
· классические железобетонные конструкции;
· бетонные
· гипсовые;
· деревянные;
· металлические;
· каменные;
· полиуретановые.
 
Сфера применения  балясин из бетона
Архитектурные столбики  подчеркивают высокий статус хозяина дома.  В современной архитектуре балясины имеют огромное значение. Рекомендуется проводить фасадный декор с помощью столбиков, даже если столбики изготовлены из бетона, они значительно оживляют архитектуру здания.

Разновидность балясины – мрамор из бетона

Получение мрамора из бетона - метод заключается в приготовлении материала, поверхность которого обрабатывается шлифовальными машинами. Эти  устройства снимают верхний слой и дают возможность проявить рисунок мраморной структуры

Преимущества мрамора из бетона
· Высокая устойчивость к механическим воздействиям;
· производство без отходов;
· экологически чистый материал;
· не нуждается в дополнительной обработке;
· имеет глянцевую поверхность, как у полированного натурального камня;
· дешевле натурального мрамора в 8-10 раз.
Он, в отличие от пластика не выделяет вредных веществ при нагревании. Если сравнивать, то мрамор из бетона более прочный, чем натуральный мрамор.
 Что нужно для производства мрамора из бетона
Сегодня бетон под мрамор можно не только купить готовый, но и приготовить самим. Для этого нужно место для работы и чуточку терпения, процесс создания немного напоминает приготовление блюд.
Для изготовления этого материала надо:
· цемент;
· речной песок;
· полиуретановая матрица;
· пластификатор; 
· полиэтиленовая пленка;
· смеситель;
· наполнитель (цветной, галька);
· краситель;
· подготовленная вода.


 Процесс приготовления 
1.Берем специальную форму.
2. Нужно приготовить смесь. Для этого 2 части речного песка смешиваем с 1 частью цемента. Сюда же всыпаем наполнитель и гальку.
3. Затем нужно добавить краситель в объеме 1% от веса цемента. Благодаря этому смесь будет похожа на мрамор, с прожилками и точками других цветов. Если красителя влить в меру – получится очень натуральный вид. Если вы любитель экзотики, то можно использовать разные цвета и оттенки 
4. И  в конце в смесь нужно добавить воду, сначала 4/5 от общего объема, который составляет две десятых части  массы бетона. Затем добавляем пластификатор - одну сотую от веса цемента, и аккуратно смешиваем смесь. Через полминуты, когда раствор станет более пластичным и «поплывет», вливаем последнюю часть воды.
Преимущества и недостатки балясин из бетона.

В чем же преимущество бетонных столбиков? Сейчас перечислим основные из них:
· Прочность материала;
· Морозостойкость;
· Водонепроницаемость;
· Меньшая стоимость, если сравнивать с гранитом или мрамором;
· Любая форма, любой сложности;
· Долговечность;
· Хорошо принимает нанесенную краску.

К недостатком можно отнести следующие:
· Бетонный балясин менее ударостойкий, чем гранитный.
· Не окрашенный бетон прослужит гораздо меньше, чем окрашенный (в настоящее время существуют специальные краски и лаки по бетону - окрасив бетонную поверхность однажды , можно забыть о подкраске на очень долгое время); 
· Поверхность у гранитного или мраморного изделия получается более глянцевой, чем у бетонного; 
· Меньшая долговечность, если сравнивать с гранитом и мрамором.

Изготовление формы для отливки балясины.
Для изготовления формы нужна модель или один столбик подходящей формы. Можно изготовить форму из глины, дерева, пенопласта или даже купить одну балясину

Форму нужно тщательно обработать, что б закрыть все неровности.
Форму проще отливать из гипса, для этого нам понадобится гипс, 1/5 часть извести и совсем немного лимонной кислоты.
Предварительно нужно изготовить (или отлить) два диска, которые на несколько сантиметров больше диаметра нашего столбика, которые нужно к нему прикрепить.
Столбик условно делим на 3 части, примерно равного размера, вдоль этих частей крепятся бортики из глины или пластилина. Часть, которую ограничили этими бортиками, тщательно намазываем смазкой, заливаем гипсовым раствором и прикрепляем армированную сетку.
После застывания гипса конструкцию разбирают и в торцах формы высверливают углубления. После этого нужно опять собрать 1й часть, и происходит заливка 2й части столбика, после высыхания второй части нужно так же просверлить отверстия, которые будут граничить с 3й частью.
Отливка 3й части происходит точно так же.
Так как гипс малопрочный, его сверху можно покрыть армированным гипсом, для удобства можно прикрепить металлические ручки.

Модель вытягивается и происходит сбор полой конструкции. В верхнем диске нужно просверлить дыру для заливки бетона, в нижнем – для присоединения арматуры. Арматура должна проходить через всю форму и выступать с каждой стороны на 10 см


Изготовление бетонной балясины.
Изготовление опор возможно двумя способами: отбивкой и заливкой.
Отбивка балясин.
Для изготовления столбиков таким способом используют полусухой цементный раствор. Для раствора понадобится цемент, песок и вода. Готовность раствора можно проверить следующим способом: взять немного смеси и сжать в кулаке, если после расжатия смесь не распадется, то она готова. Засыпать смесь в форму нужно частями высотой по 5-10 см. Потом нам потребуется трамбовка. После уплотнения первой части насыпаем вторую и так же тщательно утрамбовываем. После заполнения и спрессовывания всей формы, кожух осторожно снимают. И полуготовую балясину нельзя трогать и передвигать – она ещё хрупкая и может разломаться. Спустя двое суток опора полностью высохла и готова к установке.
Второй способ – отливка балясин.
Второй способ более быстрый, уже через 40-60 минут готовую опору можно вынимать из заготовки.
Через дыру в верхнем диске заливается раствор бетона, потом дыру закрывают пробкой и форму укладывают горизонтально, периодически поворачивают.
Стоит учесть – что первые сутки балясины должны стоять вертикально, а только потом их можно уложить горизонтально на влажный песок.
Монтаж  бетонных балясин

Установка достаточно простая, и не требует специальной аппаратуры. Бетонные столбики имеют выступающую арматуру, как раз для крепления, и не надо покупать специальные крепления.
· Сначала насыпать цементный раствор, потом установить сверху балясину
· После застывания раствора следует разметить место под установку
· Затем нужно просверлить отверстия под штыри, отверстие нужно сделать шире на пару миллиметров, чем штырь
· Заливаем  раствор в отверстие и ставим балясину на её место. Крепим её в таком положении и ровняем по уровню горизонтальность и вертикальность.
· Убираем лишний раствор
После полимеризации раствора, действуя аналогичным образом, сверху балясин надеваем поручень, не забыв удалить излишки раствора.



Если вы захотели приобрести или изготовить собственные балясины, следует тщательно продумать и проанализировать,  где они будут стоять, нужно вписать их в интерьер, а не просто поставить на лужайке или на заднем дворе.  Так же не обязательно их применять только в лестницах или  оградах, можно например, из балясин сделать оригинальные ножки для стола, который будет стоять на веранде. 
Балясины в архитектуре - это как специи в кулинарии, их не должно быть много, они должны усиливать красоту вида, а не перебивать её. 

