Трикотаж и джерси
При обработке трикотажных полотен должна сохраняться их растяжимость. Для моделей Burda из джерси или вязаного полотна рекомендуется применять  именно трикотажные материалы. Их мягкость и податливость помогают подчеркнуть достоинства фигуры. Выкройки изделий из таких материалов предполагают их эластичность, что делает невозможным использование обычной ткани – изделие может не только потерять вид, но и оказаться гораздо меньше.
Раскраиваем
· При выкраивании следите за направлением петельного столбика – петли должны быть направлены вдоль кромки.

· Раскладывая детали на полотне, помните о том, что структура переплетения на трикотажной ткани создает матовый эффект в одном направлении, поэтому нижние края деталей направляйте в одну сторону.

Переносим контуры
Чтобы скопировать контуры, используйте копировальное колесико и бумагу для копирования. Для толстого трикотажного полотна воспользуйтесь тупой стороной ножа или пустым стержнем ручки.
Утюжим
Прежде чем утюжить детали, попробуйте сделать это на кусочке трикотажного полотна, которое вы используете. Производить утюжку следует вдоль петельных столбиков, нагрев утюг до подходящей для данного состава волокон температуры.
Используем прокладки
Для сохранения формы планок, манжетов, горловин, воротничков и обтачек рекомендуется пользоваться мягкими клеевыми прокладками. Лента флизелин формбанд поможет сохранить срезы пройм во время втачивания рукавов.
Шьем
· При стачивании деталей из тонкого джерси используйте иглу со скругленным острием – это позволит не повредить петли полотна.

· При выполнении швов зигзагообразной строчкой с длинной стежка около трех миллиметров и шириной приблизительно 0,5 - 1 мм полотно не потеряет эластичность.

· Не допускайте растягивания плечевых швов. Для этого, стачивая плечевые срезы, воспользуйтесь прокладкой натбанд или клеевой лентой кантенбанд.

· Если полотно мягкое и имеет крупные петли, приутюжьте к нижней детали прокладку флизелин формбанд

· Зигзагообразные или оверлочные стежки подходят для обметывания припусков на швы и подгибку низа. Чтобы края не растягивались, нужно прихватить нитку, стянуть край до первоначальной длины и приутюжить. Края не будут закручиваться, если обметывание выполнено с полусантиметровым отступом от среза зигзагообразным швом.

· Настрачивание подгибки с лицевой стороны с применением двойной иглы поможет сохранить эластичность нижних краев. Тот же эффект имеет пришивание вручную «козликом».

· Для того, чтобы полотно не перекосилось, а петли стали достаточно крепкими, во время обметывания петель застежек прихватывайте небольшой отрезок органзы. Излишки срезаем непосредственно возле стежков.

· В случае необходимости установки пробивающихся кнопок возьмите те, которые предназначены для трикотажа – они не требуют пробивания дырок. Не забудьте укрепить прокладкой те места, где они будут расположены.

Как ухаживать за трикотажными и вязаными полотнами
Важную роль в уходе играет состав волокон. Изделия из хлопчатобумажных и синтетических полотен можно стирать. Для очистки джерси и вязаного полотна лучше воспользоваться услугами химчистки. Запомните: чем крупнее петли трикотажного изделия, тем бережнее нужно с ним обращаться.
Оверлок
Выполнение оверлочных швов подразумевает одновременное обметывание припуска, для них характерна эластичность и высокая прочность. При выполнении шва используется четыре нити – по две вверху и внизу. Для нижних актуально подобрать эластичную объемную пряжу. Если вы работаете на оверлочной машине с дифференциальным транспортером, припосаживайте трикотажное полотно. Не допускайте, чтобы шов становился короче. Если в процессе шитья прихватить прокладку натбанд, то швы изделия не будут растягиваться во время носки. Для этого используйте специальную лапку для притачивания тесьмы, установив ее подачу в зависимости от ширины, чтобы не повредить ее ножом. Если дифференциальный транспортер в вашей машине отсутствует, вам поможет прокладка флизелин формбанд.
Полезные советы
Раскрой. Припуски на деталях должны быть равны припуску на шов с учетом припуска на обрезку.
Сметывание. Во избежание повреждения оверлочного шва при распарывании сметки, не делайте стежки в тех местах, где будет проходить шов. Располагайте их в пяти миллиметрах от линии разметки шва оверлока.
Пошив. Вколотая в детали булавка может повредить ножи. Лучше вынимать их перед ножами. Для скрепления концов швов нужно остановить машинку, когда иглы будут находиться у края полотна. Приподнимаем лапку, делаем 2 стежка, ткань не прихватываем. Переворачиваем деталь, располагаем нижнюю сторону под лапкой так, чтобы край полотна находился перед иголками. Опускаем лапку, выполняем короткий шов. В случае, если подгибка отсутствует, стачиваем детали, начиная от нижнего среза. Работая с толстым полотном, в месте пересечения швов отворачиваем один из них вперед, а другой – назад.
