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Львів-2022р.
Розпізнавання біометричних даних
На мою думку до провідних технологій майбутнього можна приписати технології розпізнавання біометричних даних. Біометрична система робить фотографію ваших очей і використовує унікальний малюнок райдужної оболонки для підтвердження вашої особистості. Ця технологія має хорошу швидкість розпізнавання, метод є неінвазивним і безконтактним, тобто абсолютно гігієнічним. Та до біометричних даних належить не тільки сітківка ока, а й відбитки пальців та безконтактне сканування долоні. Нещодавно компанія M2SYS Technology провела в Twitter опитування: "Яку біометричну технологію ви вважаєте найбільш точною?"
Компанія отримала велику кількість відгуків, і оголосила результати:
· 58% вибрали розпізнавання райдужної оболонки очей
· 32% вибрали зчитування відбитків пальців
· Технології зчитування малюнка вен і розпізнавання облич отримали по 5% голосів
Ми всі маємо унікальні поведінкові риси і фізичні характеристики, які визначають нашу індивідуальність. Біометрія використовує ці унікальні риси як засіб ідентифікації людей, поступово витісняючи традиційні методи безпеки: паролі, персональні ідентифікаційні номери (PIN) і посвідчення особи. Біометрія є процесом ідентифікації та фіксації цих унікальних характеристик з перетворенням їх в шаблони, які використовуються для порівняння отриманих фізіологічних або поведінкових характеристик і подальшої ідентифікації.
Біометричні пристрої фіксують індивідуальні фізіологічні або поведінкові характеристики, а потім використовують їх в якості вхідних даних для створення вищезазначених унікальних шаблонів. Найбільш поширеними є біометричні пристрої розпізнавання відбитків пальців, розпізнавання облич, розпізнавання райдужної оболонки і розпізнавання мови.
Надійність біометричного пристрою залежить від різних чинників, таких як навколишнє середовище, вік, етнічна приналежність і цілісність шкірних покривів. Різні галузі промисловості і різні умови навколишнього середовища вимагають використання різних біометричних методів.
Найбільш важливими факторами, які необхідно враховувати при розгляді доцільності впровадження тієї чи іншої біометричної технології, є:
- точність
- безпека
- доступність
- зручність використання
- вартість
- гігієна
- рентабельність інвестицій
Щоб ви змогли легко вибрати найбільш ефективне рішення, ми надали вам короткий огляд найбільш популярних біометричних методів ідентифікації:
Розпізнавання райдужки
Більшість учасників опитування обрали технологію розпізнавання райдужної оболонки ока як найбільш точний біометричний метод, і не дарма. Ця технологія по праву вважається найшвидшим і точним методом біометричної ідентифікації. Біометрична система робить фотографію ваших очей і використовує унікальний малюнок райдужної оболонки для підтвердження вашої особистості.
Ця технологія має хорошу швидкість розпізнавання, метод є неінвазивним і безконтактним, тобто абсолютно гігієнічним.
Лікарні, де надання високоякісного догляду та захист недоторканності приватного життя має першорядне значення, все частіше покладаються на методи розпізнавання райдужної оболонки ока. Ця процедура також використовується на об'єктах з високими вимогами до безпеки, таких як військові бази, центри обробки даних, банківські сховища і так далі.
Плюси і мінуси цього методу
Плюси:
· Точність: ймовірність, що візерунки райдужної оболонки двох людей співпадуть, становить 1 до 10⁷⁸
· Стабільність: структура райдужки залишається незмінною протягом всього нашого життя
· Швидкість: Невеликий розмір шаблону дозволяє забезпечити швидке порівняння
Мінуси:
· Відносно дорогий метод
Зчитування відбитків пальців
Зчитування відбитків пальців на сьогоднішній день є найвідомішим у світі біометричних методом, але з появою інших більш точних, гігієнічних і надійних методів, його популярність поступово згасає.
Цей метод є практичним і зручним рішенням для ідентифікації користувачів, який першим отримав широке поширення і саме тому найчастіше використовується в правоохоронних органах, судових відомствах, в банківській та інших сферах діяльності.
Плюси і мінуси цього методу
Плюси:
· Відносно недорогий метод
· Унікальність: всі люди, включаючи ідентичних близнюків, мають унікальні шаблони відбитків пальців
· Малий розмір шаблону забезпечує швидку ідентифікацію
Мінуси:
· Пошкодження шкіри, вікові зміни і навколишнє середовище можуть негативно впливати на ефективність
· Легше підробити
· Негативне ставлення користувачів, аналогії з криміналом
Розпізнавання малюнка судин пальців і долонь
Цей метод сканує малюнок судин під поверхнею шкіри пальця або долоні. Деякі експерти вважають, що через те, що цей метод використовує характеристики, які знаходяться під шкірою, він є більш безпечним (на відміну від сканування відбитків пальців).
Плюси і мінуси цього методу
Плюси:
· Висока надійність і точність
· Зручність
· Фактори зовнішнього середовища не чинять негативний вплив на продуктивність
Мінуси:
· Не краще рішення для ідентифікації дитини
· Холодні погодні умови можуть викликати труднощі розпізнавання
Висновок
Кожен біометричний метод має свої переваги і недоліки. Відбитки пальців на сьогоднішній день є найпопулярнішим методом біометрії, але технологія розпізнавання райдужної оболонки ока її впевнено витісняє.

Адитивні технології 
Адитивні технології — одна з форм технологій  адитивного виробництва, де тривимірний об'єкт створюється шляхом накладання послідовних шарів матеріалу (друку, вирощування) за даними цифрової моделі. Друк здійснюється спеціальним пристроєм — 3D-принтером, який забезпечує створення фізичного об'єкта шляхом послідовного накладання пластичного матеріалу на основі віртуальної 3D-моделі. 3D-принтери, як правило, швидші, більш доступні і простіші у використанні, ніж інші технології адитивного виробництва. 3D-принтери пропонують розробникам продуктів можливість друку деталей і механізмів з декількох матеріалів та з різними механічними і фізичними властивостями за один процес складання.
3D друк часто називають «магічною» технологією, оскільки дозволяє перетворювати, отримані в CAD-системах в готові вироби. У реальності процес 3D-друку вимагає також багато ручної праці, що включає попередню підготовку і подальшу обробку надрукованих деталей для досягнення їх бажаної якості.
Адитивні технології (АМ-технології) можна розрізняти за:
- методом фіксації шару: фотополімеризація, сплавлення, склеювання;
- типом конструктивних матеріалів: рідкі, сипучі, ниткоподібні чи пруткові, листові або плівкові;
- ключовою технологією: лазерні, нелазерні.
Адитивні технології поділені на 7 категорій.
1. MaterialExtrusion – видавлювання матеріалів або пошарове нанесення розплавленого конструкційного матеріалу через екструдер.
2. MaterialJetting – розбризкування або пошарове струменеве нанесення конструкційного матеріалу.
3. BinderJetting– розбризкування або пошарове струменеве нанесення зв'язуючого матеріалу.
4. SheetLamination – з’єднання листових матеріалів або пошарове формування виробу з листових конструкційних матеріалів.
5. VatPhotopolymerization – фотополімеризація у ванні або пошарове затверджування фотополімерних смол.
6. PowderBedFusion – розплавлення матеріалу в попередньо сформованому шарі або послідовне формування шарів порошкових конструкційних матеріалів і вибіркове (селективне) спікання частин конструкційного матеріалу.
7. Directedenergydeposition – прямий підвід енергії безпосередньо в місце конструювання або пошарове формування виробу методом внесення конструктивного матеріалу безпосередньо в місце підведення енергії.
АМ-технології сьогодні найбільш динамічно розвиваюча галузь матеріального виробництва, яка дає можливість отримувати нові властивості виробів, економити час та матеріали при їх виготовленні. Західні аналітики розглядають ступінь впровадження цих технологій як надійний індикатор реальної індустріальної потужності держави.
Характерною тенденцією останніх років є постійний ріст асортименту та кількості деталей, що виготовляються за адитивними технологіями. І особливо важливим є прогрес у найбільш важкому та інноваційному секторі АМ-технологій – «вирощуванні» виробів із металу. Наприклад, компанія «Боінг» десятками тисяч виготовляє сотні найменувань деталей для військових та комерційних літаків, а Дженерал Електрик плануєпротягом 5…10 років наростити обсяги виробництва АМ-технологіями та досягнути виготовлення приблизно половини деталей енергетичних турбін та авіадвигунів цими методами.
Перехід на цифровий опис виробу – CAD і використання АМ-технології здійснив кардинальні зміни в ливарному виробництві. Отримання ливарних синтез-форм та синтез-моделей шляхом пошарового нарощування радикально скоротило термін створення першого дослідного зразка деталі. Наприклад, термін створення блоку циліндрів автомобільного двигуна традиційними методами становить близько 6 місяців. Основний час витрачається на створення модельного оснащення. Використання АМ-технології для «вирощування» ливарної моделі скорочує термін отримання першої відливки блоку циліндрів до двох тижнів. Тобто в 10…15 разів.
Окрім суттєвого скорочення часу, перевагами методу є раціональне використання матеріалів. При виготовленні деталей складної форми традиційними методами відношення маси використаного матеріалу до готового виробу може сягати 15…20 разів.Застосування адитивних технологій для виготовлення аналогічних деталей дозволяє звести цей показник до 1,5…2,0.
Машини, які заадитивними технологіями створюють деталі з металу – верх інженерного мистецтва, адже в них сконцентровано найпередовіші знання з металургії, лазерної техніки, оптики, електроніки, систем управління, вимірювальних пристроїв, механіки, вакуумної техніки та інших.
Використання адитивних технологій дозволяє втілити в життя найвибагливіші ідеї конструктора, створити якісно нові машини та досягнути суттєвого прогресу в машинобудуванні.
Штучний інтелект 

Штучний інтелект – це здатність машин і програм аналізувати інформацію, робити висновки, приймати на їхній основі рішення. Ключова характеристика ШІ-пристроїв – вміння постійно навчатися, накопичувати знання і успішно застосовувати їх, тобто це здатність до тих дій які виконує людський мозок, У більшості випадків алгоритм розв'язання завдання невідомий наперед. Точного визначення цієї науки немає, оскільки у філософії не розв'язано питання про природу і статус людського інтелекту. Немає і точного критерію досягнення комп'ютером «розумності», хоча перед штучним інтелектом було запропоновано низку гіпотез, наприклад, тест Тюрінга або гіпотеза Ньюелла-Саймона. Нині існує багато підходів як до розуміння задач штучного інтелекту, так і до створення інтелектуальних систем.
Одна з класифікацій виділяє два підходи до розробки штучного інтелекту:
· [bookmark: _GoBack]низхідний, семіотичний — створення символьних систем, що моделюють високорівневі психічні процеси: мислення, судження, мову, емоції, творчість тощо;
· висхідний, біологічний — вивчення штучних нейронних мереж і еволюційні обчислення, що моделюють інтелектуальну поведінку на основі менших «неінтелектуальних» елементів.
Ця наука пов'язана з психологією, нейрофізіологією, трансгуманізмом та іншими. Як і всі комп'ютерні науки, вона використовує математичний апарат. Особливе значення для неї мають філософія і робототехніка.
Штучний інтелект — дуже молода галузь досліджень, започаткована 1956 року. Її історичний шлях нагадує синусоїду, кожен «зліт» якої ініціювався деякою новою ідеєю. На сьогодні її розвиток перебуває на «підйомі»і спирається на застосування вже досягнутих результатів в інших галузях науки, промисловості, бізнесі та навіть у повсякденному житті.
    
 

