[bookmark: _47sao4kqq34m]ПАРОБАРЬЕР – пароизоляционная подкровельная пленка

Расходы на отопление жилых помещений в холодный осенне-зимний период будут огромны, если заранее не предпринять меры для их снижения. Начинать об этом думать нужно еще на этапе проектирования, так как ошибки в чертежах и расчетах на бумаге исправить проще, чем после начала строительных работ, а тем более по их завершении. Стремление сэкономить во что бы то ни стало приводит к плачевным последствиям уже в ближайшем будущем после начала эксплуатации объекта. Одной из самых распространенных оплошностей малоопытных застройщиков является отсутствие пароизоляции крыши, так как многие из них даже не догадываются о ее существовании. О том, что она из себя представляет, из чего делается и как функционирует вы узнаете дочитав эту страницу до конца.



[bookmark: _4zdrw5ssqox6]Что такое пароизоляция для крыши и зачем она нужна

Тем, кто хорошо знает, что такое пароизоляция для крыши и паробарьеры имеет смысл пропустить этот раздел и сразу перейти к следующему, а остальные узнают из него много для себя интересного. Начнем с того, что какие бы вы качественные теплоизоляционные материалы не использовали для утепления кровли и сколько бы за них не заплатили, сами по себе они эффективны далеко не всегда. Проблема в том, что они идеально работают только в абсолютно сухой атмосфере, а с ростом влажности и разницы температур внутри и снаружи помещения все сильнее намокают. Происходит это потому что движимый конвекцией воздух проходя сквозь слой ваты охлаждается и на волокнах из образующегося тумана выпадают капельки росы, как на луговой траве по утрам. 
Такое явление не только резко снижает эффективность теплоизоляции, но и способствует развитию микроорганизмов. Они при размножении оказывают давление на теплоизолирующий слой изнутри, приводя к постепенному механическому разрушению материала. Не стоит забывать и о коррозии при контакте намокшей ваты с металлическими деталями и гниении отсыревшей древесины. Чтобы не переплачивать за отопление и слишком частые ремонты, стоит купить паробарьер “Юта” для создания надежной пароизоляции для крыши - это и дешевле, и не так хлопотно! 
Важно! Обычная тепличная полиэтиленовая пленка по ряду причин, которые вы поймете из рассказа ниже, не пригодна для этих целей. Только специально выпускаемые для монтажа пароизолирующих защитных слоев разновидности, например паробраьрер JUTA, смогут обеспечить ожидаемый результат!



[bookmark: _rio6v2516v1b]Особенности монтажа паробарьера для крыши

Как и при утеплении стен, паробраьрер JUTA настилается как самый внутренний компонент “слоеного пирога” как преграда для комнатного воздуха. Крепится к стропильной системе или специальному каркасу гвоздями или скобами степлера. Для достижения герметичности на стыках полотен приклеивается бутилкаучуковая лента, а места входа крепежа, пропускания дымоходных и вентиляционных труб, а также случайных повреждений тщательно заклеиваются высококачественным металлизированным скотчем.
Монтаж пароизоляции в Киеве и других городах Украины ответственная и кропотливая процедура, поэтому имеет смысл задуматься о привлечении к ее выполнению специализированных бригад. Многие дилеры нашей компании имеют в штате сотрудников квалифицированных мастеров и опытных руководителей. Они способны не только быстро и качественно выполнить работу, но и дать дельные советы по техническим вопросам, например какой именно заказать паробарьер “Юта”.будет лучше.

[bookmark: _oxqk69piuadw] Почему в Украине выгодно купить паробарьер JUTA, а не другого бренда

Во-первых, чешские товары еще со времен Советского Союза славятся своим высоким качеством, и за прошедшие с тех давних времен годы положение не изменилось. С другой стороны, они значительно дешевле немецких и прочих раскрученных брендов, компенсирующих расходы на рекламу увеличением стоимости продукции. Если заказать паробарьер JUTA, цена пароизоляции окажется ниже, но функциональные возможности от этого не пострадают.
Кроме того, производитель предоставляет достаточный для решения всевозможных задач ассортимент товаров. По назначению и техническим характеристикам паробарьеры “Юта” делятся на четыре группы:
1. Наиболее востребованные марки H90 и H110 различаются плотностью 90 и 110 г/м2 и состоят из трех слоев армирующей сетки из полипропилена, разделенных двумя слоями полиэтилена. Широко используются в жилых зданиях для кровли и наружных стен.
2. Обладающий частичной паропроницаемостью VAP незаменим в нерегулярно посещаемых дачных домиках, коттеджах, гостиничных номерах. В периоды простоя скопившаяся после интенсивной эксплуатации влага постепенно улетучивается, а не конденсируется на охлаждающихся поверхностях из-за отключения в целях экономии отопления. 
3. Для несильно нагружаемых влажностными и температурными перепадами нежилых зданий, складов, ангаров допустимо применение H96СИ.
4. В тяжелых условиях бань, саун, некоторых промышленных цехов не обойтись без четырехслойного R110СИ. Плотная структура совсем не пропускает водяной пар, а покрытие из алюминия отражает инфракрасные лучи назад. Таким образом ликвидируется утечка переносимой излучением тепловой энергии, не устраняемая традиционными теплоизоляторами.
Учет всех особенностей строений позволяет выбрать оптимальный для пароизоляции тип пленки.

[bookmark: _xfbhd5ygf3p6]В нашей компании можно купить пароизоляцию на выгодных условиях

Благодаря прямым контактам с производителем мы поддерживаем низкие цены на паробарьеры. 26 складов в крупнейших городах и множество филиалов позволят купить пароизоляцию с доставкой как в Киеве, так и по всей Украине. Представители строительных организаций могут стать нашими дилерами и получать прибыль с продаж стройматериалов своим клиентам. Чтобы заказать паробарьеры оптом и в розницу или договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, звоните по указанному на странице номеру. Отправив сообщение в чат вы получите бесплатную консультацию в режиме онлайн - пишите!  
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