Гидроразрыв пласта во всех случаях лучше всего производить посредством использования обсадной колонны, при том, что оценка ее состояния, герметичности и прочности дают возможность создавать на забое скважины нужные давления.
Процент давления, который утрачивается за счет трения в процессе закачивания жидкости посредством обсадной колонны, относительно небольшой, если сравнивать с аналогичным показателем при использовании НКТ. Соответственно, можно сделать вывод, что при получении давления вышеописанным способом можно получить также и повышенный уровень давления на забое.
Для предупреждения разрушительного действия повышенных показателей давления на обсадные колонны, в скважине размещают НКТ с пакером, оборудованные якорем в нижней части, находящиеся выше, чем расположен верхний уровень пласта, предназначенного для ГРП. Чтобы добиться герметизации пакером кругового пространства, эластичная часть пакера (чаще всего состоящая из специальной резины) сжимается, что достигается за благодаря весу труб. Для того, чтобы пакер сжался, необходима опора. В качестве нее могут использоваться НКТ, с установленным на забое башмаком, либо же особая подвижная часть непосредственно пакера, имеющая плашки. Данные плашки, освобождаясь во время поворота НКТ, проскальзывают по спецконусу пакера, раздвигаются и затем вжимаются во внутреннюю часть обсадной колонны.
Допустимый для пакеров диапазон давления (при условии правильной посадки) составляет 30 – 50 МПа сверху и снизу. Проходное сечение пакеров – 47 – 68 мм, оно находится в соответствии с размерами и типом обсадной колонны.
Комплект оборудования забоя скважины для ГРП (Приложение 2) состоит из обсадной колонны, насосно-компрессорных труб, скважинных манометров, якоря, пакера, продуктивного пласта, хвостовика для опоры на забой.
В комплектацию плашечного гидравлического якоря для ГРП входят резиновый цилиндр и плашки с насечками. Наибольшее сдвигающее усилие, которое может воспринять якорь (также зависит от его типоразмера) – до 1250 кН. Параметры якорей: примерно 2 м в длину, 80-140 кг вес, 36-72 мм проходной диаметр.
Пакер модели ПН – ЯМ
Основное предназначение – разделение границ эксплуатационной колонны скважин по добыче нефти и газа; защиты данной колонны от действия работы как пласта. В состав входят устройство для уплотнения, плашечный механизм, фиксатор по принципу байонетного замка. Конус с уплотнительными манжетами свободно насаживаются на ствол пакера. Плашки помещаются в пазы плашкодержателя; в пакерах, имеющих наружный диаметр 118 и 136 мм прижатие их к конусу происходит благодаря усилию пружин плашкодержателя. Во всех прочих моделях пакеров фиксация плашкодержателя с цилиндром и стволом происходит с помощью захватов.
Корпус фонаря соединяется с замком, где есть фигурный паз. В данном пазе может перемещаться палец, который связан со стволом. Для того, чтобы произвести установку пакера, требуется приподнять трубы на такую высоту, которая обусловлена соблюдением расчетных осевых нагрузок на пакер. Затем его проворачивают на полтора-два оборота в правую сторону, после чего спускают трубы вниз. Из-за трения башмаков о стену эксплуатационнной колонны достигается эффект неподвижности плашек и корпуса фонаря. Во время поворота палец проскальзывает по фигурному пазу и перемещается вниз вместе со стволом. В пакере во время движения ствола происходит раздвигание плашек, которые заякориваются на стенках эксплуатационной колонны. Ствол в пакере, перемещаясь вниз, доходит до места упора в цилиндр, вместе с головкой, упором. Манжетом, корпусом, плашками с плашкодержателем. В это время захваты перемещаются в паз, высвобождая ствол, а конус заякоривает их за счет того, что раздвигает плашки по кругу. 
Сжатие манжет и герметизация пакером разобщенных пространств достигается во время дальнейшего опускания ствола пакера, балгодаря весу колонны подъёмных труб. 
Процесс извлечения пакера из скважины происходит в итоге подъема труб. В это время манжеты высвобождаются, ствол с помощью своего бурта перемещает конус из-под плашек. Плашки, в свою очередь, освобождаются, одновременно приводя в исходное положение корпус плашек с захватами. Во время процесса подъема труб и развороте их в левую сторону на полтора-два оборота кольца, расположенные на стволе, автоматически помещаются в фигурный паз замка. Таким образом можно посадить пакер заново, без извлечения из скважин.
Устройство для нарезания вертикальных щелей
Спуск данного устройства в скважину осуществляется с помощью насосно-компрессорных труб. Выдвигание резца наружу из корпуса достигается за счет избыточного давления в колонне подъемных труб, которое оказывает действие на поршень. Для того, чтобы перемещать НКТ по осям, используют подъемник модели А-50У.
Посредством совершаемых обрано-поступательных движений НКТ на определнную высоту, реализуется прорезывание в эксплуатационной колонне 2 радиально-противоположных щелей, расположенных по вертикали. Ширина этих щелей составляет от 8 до 10 мм, длинна – 3000 мм.
В случае, если в НКТ нет избытка давления, возвращение поршня в исходную позицию происходит с помощью пружины. Затем происходит поворот колонны НКТ на 90о  и полное повторение описанного выше рабочего процесса. После прорезывания 4 щелей устройство возвращается на поверхность.
Для реализации ГРН используются насосные агрегаты специального назначения (Приложение 4), модификации с повышенной износостойкостью, которые собраны на базе шасси тяжелый машин для перевозки грузов КрАЗ – 257, грузоподъемность которых составляет до 12 тонн. Мощность дизельного двигателя 588 кВт дает возможность использовать его как привод к силовому насосу. 
Монтаж оборудования осуществлен на общем каркасе силового устройства. Данный агрегат на базе дизеля модели В2-800ТК-С3 имеет систему водяного охлаждения, смазки, питания. Также здесь установлена многодисковая фрикционная муфта сцепления постоянно-замкнутого типа, контрольно-измерительные приборы, электросистема с собственной батареей аккумулятора, которая обеспечивает запуск дизельного двигателя с помощью электростартера.
[bookmark: _GoBack]У насоса 4Р-700 с 3 плунжерами есть плунжеры на замену, 2 типоразмеров, которые могут создавать давление максимум до 70 МПа. С боковых сторон (противоположное расположение) оборудованы 2 вывода приемной линии насосов. Также имеется предохранительный клапан, который установлен на напорной насосной линии.
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