**Штукатурка фасада цементно-песчанная (по маякам) в Запорожье — цены**

Фасад здания — это его визитная карточка для людей снаружи. Какой дом не был бы внутри, его фасад должен выглядеть привлекательно. Но перед тем, как нанести окончательную отделку, необходимо подготовить поверхность и выровнять ее. Для этого и применяется **штукатурка стен фасада**. С ее помощью можно выровнять все неровности, заделать трещины и увеличить прочность окончательной отделки. Штукатурная смесь может быть разная, для стен, которые не нуждаются в дополнительном утеплении часто используют цементно-песчаный раствор. Он обладает следующими преимуществами перед другими видами смесей для штукатурки:

* Прочность — значительно укрепляет поверхность и защищает ее от осыпания, расколов и так далее. Соответственно такой фасад прослужит дольше;
* Утепление стен — особо хорошего эффекта можно достигнуть при помощи добавок, которые легко растворяются в смеси;
* Универсальность — цементно-песчаная штукатурка подходит для большинства материалов, таких как кирпич, газо- и пенобетон, цементный блок.
* Однородность раствора, сохраняющаяся при застывании — оштукатуренный фасад будет выглядеть нормально даже без окрашивания.

**Цементно-песчаная штукатурка по маякам**

Для упрощения работы и достижения максимально ровной поверхности стен используют маяки. По ним легче ориентироваться и, соответственно, оштукатуривание будет выполнено более качественно. Маяки — это зачастую деревянные или металлические рейки, которые выставляются строго по уровню. Они крепятся на тот раствор, с которым в последствии будет работать мастер. Сначала необходимо выставить крайние маяки вертикально, а затем остальные на нужном расстоянии. Все точные расчеты проводит только мастер.

**Запомните!** Прочность штукатурки определяется маркой цемента, который

добавляют в ее состав. Нельзя использовать самую высокую и низкую марки, так как в итоге фасад получится непрочным. Определить нужную прочность должен специалист-штукатур после детально осмотра самых стен.

**Работа** по **цементно-песчаной штукатурке** почти не отличается от подобных работ. Но перед этим обязательно подготавливается поверхность. Последовательность действий такова:

1. Зачистка от грязи, пыли и других налетов;
2. Удаление доступным способом всех заметных выпуклостей;
3. Заделка больших щелей, расколов, выемок;
4. Армирование сильных впадин с помощью специальной сетки;
5. Грунтование стен.

Только после всех этих манипуляций и высыхания грунтовки можно приступать к делу.

**Важно!** Цементно-песчаную штукатурку нельзя проводить при минусовых

температурах. Вернее можно, но только, если добавить присадку в раствор.

**Штукатурка фасада по маякам в Запорожье**

На этой странице нашего сайта вы можете посмотреть все предложения штукатуров, выполняющих подобные работы. Они быстро и максимально качественно выполнят свою работу, а также помогут Вам с выбором и закупкой материалов. Цены указаны за 1 м2 при условии, что фасад имеет среднюю неровность, и стенам нужна средняя прочность раствора. Точную стоимость назовет специалист, осмотрев Ваш объект.