[bookmark: _ontbigeslste]Силовые автоматические выключатели – важнейшее коммутационное устройство

Выключатель нагрузки представляет собой форму модульной автоматики, которая стала неотъемлемой частью современных бытовых и небытовых электроустановок.
Переключатель нагрузки используются для защиты электрического оборудования, такого как кабели и двигатели, от перегрузки.
Он также имеет возможность защиты электрических цепей от коротких замыканий. Короткое замыкание возникает при соединении кабелей с разной проводимостью (например, фазные и нулевые жилы, разные фазные провода) и является аварийной ситуацией в электрических сетях, чаще всего приводящей к пожару.

Выключатель нагрузки выполняют три основные функции:
1. коммутацию цепи.
2. обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключает защищаемую цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый.
3. отключается от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней возникают большие по значению токи короткого замыкания.

Электрический коммутационный аппарат, предназначенный для прерывания тока. Этот автоматический выключатель прост в установке, очень надежен, обеспечивает защиту и прост в обслуживании.
 
Модульный выключатель нагрузки-характеристики

Переключатель нагрузки может управляться вручную или дистанционно. 
Конфигурация машины:
1. система связи.
2. триггерное устройство.
3. устройство для гашения дуги.
4. механизм управления.
Высоковольтный выключатель нагрузки классифицируются и назначаются в соответствии со следующими критериями.
1. Тип напряжения.
2. количество полюсов.
3. Ограничение тока короткого замыкания.
4. номинальный ток.
5. Времятоковые свойства

Приобретая данный вид оборудования, в первую очередь необходимо знать номинальный ток питающей сети.

Номинальный ток — это величина тока, потребляемая машиной при нормальной работе. Если номинальный ток превышен, машина отключит питание от сети. Это значение используется при расчете тока размыкания контакта.

Параметр, определяющий область применения и допустимый рабочий диапазон автоматического выключателя.
· Степень защиты
· версия
· высота установки
· вибрация, удар

[bookmark: _xvat7as2ehdv]Высоковольтный выключатель нагрузки-критерии выбора

На первый взгляд, большинство автоматических выключателей одинаковы, различий нет. Но при выборе такого важного устройства нужно уделить особое внимание деталям.

При выборе автоматических выключателей для защиты или переключения электрических нагрузок важно учитывать следующее.
1. Определить основные параметры электрической сети;
2. Рассчитайте требуемую мощность автоматического выключателя.
3. Рассчитать ток короткого замыкания.
4. Определите потребность в конкретных функциях защиты.
5. Определить версию корпуса.
6. Определите способ установки.
7. Определить условия труда.
8. Проверьте текущие рабочие характеристики расцепителя.
9. Установите параметры селективности.
10. Определите потребность в дополнительных функциях/деталях.
11. Качества переключателя нагрузки din рейку

[bookmark: _5yx4nuufvnha]Выключатель нагрузки модульный-от чего зависит себестоимость? 
Smart-shop.pro поможет разобратсяс этим вопросом

[bookmark: _5yy5vrdugwns]Чтобы купить выключатель нагрузки важно учитывать следующие параметры:
· [bookmark: _nhievmbrm1oq]3-полюсный автоматический выключатель всегда будет стоить дороже, чем 1-полюсный или 2-полюсный автоматический выключатель с такими же характеристиками. 
· [bookmark: _t7mw5edntqv2]Тип конструкции корпуса. 
· выключатель нагрузки на din рейку
· [bookmark: _cqz9hh3r0t5]Модульные автоматические выключатели дешевле, чем выключатели в литом корпусе.
· [bookmark: _19xdgl97lta2]Номинальное текущее значение. 
· [bookmark: _yjy14v8i5etz]Стоимость автоматических выключателей увеличивается пропорционально величине коммутационного тока и номинального тока. 
· [bookmark: _41oabrkiwchf]С дополнительными функциями или без них Дифференциальные автоматические выключатели значительно дороже устройств со стандартными тепловыми и электромагнитными расцепителями. 
· [bookmark: _mwpakmos2g16]Производители(Продукция известных зарубежных брендов может быть на порядок дороже продукции отечественных производителей).
Важно учитывать что цена на переключатель нагрузки может зависеть от региона в котором вы живете.


[bookmark: _ue1kpiwe1y6]Преимущества использования силовых выключателей

      Автоматический выключатель нагрузки это по функционалу не новшество, до  них проводку защищали так называемые "пробки", которые срабатывали по аналогичному принципу. 

Но преимущество автоматического выключателя в том, что для повторного включения нужно только поднять рычаг автомата вверх, а вот в старых пробках необходимо заменять предохранитель, и это уже совсем другой процесс.

Также, легко интегрировать в любую схему, например установить выключатель нагрузки на din рейку.

Преимущества автоматических выключателей в основном это энергосбережение, защита от короткого замыкания и конечно же удобство.

Теперь они заменили керамические предохранители и вилки как неотъемлемый элемент любой сети, независимо от сложности сети или количества потребителей.
1. Многократное переключение.
2. Однофазные и трехфазные типы.
3. Он поддерживает широкий диапазон рейтингов.
4. Модульная конструкция для легкой установки.
5. Возможен удаленный контроль состояния зажигания.
6. Дополнительные контакты могут быть добавлены по мере необходимости.
7. Вы можете перезагрузиться без необходимости покупать новую защиту.
8. Высокая надежность
9. Можно сразу активировать.
10. Долгоработающий.
Устройство может быть подключено спереди или сзади. Мы рекомендуем передний тип подключения, который очень удобен и не требует места для ремонта или временных установок.

[bookmark: _vyz5178nou72]Установка

Все электрические устройства такого рода имеют определенные процедуры для их реализации в электрической схеме.

Помимо прочего, данная процедура предписывает следующие шаги, которые должен выполнить установщик перед установкой 2-х и 3-х полюсных автоматических выключателей:

· это должно быть устройство, подходящее для токовых цепей.
· установить переключатель нагрузки на din рейку или другую структуру.
· Корпус блока предохранителей не поврежден и проблем нет.
· Рычаг включения/выключения четко срабатывает в ручном режиме активации.

· Доска, на которую устанавливается устройство, должна быть проверена на ровность поверхности. Не допускается устанавливать основной блок на основание и подвергать его изгибающим нагрузкам из-за неровностей после установки.

· Кабельные наконечники применяются для соединения медных жил сечением 16-25 мм2. Другие типы кабельных наконечников применяются при необходимости соединения медных жил сечением 4-16мм2.

· Проводники силовой линии подключаются к верхней клеммной колодке аккумулятора автоматического выключателя. Проводники должны подаваться и подключаться без напряжения к клеммам выключателя.

· Клеммы должны быть зажаты в контактных зажимах плотно, но не слишком сильно, чтобы не расколоть резьбу. Особое внимание следует уделить окончанию проводника кабельного наконечника. Использование изоляционных трубок, ленты в качестве защитной оболочки обязательно.


[bookmark: _13o853eyy8o]Купить автоматический выключатель

Цены на выключатель нагрузки варьируются в широком диапазоне
Чтобы купить качественный выключатель нагрузки важно найти правильных поставщиков или продавца. Smart-shop.pro предлагает широкий ассортимент  автоматических выключателей для защиты электродвигателей.
Мы перечисляем эти устройства в нашем каталоге и предлагаем их по конкурентоспособным ценам. Если у вас возникнут вопросы, наши сотрудники проконсультируют вас и приступят к выбору.


