Мотоблок Мотор Сич МБ-6

Модель на бензиновом двигателе, которая используется для механизации полевых работ. Устройство эффективно при обработке почвы на садовых и огородных площадях, а также приусадебных участках. Может применяться в городском коммунальном хозяйстве для уборки улиц от снега и мусора, транспортировать грузы, а также опрыскивать кустарники и деревья.
Важным отличием техники являются небольшие размеры при мощности в 5,5 л.с. Производительный двигатель «Мотор Сич Д-250» оснащен устройством воздушного охлаждения. Объемы потребления топлива значительно снижены, как и уровень производимого шума, а также количество выхлопных газов.
Мотоблок удобен в управлении: в модели установлена механическая 6-ступенчатая коробка с четырьмя передачами вперед и двумя — назад. Эргономично размещены рычаги управления.
Технические характеристики Мотоблока «Мотор Сич МБ-6»:
· регулировка колеи на ширину от 500 до 800 мм;
· мотоблок весит 217 кг, что позволяет выполнять культивацию тяжелых почв;
· активное навесное оборудование устанавливается на ВОМ. Это может быть борона, окучник, картофелесажалка, картофелекопатель, плуг, рама навесная универсальная и др.;
· колеса имеют повышенную проходимость;
· блокируемый дифференциал.
Производится техника в Украине.
