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Еще в 80-х годах прошлого столетия в США и Европе стало модным использовать в бизнесе и быту большие помещения, при потребности отделяя части лишь раздвижными перегородками. Сейчас эту блестящую дизайнерскую находку взяли на вооружение и наши сограждане, отдавая должное ее функциональности и эстетичности. Теперь нет необходимости выбирать между изолированными секциями и огромными залами – с раздвижными перегородками вы получаете два в одном.
Раздвигающиеся перегородки позволяют кардинально трансформировать пространство. Комнаты становятся предельно эргономичными, а использование полезных площадей - экономным. Этим же простейшим методом можно обновить интерьер без громоздких перепланировок.
Модные дизайнеры с удовольствием включили в свой арсенал установку раздвижных перегородок, в полной мере используя их колоссальный потенциал. В изготовлении перегородок используются: метал, пластмасса, кожа, дерево, бамбук, ДСП, стекло. Общий дизайн вашего интерьера подскажет, на каком материале остановиться.
Самые обширные возможности для полета фантазии художников-оформителей дает стекло. Тут можно применять практически все известные современной промышленности способы: витражи превратят ваш дом в сказочное, наполненное игрой света царство; зеркальное покрытие преподнесет ощущение безграничности пространства; цифровая фотопечать перенесет в любую точку земного шара. Необыкновенно элегантно выглядят безрамные стеклянные перегородки. Отметим также особую прочность закаленного стекла: его трудно разбить или даже поцарапать.
Отлично дополняют раздвижные системы легкие алюминиевые направляющие и ролики из особого полимера, устойчивого к истиранию. Компания «Терно» в партнерстве с итальянской Terno Scorrevoli и немецкой Raumplus добилась предельно плавного и бесшумного скольжения полотен по направляющим. Конструкция раздвижных перегородок надежно эксплуатируется в течение долгих лет, не ломаясь и не деформируясь.
Какими бывают перегородки?
1. Закрепленные сверху, без нижней направляющей. Такая разновидность предполагает подвешивание полотна на верхних роликах, до пола оно не достает.
2. С нижней направляющей, по которой и движется перегородка, верхняя в этом случае – вспомогательная. Количество рельс – от одной до трех.
При потребности разные направляющие комбинируют между собой.
3. В виде «гармошки». В них створки крепятся к потолку, а движутся по нижнему направляющему рельсу, при этом складываются в «гармошку».
Где используются раздвижные перегородки?
Область применения практически безгранична: за возможность грамотно организовать пространство им будут благодарны и владельцы небольших квартир-студий, и собственники огромнейших выставочных помещений, конференц-залов, бизнес-центров.
