Неисправность блока питания для светодиодной ленты
Владельцы светодиодных лент после приобретения устройства думают, что наслаждение разноцветными огоньками продлится вечно. Однако, из строя может выйти как сама лента, так и блок питания, о котором мы сегодня поговорим. Покупка нового прибора обойдется в немалую сумму, поэтому лучше рассмотреть починку поврежденного оборудования.
Почему перегорает блок питания?
БП — один из самых уязвимых компонентов всей светодиодной конструкции. Из-за того, что он постоянно взаимодействует с мощностью 220В, он часто портится и постепенно его функционирование сходит на нет. Рассмотрим другие причины поломки:
· нарушенные правила пользования;
Нередко владельцы пренебрегают советами и требованиями по эксплуатации, говоря не только о светодиодных лентах, но и о любых электроприборах. Большинство проблем с устройствами возникают из-за несоблюдения правил эксплуатации. То есть люди по своей же вине портят свое имущество. 
· банальное заливание водой;
· технических характеристик блока мало для обеспечения энергией большого количества светодиодов;
· отсутствие ухода за устройством;
Если любой электроприбор не очищать, не удалять из него пыль, грязь, он потеряет очки производительности и вскоре выйдет из строя.
· несоблюдение закона о 30-процентном запасе мощности;
· некачественная сборка самого продукта.
Совет здесь может быть только один: не покупайте дешевую китайскую продукцию на сомнительной радиобалке. Доверяйте только проверенным изделиям, в которых вы уверены. Либо попросите помочь с выбором более квалифицированного в этом вопросе человека.
Предварительно перед ремонтом поломки необходимо ознакомиться с ее причиной. Ведь для залитого водой устройства и испорченного вследствие удара аппарата применяются разные способы «лечения». Выкрутите болтики и загляните вовнутрь блока для определения проблемы.
Схема блока питания
Компоненты, чаще всего выходящие из строя:
· микросхема ШИМ-контроллер;
· конденсаторы С22, С23, С30-С33;
· ключевые транзисторы Т10, Т11;
· сдвоенный диод D33.
В большинстве случаев схемы блоков ничем не отличаются: полумост и ШИМ-модулятор на пресловутой TL494, производимой компанией «Texas Instruments». TL494 содержится во многих компьютерных блоках питания уже третий десяток лет. Ниже приведена упрощенная модель компьютерного блока, предназначенная для светодиодных лент.
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Вид настоящего блока:
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При включении блока нет ни звука, ни загорания лампочек, ни, соответственно, работы
1. Выключаем аппарат.
2. Разбираем его.
3. Проверяем плату — все должно быть чисто, горелый аромат отсутствует, конденсаторы не повреждены.
4. Включаем прибор.
5. Проверяем выпрямленное напряжение на C22, C23.
6. Между OV и 310V должно быть около 310В. Если все нормально, усилитель и выходные ключи исправны. 
7. Снова отключаем питание. 
8. Проверяем задающий генератор.
9. Если он работает, смотрим на выводы 8 и 11.
10. При отсутствии импульсов на этих выводах нужно более детально проверить TL494.
Как проверить ШИМ-контроллер?
1. Отключаем устройство от сети.
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2. С внешнего блока питания подаем 14 вольт напряжения «+» на вывод 12, где должно быть от 10 до 30В, и «-» на 7.
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3. Проверяем напряжение на выходе 14 микросхемы. 
Если оно не равняется +5В и постоянно колеблется, повредился внутренний стабилизатор. В этом случае меняется вся микросхема.
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4. Смотрим на напряжение вывода 5. 
5. При его отсутствии или искажении обращаем внимание на C35 и R39. 
Если их параметры соответствуют нормам, сломался встроенный генератор. Решением этого варианта также станет замена микросхемы.
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6. Перезагружаем БП.
7. Наблюдаем импульсы на выходах 8 и 11.
При их наличии делаем вывод, что микросхема исправна. 
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8. Соединяем 4 и 7 выводы.
Видим увеличение импульсов на 8 и 11 выводах.
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9. Соединяем 4 и 14 выводы.
Импульсы должны пропасть.
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Если нет обоих результатов соединения, меняйте ИС.
10. Снижаем напряжение внешнего источника до 5В.
Импульсы также должны исчезнуть.
11. Поднимаем напряжение до +15В.
Импульсы появляются. 
Если импульсы вели себя по-другому, повреждено реле напряжения — заменяем микросхему.
Прерывистый свист при включении БП
ШИМ-генератор включается, но в нормальном режиме не работает. Такая реакция возникает из-за замыкания вторичных цепей. Запускается защита, «глушащая» генерацию. У VL1 светодиода может нарушиться горение: слабое свечение или мерцание. 
«Стрекотание» блока питания
В этом случае ШИМ-модулятор не включается из-за нарушения цепей питания TL494 или из-за повреждения микросхемы. 
Ремонт блока питания
1. Демонтируем старый ШИМ и устанавливаем аналоговый.
2. Крепим варистор.
Варистор нужен для защиты от скачков напряжения, из-за которых блок может выйти из строя.
3. Включаем блок питания. 
Устройство вновь работает. Для лучшего функционирования рекомендовано установить кулер, охлаждающий воздух. 
Как подключить светодиодную ленту без блока питания?
Если подключить ленту на 12 и 24В напрямую в сеть, она моментально перегорит. Без БП здесь не обойтись. Есть вариант подключить устройство в USB-порт компьютера. Для этого либо покупается специальная лента со встроенным USB-штекером, либо создается самим пользователем из обычной полоски и ненужного штекера. Также можно приобрести светодиодный светильник 220В, который подключается сразу в розетку. Этому прибору не нужно преобразовывать ток, он работает от полного напряжения.
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