Воздушно-тепловая завеса: особенности

Это современные изобретения, которые могут защитить практически любое помещение от сквозняка, насекомых и холодного воздуха. Монтируются они в оконном или дверном проеме. Воздушно-тепловая завеса ==1создает мощный поток воздуха, который направлен под углом 35 градусов к полу или потолку (тут всё зависит от модели). В результате этого создается две зоны по обе стороны входа, которые имеют разную температуру. Такие конструкции могут значительно снизить затраты на отопление помещений. Для тех залов, где проходит много посетителей, завеса поможет создать и сохранить благоприятный микроклимат.

Конструкция

Состоит каждая тепловая установка из:

· воздуховода;

· мощного вентилятора;

· калорифера;

· насадки;

· раздатки.

Именно в последнем элементе располагаются детали, при помощи которых можно направлять потоки теплого воздуха в требуемом направлении и под заданным углом.

Выбор

Тут важно сначала определиться с функциями, которые будут выполнять данные устройства. Они могут классифицироваться по таким признакам:

1. режим работы;

2. направленность потока воздуха;

3. место забора.

В первом пункте всё зависит от модели и ее характеристик. Перед приобретением устройства важно почитать его характеристики. Монтаж тоже должен производиться специалистами, которые проведут все требуемые расчеты.

Поток воздуха может исходить снизу вверх и наоборот. Тут потребуется учитывать особенности места монтажа оборудования. Забор кислорода обычно происходит снаружи помещения, что позволяет его дополнительно проветривать. Зная эти моменты, вам будет проще определиться с выбором.
