Изготовление пилонов

Стелы и пилоны являются весьма эффектным элементом рекламного оформления. Эти отдельностоящие конструкции с неповторимым обликом привлекают к себе внимание и создают ощущение принадлежности к рекламируемому бренду.

Пилон – это маяк в бушующем океане разнообразных рекламных конструкций, который показывает путь к вашей компании. Чаще всего пилоны заказывают в совокупности с другой наружной рекламой, создавая таким образом единый и целостный образ торговой марки рекламодателя.

Изготовление пилонов очень востребовано в визуальной рекламе в силу того, что они захватывают взгляд потребителей благодаря своей яркости и индивидуальности. Наряду с  функциональностью и информативностью, они ненавязчиво поддерживают имидж компании, чем повышают показатели лояльности целевой аудитории. 

По назначению их можно разделить на следующие типы:

· рекламные,
· информационные,
· для АЗС,
· для автосалонов, торгово-развлекательных комплексов, банков,
· указатели со сменными панелями или светодиодными дисплеями.

На сегодняшний день рекламный рынок предлагает изготовление пилонов любых типоразмеров, конфигураций, назначения и степени сложности. Они могут быть световыми и несветовыми, цельными или собранными из отдельных элементов, на подставке либо монолитными.

Изготовление пилонов начинается с разработки дизайн-проекта. На этом этапе важно учитывать их габариты, виды подсветки, месторасположение, наличие и архитектурные особенности близстоящих зданий, возможность осуществления монтажных работ и удобство подъездных путей для спецтехники. Одновременно с этой работой ведётся подготовка расчетов по электрике и прочностным характеристикам.

Изготовление пилонов осуществляется в несколько этапов:

· подготовка фундамента,  
· создание каркаса, 
· облицовка, 
· размещение рекламной части с подсветкой,
· монтаж.

Основу пилона составляют алюминиевые профили, соединённые между собой угловыми либо овальными элементами, что придает ему особую конструктивную прочность. При больших размерах и высокой парусности изделия его каркас дополнительно усиливают. При необходимости в конструкцию можно интегрировать электронное табло с показателями температуры воздуха, часами, и любой другой информацией.

[bookmark: _GoBack]Лицевые панели изготавливают из композитных материалов или акрилового пластика. Для финишного покрытия применяют высококачественные эмали и самоклеящиеся пленки. Варианты подсветки реализуют самыми разнообразными способами – от люминесцентных ламп до неоновых трубок с красивым ярким свечением.
