Замена шкворней.
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Со временем любая деталь автомобиля изнашивается, шкворни грузовиков не являются исключением. При высоких эксплуатационных нагрузках и плохих дорогах, мы рекомендуем проводить диагностику подвески и рулевого управления при первых же признаках отклонения от эксплуатационных норм, а также при поточном ТО. При интенсивной эксплуатации грузового автомобиля, замена шкворень является обычной процедурой раз в два года.

Признаки, по которым определяется потребность замены шкворень.
При длительной эксплуатации шкворни изнашиваются, разбиваются в посадочных местах или во втулках. Мастер определяет потребность его замены при диагностике за следующими признаками:
- Затруднён процесс вращения руля, при повороте колёс шкворень издаёт скрип, внешний вид шкворня изношенный, имеются следы грязи.
- Вовремя движения грузовик уводит в сторону, что может говорить об износе одного из шкворня.
- Неравномерный износ протектора на шинах, может свидетельствовать об или неправильной установке шкворня, или об его износе.
- Неравномерный сильный стук в ходовой части машины при движении, может быть признаком осевого люфта шкворень или люфт данного механизма в области втулок.

Как производится замена шкворней.
Многие водители пытаются производить замену шкворень выпрессовывая их такими подручными средствами, как домкрат и впрессовывать, забивая их кувалдой. Мы настоятельно не рекомендуем производить ремонт подобными методами, так как это изначально может привести к повреждению шкворни, втулки, подшипников.
Замена шкворней их выпрессовка с балок не лёгкий трудозатратный процесс, который мало кто из водителей может произвести самостоятельно без специального оборудования. Идеальный вариант для выполнения данной работы, это применение выпрессовщика шкворней грузовых автомобилей. Поршень гидроцилиндра в выпрессовщике приводится в действие от гидравлического насоса, что упрощает замену шкворней и ускоряет процесс ремонта ходовой в целом. Также в комплектации нашего станка имеется набор различного размера бабки, которые подбираются под шкворень и плансоны различной длины и диаметра, что позволяет производить ремонт ходовой части большинства грузовых автомобилей, выпрессовывать и запрессовывать шкворни и иные узлы автомобиля.
При замене шкворень наши мастера предложат вам провести развал-схождение, балансировки передних колес, а также при замене наконечников рулевой тяги. Мы рекомендуем проводить это комплексное мероприятие во избежание быстрого выхода из строя шкворень по независящим от нас причинам, как например неправильное развал-схождение.

Наша фирма предоставляет услуги по ремонт грузовых автомобилей (DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, IVECO, VOLVO и SCANIA) и прицепов обеспечивая высокое качество нашим клиентам уже много лет. Мы гарантируем быстрый и своевременный ремонт ходовой и в частности замены шкворней, диагностику развала-схождения, замены наконечников рулевой тяги. Используя специализированное профессиональное оборудование, наши мастера произведут ремонт в кратчайшие сроки.

