Проводим замену масла на ВАЗ 2110
Автомобиль Ваз 2110 несмотря на свой почтенный возраст все еще колесит по просторам нашей страны. Как и любое другое авто этот представитель советского машиностроения нуждается в определенном уходе. В таких автомобилях обязательно нужно следить за состоянием системы т Замена масла ВАЗ 2110 требует особого внимание и некоторой сноровки.
Рис 1
Сколько масла нужно лить
Каждый раз при замене масла в двигателе ВАЗ 2110 возникает один и тот же вопрос: «сколько масла нужно долить?».  Средний объем составляет 3,2-3,5 л, то есть покупать нужно одну канистру на 4л. Заливать слишком много масла не стоит, так как оно попадет на другие детали авто и может спровоцировать их поломку. Объем который вы фактически зальете зависит от следующих факторов:
· Модификация мотора 8 клапанов или 16 клапанов;
· Количество жидкости, которая осталась в системе;
· Уровень, до которого вы будете доливать моторную смесь.
Важно помнить о замене фильтра в процессе замены масла.
Выбираем моторное масло
Выбор масла процесс ответственный и к нему необходимо подходить, учитывая ряд моментов:
- состояние окружающей среды, проще говоря сезон;
- вязкость выбранной моторной смеси;
- составляющие смазочного материала – минеральное, полусинтетическое, синтетическое.
Опытный автовладелец знает какой продукт ему необходим и не испытывает сложности выбора; новичок чаще становится источником дохода для продавца – покупает, то что советуют, особо не вникая в подробности.
На рынке представлены масла с различными идентификаторами 5W-30, 10W-40, 15W-40 и другими. Чем меньше по значению первое число, тем более устойчива моторная смесь к низким температурам. Вторая цифра – максимальная температуру, которую переносит смесь в жаркий период. Соответственно, если в вашей местности чаще низкие температуры – необходимо ориентироваться на первую цифру, при высоких температурах на вторую, при значительных перепадах температуры вне зависимости от времени года – лучше выбрать смесь с двумя максимальными показателями температуры.
Бывалые автовладельцы рекомендуют обратить внимание на следующий производителей:
Motul 
Liqui Moly 
Castrol 
Лукойл 
 Mobil
 Shell 
 ZIC
Моторные масла этих брендов хорошо показывают себя и лето, и зимой.
Согласно рекомендациям производителя, необходимо выбирать моторную смесь качества SG, API, SJ и SH.
Какое масло заливать в двигатель 2110 лучше выбирать, ориентируясь на температурные условия, в которых будет находиться авто:
· При температурном диапазоне от минус 15 до плюс 45 градусов по Цельсию подойдет жидкость 15W40
· При температурном диапазоне от минус 25 и более 25 градусов по Цельсию подойдет смесь 5W40
· При температурном диапазоне от минус 20 до плюс 30 градусов по Цельсию подойдет жидкость 10W30
· При температурном диапазоне от минус до плюс сорока пяти градусов по Цельсию подойдет масло 15W40 и так далее.
Синтетическое или минеральное - лучшее масло для ваз 2110?
По мнению владельцев этой модели, выбор стоит сделать в пользу синтетического. И кроме цены есть еще ряд причин, по которым стоит сделать именно такой выбор:
· Можно использовать, как при очень низких, так и при очень высоких температурах;
· Характеризуются отменными смазывающими и моющими свойствами;
· Позволяет двигателю выполнять работу более длительный срок;
· Обуславливает лёгкий запуск мотора в холодное время.
Замена моторного масла в ВАЗ 2110 должна происходить не реже чем каждые 15 тысяч километров, лучше если у вас есть возможность делать это каждые 7 тысяч километров. Сократить период между заменой масла однозначно стоит при использовании авто в тяжелых условиях, таких как:
· Двигатель часто работает на холостых оборота в условиях городских пробок;
· Очень низкие температуры в вашем регионе, увеличивается вязкость смеси – возрастает нагрузка на мотор;
· Песчаные дорого ускоряют загрязнение масла – быстро теряет свои характеристики;
· Авто очень долго стояло без движения, конденсат, который образовался в моторе изменил химический состав масла и, соответственно его свойства.
Фактор цены при выборе масла не должен быть решающим. Чем дешевле смесь, тем быстрее она теряет свои свойства, там скорее мотор выйдет из строя. Сэкономив на мелочи, вы можете в дальнейшем потерять больше. 
Инструкция по замене
Как только моторная жидкость потемнела от продуктов сгорания топлива – это свидетельствует о том, что самое время провести замену. Затягивая с этой процедурой не стоит – дальнейший ремонт и замена сальников, клапанов и других деталей двигателя обойдется дороже. Вся процедура замены масла в двигателе на 8 клапанов в ВАЗ 2110 логично может быть разделена на три этапа. А именно:
- Слив старого масла;
- Промывка системы;
- Заливка новой моторной смеси.
Какие инструменты потребуются	
Для самостоятельной успешной замены масла необходимо подготовить простой и доступный каждому автовладельцу перечень инструмента:
1. Гаечный ключ на 17 съемник;
2. Ключ, чтоб открутить фильтр;
3. Воронка для залива нового масла;
4. Ветошь;
5. Емкость для сбора отработанного масла.
Сливаем старое масло
Слить старое масляную жидкость в максимальном объеме рекомендуется дабы новое могло работать в полную силу. Чем больше примесей отработанного масла – тем быстрее новое потеряет свои свойства.
В первую очередь необходимо открутить крышку на отверстии для залива масла – это позволит избежать образованию вакуума и максимально убрать старую смесь.
Напомним, что перед процессом замены масла необходимо разогреть мотор. Масло с высокой температурой имеет меньшую вязкость, что позволяет лучше и эффективней стечь.
Под сливное отверстие следует подставить тару объемом не менее пяти литров. Рекомендуется выбрать емкость из устойчивого к температуре материала, так как масло будет достаточно горячим. 
Далее снимите крышку сливного отверстия и дайте время чтоб вся отработанная смесь стекла. Обычно это процесс занимает не более 10-15 минут. Если пробка сливного отверстия упала в отработанную смесь – не страшно. После того, как все остынет ее можно достаточно просто достать и очистить. Как только все масло стекло – этот этап окончен.
Рис 2
Промывка системы
[bookmark: _GoBack]Слив всю возможную жидкость, в системе остается ее небольшое количество в трудно доступных местах и на стенках. Для того чтоб замена масла прошла максимально эффективно рекомендуется провести промывку системы. 
Для этого необходимо закрыть пробку на сливном отверстии. В отверстие для заливки вводят промывочный раствор до уровня «минимум». После, на холостых оборотах, мотор должен поработать примерно четверть часа. Такая жидкость растворяет остатки моторной смеси и возможный осадок, таким образом очищая систему.
Мотор заглушен – сливаем промывочную жидкость точно таким же образом, как и старое масло. Сейчас самое время заменить масляный фильтр. Старый фильтр демонтируется, с этого отверстия некоторое время будет скапывать моторная смесь, нужно дождаться конца этого процесса. Затем устанавливают новый, в который предварительно обязательно заливают порядка ста миллилитров нового масла. 
Заливаем новое
Остался последний этап – залить новую моторную жидкость. 
Заливка свежего масла в ВАЗ 2110 начинается с тщательной очистки места, где был установлен новый масляный фильтр. Той же смесью, которую залили в фильтр необходимо обработать уплотнительное кольцо. Очень важно! Использовать старое кольцо нельзя!
Закручиваете отверстие для слива масла заглушкой. Теперь постепенно, не спеша, наливаете через заливное отверстие новое масло. Быстро производить заливку не рекомендуется, так как масло должно постепенно заполнить всю систему. После того как было залито около трех литров смеси следует проверить ее уровень при помощи щупа. Идеально, когда щуп показывает уровень масла между минимумом и максимумом. Если есть необходимость можно немного долить масла. Закрывайте заливное отверстие и запускайте двигатель, он должен немного поработать дабы распределить масло равномерно. Как только на приборной панели перестает гореть индикатор мотор можно заглушить. Рекомендуется еще раз проверить уровень масла и при необходимости его долить. Щуп обязательно необходимо установить на место в ином случае его легко потерять.
Рис 3
Если в процессе заливки моторная смесь попала на какие- либо поверхности их необходимо вытереть во избежание возгорания.
При детальном соблюдении инструкции заливка масла в двигатель ВАЗ 2110 не займет у вас много времени и уже через час вы можете отправиться в нужном направлении на своем авто. На СТО такая операция будет стоить порядка 500 рублей. Проведя замену самостоятельно, вы можете сэкономить внушительную сумму средств, которую в дальнейшем можно использовать на более приятные цели.
 


