444346 Полпропиленовая фибра: что это и зачем она нужна?
<p>Образование трещин в бетоне – распространенная проблема, игнорирование которой может привести к разрушительным последствиям. Избежать появления этой проблемы можно используя специальную армирующую фибру. Наиболее эффективной и часто используемой является <a href="http://fibra.su/">фибра полипропиленовая</a>. </p>
<p>Полипропиленовая фибра термо- и влагостойкая, она обеспечивает высокую прочность бетона, а применять её можно, даже если при приготовлении бетона используют агрессивные кислоты или щелочи. </p>
<p>Это микроармирующее волокно обеспечивает равномерное распределение в смеси, воздействуя на весь её объем. Потому бетон с использованием этих волокон получается более плотным и легче связывается с сцеплением. Кстати говоря, образование трещин часто обусловлено именно низкой способностью к сцеплению. Также полипропиленовую фибру часто добавляют к разравнивающим смесям, штукатурным и шпаклёвочным покрытиям, разным общестроительным растворам, чтобы придать им большую прочность и снизить риск расслаивания. </p>
<h2>Особенности и характеристики полипропиленовой фибры: </h2>
<ul> <li>не свертывается, то есть не образует комков, и легко смешивается в сухих смесях, воде и бетоне. </li>
<li>простота и удобство применения. </li>
<li>безвредна и пассивна к действию большинства популярных в строительстве химических веществ: кислот, солей, щелочей. </li>
<li>пригодно для любых строительных проектов и инженерных идей. </li>
<li>экономически выгодна, так как используется в очень низких концентрациях: на 1000 л бетона приходится 0,6 кг исходного волокна. </li> 
<li>благодаря равномерному распределению огромного числа волокон, полипропиленовая фибра способствует повышению прочности сцепления. </li></ul>
<p>Волокна полипропиленовой фибры могут иметь разные формы и размеры. Так, например, иногда используется особая мультиволоконная полипропиленовая фибра, каждое волокно которой при смешивании расслаивается еще на десятки более тонких волокон. Такую фибру используют для производства пено- и газобетона. </p>
<p>Исходя из всего вышеперечисленного, применение полипропиленовой фибры – разумное решение для тех, кто хочет застраховать свою постройку от образования трещин, расслоения и впитывания влаги еще на ранних этапах строительство. </p>
