
Наземные конструкции креплений 

Системы креплений для наземного монтажа солнечных панлей
Системы креплений для солнечных панелей, разработанные и изготовленные компанией KREPMETAL, адаптируются к любым условиям: рельеф, климатические условия и т. д. В производстве используем оцинкованные стальные и алюминиевые материалы для конструкций. Горячее цинкование строго соответствует стандартам ISO1461:2009.  
Мы проектируем наземные конструкции крепежа солнечных панелей различных видов: 
-под бетонирование
-забивные сваи
-геошурупы (винтовые сваи).        
Наземное крепление солнечных панелей выполняется с использованием стационарной конструкции, которая устанавливаются под оптимальным углом наклона для высокого уровня поглощения солнечной энергии;
Система наземного крепления будет предпочтительней для промышленных станций. Важно заранее разработать проект комплекса и учесть мощность электростанции, особенности и расположение участка. Важными преимуществами участка для установки будет склоны и возвышенности, повышающие эффективность солнечной электростанции и участок с минимальным затемнением, для отсутствия препятствий работы СЭС. Система креплений предусматривает разные варианты установки солнечных панелей:
Монтаж солнечных панелей с помощью забивных свай
Наземный монтаж с помощью свай является  экономичным и быстрым решением для установки солнечных панелей. С помощью сваи приводная машина вдавливает оцинкованные стальные стойки в землю на необходимую глубину без использования литого бетона для поддержки металлических систем. Конструкция крепежа для солнечных панелей прочная и устойчивая, а преимуществом будет адаптация к любой местности.
Монтаж солнечных панелей при помощи геошурупов (винтовых свай)
Независимо от выбранного места расположения солнечных панелей использование винтовых свай — это оптимальный выбор за счет быстрой и простой установки. Винтовые сваи предпочтительно устанавливать при монтаже солнечных панелей на открытом воздухе.     Винтовые сваи устойчивы к климатическим изменениям, так как устанавливаются ниже уровня промерзания грунта.
  Винтовые сваи, прежде всего, экологичны, а также подлежат многоразовому использованию.  Кроме того, если вы предпочтете солнечные панели для своего дома, установка такого вида практически не оставит следов на вашей земле, поскольку они устанавливаются с помощью минитрактора с газонными шинами.
Система креплений солнечных панелей под бетонирование
Крепление под бетонирование обеспечивает устойчивость конструкции к ветровым и снеговым нагрузкам. Такой вид крепежа позволяет зафиксировать солнечные панели на песчаных или глиняных почвах. Срок службы бетонного фундамента на порядок выше, чем у геошурупов и свай. Но одним из главных минусов является время установки, так как бетону необходимо некоторое время просохнуть и набраться прочности. 


