Как установить пластиковые окна
Для того чтобы после установки пластиковых окон вы могли долгое время наслаждаться результатом, необходимо воспользоваться услугами замерщика, который точно определит размер окон, и сделает расчеты на их увеличение после ремонта. Как правило, учитываются как ваши пожелания, так и конструкция здания. После проведенных работ у вас в доме будут качественно установленные окна, минимум постороннего шума и радость от приобретения.
Какие этапы проходит монтаж окон?
· Подготовка места для установки;
· Последнее снятие мерок;
· Разрушение и вынос прежних окон;
· Подготовительные работы по установке пластиковых рам;
· Подготовительные работы по креплению пластиковых окон;
· Процесс установки конструкций;
· Размещение подоконника и подготовка откосов;
· Уборка места проведения работ.
Для проведения работ фирмы присылают только высококвалифицированных специалистов, которые быстро и качественно проводят деформацию старых и установку новых пластиковых окон. Работа производится современными инструментами и материалами.
Необходимая подготовка рабочего места
Для того чтобы установить окна ПВХ и ничего не повредить в доме или квартире, рабочие должны приготовить удобное для себя место. В любой работе по установке окон в воздух летит большое количество пыли, а на пол приземляются осколки кирпичей или других строительных материалов. Поэтому надо провести подготовительные работы и накрыть пол и мебель, для этого можно использовать целлофан или газеты. Представители фирм, которые приезжают на заказ, часто помогают в этом вопросе и привозят с собой специальную пленку, которой «заворачивается» мебель.
Проверка и установка новых пластиковых окон
Вы можете установить окна самостоятельно (это гораздо проще, чем устанавливать деревянные), но квалифицированные работники сделают все, экономя ваши силы и время. 
Прежде чем начать процесс установки, необходимо точно убедиться в правильности размеров оконного проема и привезенного окна, а так же в соответствии комплектации техническому заданию. Плюс ко всему мастерами проводится установка окон в деревянном доме.
Створки старого окна освобождаются от петель, и происходит расстекление окон. В раме сверлятся отверстия и закрепляются анкерные пластины – это выполняется согласно ГОСТ стандартам, учитывая размеры дома, написанные в техническом задании.
Подготовительные работы по установке пластиковых рам
Прежде чем установить оконную раму, на ней размещают три ленты, каждая из которых отвечает за изоляцию: тепловую, звуковую и гидроизоляцию.
Подготовительные работы по креплению пластиковых окон
Оконный проем должен быть тщательно очищен, прежде чем начинать работу по креплению пластиковых окон. Затем происходит установка рамы по соответствию вертикальной и горизонтальной поверхностям, это делается техническими клиньями. Используемые пластины должны быть зафиксированы вокруг оконной коробки. Во время данного процесса еще раз измеряются отклонения, устанавливаются створки окна и стекло фиксируются в глухих частях. После фиксации рамы, проем между стеклом и рамой хорошо заливается пеной для герметизации.
Размещение подоконника и подготовка откосов
Подоконники размещаются в специально отведенное место ниже окна. Что бы он обладал особой прочностью, и на нем можно было сидеть или размещать тяжелые предметы, под подоконником устанавливается удерживающая конструкция. Дополнительным пожеланием может быть установка жалюзи на пластиковых окнах.
Уборка места проведения работ
Завершающим этапом в установке окон ПВХ является уборка места проведения работ. Старые рамы выносятся наружу дома или квартиры, а пыль и остатки материалов убираются. После снятия пленки, мебель возвращается на места и не нуждается в дополнительной чистке.
Устанавливайте окна сами или пользуйтесь услугами фирмы, ухаживайте за ними и они прослужат вам очень долго.


