Как не ошибиться с выбором кальяна и проверить его ещё в магазине
Покупка кальяна является частым явлением для любителей и профессионалов дела. А также новым и необычным событием для новичка в курении кальяна. Выбор кальяна может занять до нескольких часов. Но как же не ошибиться и выбрать правильный кальян? 
С многими проблемами сталкиваются как новички, так и любители. Чаще всего, это внутренние проблемы с самым кальяном. Многие из них можно проверить ещё в магазине. Проверить кальян в магазине можно всегда, но на этот этап мало кто обращает внимание.
На что обратить внимание и как проверить исправность кальяна
Выбирая, какой кальян вы бы хотели приобрести, стоит обратить внимание на ряд особенностей, которые можно проверить прямо в магазине:
· Шахта. Это одна из основных частей кальяна. Как правило, она выполнена из нержавеющей стали. При покупке шахта не должна иметь царапин, зон потемнения или иных видимых дефектов. Также, необходимо прислонить шахту к ровной поверхности и убедиться, что нигде нет просветов. Это поможет избежать плохой герметичности кальяна; 
· [bookmark: _GoBack]Клапан. Многие кальяны имею обратный клапан, который делает использование наргиле более удобным. Только турецкие производители не добавляют клапан в общую контракцию кальяна. Проверить работоспособность данной детали очень просто. Присоедините его к пустому кальяну, заткните его сверху и подуйте в порт шланг. При правильной работе, клапан должен открыться и полностью пропустить воздух; 
· Чаша. В ней замешивают табак и важно, чтобы она не имела никаких дефектов на момент покупки. Так, на ней не должно быть сколов, трещин и она также должны быть идеально ровной. Проверить её дальнейшую герметичность можно прислонив к ровной поверхности и убедившись, что просветов нигде нет; 
· Шланг. Даная часть для кальяна должна быть возможность её мытья, чтобы не накапливать грязь. И шланг не должен иметь царапин и потертостей, ведь именно в этих местах и возникнут проблемы дальше; 
· Колба. Необходимо для охлаждения дыма. Он не должна иметь видимых повреждений, и проверить её дальнейшую герметичность можно с помощью ровной поверхности, как уже описывалось выше.
Такие нехитрые манипуляции помогу сохранить ваше время, нервы и деньги, ведь вам не придется постоянно менять аксессуары и часами выяснять суть поломки. При тщательном выборе можно избежать многих проблем в использовании.
