Конденсат у водомірі: чому він виникає і як із цим боротися?

Після встановлення водомірних пристроїв їх власники повинні щомісяця знімати показання та передавати інформацію до керуючої компанії. Але іноді виконати обов’язкову процедуру заважає конденсат, що виникає на внутрішній частині приладів. Він щільно покриває скляну кришку, перешкоджаючи зчитуванню даних. У чому причина запітніння та як бути?

Звідки береться конденсат?

Така проблема найчастіше спостерігається у індивідуальних лічильників ГВП. На склі апаратів холодного водопостачання волога осідає лише в тому випадку, якщо вони розташовані поруч з елементами системи опалення або неподалік від гарячих стояків.

Безпосередньою причиною запітніння є порушення герметичності. Воно виникає з двох причин:

1) при розривах та зміщенні ущільнювальної прокладки через неправильну збірку механізму;

2) при природній деформації та втраті еластичності ущільнювача в процесі експлуатації лічильника.

У першій ситуації відповідальність лежить на виробнику, що допустив до продажу бракований витратомір, або на компанії, яка здійснювала його техобслуговування та перевірку. Конденсат на дефектному водолічильнику виникає майже відразу після установки.

У другому випадку винні технічні неполадки, які виникають через 5-10 років після придбання пристрою. Зміна властивостей матеріалу прокладки супроводжується повільним осіданням вологи. Кількість випарів на звороті скла поступово збільшується, ускладнюючи зчитування даних.

Експрес-способи зняття показань

Точність обліку гарячої та холодної води залежить від справності водоміра, тому проблемний апарат потрібно терміново замінити чи віддати у ремонт. Але іноді власникам доводиться користуватися запітнілим лічильником – наприклад, якщо закінчуються терміни відправлення даних до контролюючої служби.

Щоб побачити цифри на табло, не обов’язково його демонтувати. Можна скористатися тимчасовими заходами, які дають змогу дізнатися кількість спожитих ресурсів.

· Температурний вплив. Від конденсату позбавляються за допомогою фена, висушуючи лічильник. Через ризик остаточної розгерметизації такий спосіб підходить лише тим, хто планує після цих маніпуляцій купити новий пристрій.

· Механічне вплив. Вологу струшують, акуратно постукуючи по кришці. Головне не бити надто сильно, адже енергійні удари можуть порушити цілісність скла або спричинити пошкодження механізму.

Потім слід негайно звернутися до майстрів, щоб вирішити основну проблему. Самостійно розкривати водомір не можна: до кришки кріпляться пломби, без яких показання не будуть зараховані. Зняття верхньої частини розцінюється як пряме порушення законодавства та тягне за собою штрафні санкції.

Також заборонено свердлити отвори – така вентиляція допоможе позбавитися конденсату, але лічильник води доведеться міняти, щоб у майбутньому не виникло проблем із контролюючою компанією.
Вихід із ситуації

Полагодити несправний водолічильник своїми руками неможливо – як і інші маніпуляції з витратомірами, ця процедура вимагає втручання професіоналів. Усі роботи мають виконуватися за офіційним дозволом водопостачальної компанії.

Посла розгляду заявки організація надсилає спеціаліста, який має право розпломбувати лічильник. Він демонтує прилад та заповнює акт. У паперах прописується фактичне значення кубів, зафіксоване на момент зняття, та обґрунтування вжитих дій.

До приїзду представника контролюючої служби власник водовимірювального пристрою повинен підготувати техпаспорт виробу та екземпляр договору, укладеного з водоканалом. Після демонтажу приладу слід:

· надати до керуючої компанії копії документів, які були складені за підсумками робіт;

· дочекатися приїзду службовців комунальної установи для встановлення заново купленого або відремонтованого водолічильника.

За фактом монтажу фахівці заповнюють ще один акт та проводять опломбування.

Якщо зламався нещодавно придбаний прилад, на послугах можна заощадити. При запотіванні нового водоміра його власник має право на компенсацію. Для цього він повинен звернутися до торгового підприємства та пред’явити претензії. Подальші шляхи розвитку ситуації залежать від додаткових факторів:

1) при купівлі лічильника в магазині офіційного дилера його заміну та ремонт оплачує виробник;

2) якщо прилад придбаний у сторонніх осіб, можливість виконання гарантійних умов встановлюється продавцем.

Таким чином, проблема осідання конденсату у внутрішній частині витратоміра потребує негайного вирішення. Немає сенсу знижувати вологість приміщень і чекати, коли все випарується: рідина з часом накопичуватиметься, доки повністю не виведе лічильник з ладу. А це спричинить непередбачені витрати, що, природно, небажано для власників.

Конденсат в водомере: почему он возникает и как с этим бороться?

После установки водомерных устройств их владельцы должны каждый месяц снимать показания и передавать информацию в управляющую компанию. Но иногда выполнить обязательную процедуру мешает конденсат, который возникает на внутренней части приборов. Он плотно покрывает стеклянную крышку, препятствуя считыванию данных. В чем причина запотевания и как быть?
Откуда берется конденсат?

Такая проблема чаще всего наблюдается у индивидуальных счетчиков ГВС. На стекле аппаратов холодного водоснабжения влага оседает только в том случае, если они расположены рядом с элементами системы отопления или неподалеку от горячих стояков.

Непосредственной причиной запотевания является нарушение герметичности. Оно возникает по двум причинам:

1) при разрывах и смещении уплотнительной прокладки из-за неправильной сборки механизма;

2) при естественной деформации и потере эластичности уплотнителя в процессе эксплуатации счетчика.

В первой ситуации ответственность лежит на производителе, допустившем к продаже бракованный расходомер, или на компании, которая осуществляла его техобслуживание и поверку. Конденсат на дефектном водосчетчике возникает почти сразу после установки.

Во втором случае виноваты технические неполадки, возникающие через 5-10 лет после покупки устройства. Изменение свойств материала прокладки сопровождается медленным оседанием влаги. Количество испарений на обратной стороне стекла постепенно увеличивается, затрудняя считывание данных.

Экспресс-способы снятия показаний

Точность учета горячей и холодной воды зависит от исправности водомера, поэтому проблемный аппарат нужно срочно заменить или отдать в ремонт. Но иногда владельцам приходится пользоваться запотевшим счетчиком – например, если истекают сроки отправки данных в контролирующую службу.

Чтобы увидеть значение кубов на табло прибора, не обязательно его демонтировать. Можно воспользоваться временными мерами, которые позволяют узнать количество потребленных ресурсов.

· Температурное влияние. От конденсата избавляются с помощью фена, высушивая счетчик. Из-за риска окончательной разгерметизации такой способ подходит только для тех, кто планирует после этих манипуляций купить новое устройство.

· Механическое воздействие. Накопившуюся влагу стряхивают, аккуратно постукивая по крышке. Главное не бить слишком сильно, ведь энергичные удары могут нарушить целостность стекла или вызвать повреждение механизма.

Затем следует немедленно обратиться к мастерам, чтобы они решили основную проблему. Самостоятельно вскрывать водомер нельзя: к его крышке крепятся пломбы, без которых показания не будут засчитаны. Снятие верхней части расценивается как прямое нарушение законодательства и влечет за собой штрафные санкции.

Также запрещено сверлить отверстия – такая вентиляция поможет избавиться от конденсата, но счетчик воды придется менять, чтобы в будущем не возникло проблем с контролирующим предприятием.

Выход из ситуации

Починить неисправный водосчетчик своими руками невозможно – как и другие манипуляции с расходомерами, эта процедура требует вмешательства профессионалов. Все работы должны выполняться по официальному разрешению водоснабжающей компании.

Посла рассмотрения заявки организация присылает специалиста, который имеет право распломбировать счетчик. Он демонтирует прибор и заполняет акт. В бумагах прописывается фактическое значение кубов, зафиксированное на момент снятия, и обоснование предпринятых действий.

До приезда представителя контролирующей службы владелец водоизмерительного устройства должен подготовить техпаспорт изделия и экземпляр договора, заключенного с водоканалом. После демонтажа прибора следует:

· предоставить в управляющую компанию копии документов, которые были составлены по итогу работ;

· дождаться приезда служащих коммунального учреждения для установки заново купленного или отремонтированного водосчетчика.

По факту монтажа специалисты заполняют еще один акт и проводят опломбирование.

Если поломался недавно приобретенный прибор, на услугах можно сэкономить. При запотевании нового водомера его владелец имеет право на компенсацию. Для этого он должен обратиться к торговому предприятию и предъявить претензии. Дальнейшие пути развития ситуации зависят от дополнительных факторов:

1) при покупке счетчика в магазине официального дилера его замену и ремонт оплачивает производитель;

2) если прибор взят у посторонних лиц, возможность выполнения гарантийных условий устанавливаемся продавцом.

Таким образом, проблема оседания конденсата во внутренней части расходомера требует немедленного решения. Нет смысла снижать влажность помещений и ждать, когда все испарится: жидкость со временем будет накапливаться, пока полностью не выведет прибор из строя. А это повлечет за собой непредвиденные траты, что, естественно, нежелательно для владельцев.
